대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2015. 2. 7 ～ 2.12 (6일)

나. 측정지점 : 천안시 성거읍 천흥산업단지 내 현대스틸산업(주) 부지

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	2. 6일	2. 7일 ∼ 2. 12일(6일)	2.13일	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 -1.0℃ 3. 주 풍향 : 서풍	2. 습도 : 평균 61% 4. 풍속 : 평균 1.3m/s, 시간최대 2.8m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
천안시 성거읍 천흥산업단지내 현대스틸산업(주) 부지		0.026	0.4	0.005	0.018	66
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 미세먼지는 66㎍/㎥으로 같은 기간 충남지역 39∼71㎍/㎥과 비슷하였고, 직선거리로 약 10㎞ 떨어진 성황동 66과 백석동 70㎍/㎥ 유사하였다.

- 일산화탄소, 오존, 아황산가스, 이산화질소의 대기환경은 같은 기간 충남지역의 측정값과 비슷하거나 다소 낮게 나타났으며 특이사항은 없었다.

2. 기타 항목

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.002	0.005	34	422	2.17	0.21	4.24	2.81	0.59

- 장기적 모니터링 참고자료로 활용하기 위해 모니터링 하는 것으로  Benzene은 평균 0.21ppb로 환경기준(연간 평균치 1.5ppb이하)의 14%로 낮게 나타났다.

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.024	0.5	0.005	0.020	66
	백석동	0.022	0.5	0.005	0.017	70
서산	독곶리	0.028	0.6	0.007	0.017	58
	동문동	0.029	0.6	0.005	0.016	71
당진	난지도리	0.036	0.3	0.006	0.009	59
	정곡리	0.022	0.5	0.005	0.009	54
아산	모종동	0.020	0.6	0.006	0.015	39

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2015. 2. 7		-	0.4	0.004	0.022	50
2	2. 8		-	0.2	0.002	0.005	74
3	2. 9		0.024	0.4	0.003	0.016	34
4	2.10		0.026	0.6	0.009	0.022	103
5	2.11		0.026	0.6	0.007	0.027	99
6	2.12		0.026	0.3	0.003	0.016	37
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

* 8일 옅은황사, 10∼11일 서풍을 타고 외부미세먼지 유입으로 높게 나타남.

(에어코리아 미세먼지 예보요약)