대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2015. 3.16  ～ 3.23 (8일)

나. 측정지점 : 홍성군 광천읍 솔스빌 아파트(광천읍 신진리 523-9)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	3.16일	3.17일 ∼ 3.22일(6일)	3.23일	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)	측정 점검

라. 측정항목 : O3, CO, SO2, NO2, PM10

마. 풍향 및 위치도

1. 온도 : 평균 9.9℃ 3. 주 풍향 : 북동풍	2. 습도 : 평균 71% 4. 풍속 : 평균 1.8m/s, 시간최대 4.5m/s

< 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

□ 측정결과(6일간 평균)

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 지 점		오존 (O3, ppm)	일산화탄소 (CO, ppm)	아황산가스 (SO2, ppm)	이산화질소 (NO2, ppm)	미세먼지 (PM10, ㎍/㎥)
홍성군 광천읍 신진리 523-9 솔스빌 아파트		0.030	0.7	0.003	0.023	44~60
환경기준	8h	0.06이하	9이하	-	-	-
	24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

- 미세먼지는 44~60㎍/㎥으로 특별한 현상은 없었으며 황사 발생시에는 108㎍/㎥으로 같은 기간 충남지역 79∼116㎍/㎥과 비슷하였고,

- 일산화탄소, 아황산가스, 이산화질소, 오존의 대기환경은 같은 기간 충남지역 측정값과 비슷하거나 낮게 나타났다.

2. 기타 항목 : 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

H2S (ppm)	NH3 (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)
0.002	0.041	56	0.15	0.86	0.29	0.07

*벤젠은 환경기준 1.5ppb(0.5ug/m3)의 10.0%로 낮게 나타남

<참고자료>

<붙임1> 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
천안	성황동	0.025	0.7	0.005	0.031	79
	백석동	0.022	0.7	0.005	0.029	116
서산	독곶리	0.030	0.8	0.007	0.028	95
	동문동	0.029	0.8	0.006	0.025	102
당진	난지도리	0.033	0.6	0.007	0.024	96
	정곡리	0.020	0.8	0.006	0.017	90
아산	모종동	0.020	0.9	0.007	0.025	89

<붙임2> 측정위치 측정결과(일평균)

항목 일차			O3 (ppm)	CO (ppm)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)
1	2015. 3. 17		0.022	0.7	0.005	0.030	136
2	3. 18		0.025	0.6	0.003	0.030	66
3	3. 19		0.033	0.5	0.002	0.015	40
4	3. 20		0.028	0.7	0.003	0.024	100
5	3. 21		0.036	0.8	0.006	0.025	130
6	3. 22		0.034	0.7	0.002	0.012	178
환경기준		1h	0.10이하	25이하	0.15이하	0.10이하	-
		8h	0.06이하	9이하	-	-	-
		24h	-	-	0.05이하	0.06이하	100이하

17일, 20일, 21일, 22일 서해상 미세먼지의 유입과 대기정체에 황사의 영향으로 높게 나타남. (에어코리아 미세먼지 예보요약)

17일 『국내외 미세먼지 외부유입 및 대기정체로 충남지역 미세먼지 주의보 발령』          충남보건환경연구원

22일 『충청남도 전지역 황사 예비특보』 충남재난안전대책본부