대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2016. 5. 16 ～ 5. 23 (8일)

나. 측정지점 : 홍성군 광천읍 신진리 523-9

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	5. 16일	5. 17일 ∼ 5. 23일(7일)	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)

라. 측정항목 : PM10, NO2, O3, CO, SO2

마. 기상현황 및 위치도

1. 온도 : 평균 23.1℃ 2. 습도 : 평균 37% 3. 풍속 : 평균 1.9m/s 4. 강수량 : 없음

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

측 정 장 소		미세먼지 (PM10,㎍/㎥)	이산화질소 (NO2,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	오존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)
이동측정시스템		68	0.022	0.002	0.031	0.44
충남지역 측정망		62	0.023	0.004	0.059	0.43
환경기준	8h	-	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

※ 위 결과는 5월 17일부터 5. 23일까지 측정한 시간데이터의 평균임

- 미세먼지 농도는 68㎍/㎥로 같은 기간 충남지역도시대기 측정망 평균농도(62㎍/㎥)와  비슷하였고

- 시간별 미세먼지 농도 변화 경향도 충남지역도시대기와 유사함(그림참조)

- 이산화질소, 아황산가스, 오존, 일산화탄소 등은 충남지역 도시대기 측정망 평균 농도와 비슷하거나 더 낮게 검출되는 등 특이사항은 없었음

<그림> 미세먼지(PM10) 농도의 시간별 변화

2. 기타 항목

H2S (ppm)	PM2.5 (㎍/㎥)	Benzene (ppb)
0.003	48	0.27

* 기타 항목은 장기적 모니터링 참고 자료로만 활용

* 벤젠은 0.27ppb로 환경기준의  18% 검출(연평균 환경기준 : 5㎍/㎥(1.5ppb))

<참고자료>

<붙임1> 홍성군 광천읍 신진리 523-9(솔스빌아파트)
항목 일차			PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
1	17일		62	0.021	0.003	0.036	0.56
2	18일		63	0.023	0.003	0.033	0.48
3	19일		78	0.024	0.003	0.038	0.44
4	20일		80	0.025	0.002	0.036	0.43
5	21일		54	0.021	0.002	0.035	0.35
6	22일		60	0.019	0.001	0.032	0.36
7	23일		83	0.020	0.001	0.009	0.46
8	평균		68	0.022	0.002	0.031	0.44
환경기준		1h	-	0.10이하	0.15이하	0.10이하	25이하
		8h	-	-	-	0.06이하	9이하
		24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

<붙임2> 충남도내 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
천안	성황동	57	0.028	0.002	0.047	0.32
	백석동	57	0.035	0.003	0.048	0.50
서산	독곶리	66	0.025	0.007	0.054	0.44
	동문동	42	0.020	0.005	0.066	0.47
당진	난지도리	80	0.019	0.007	0.075	0.18
	정곡리	68	0.016	0.003	0.063	0.75
아산	모종동	64	0.017	0.004	0.059	0.35
평 균		62	0.023	0.004	0.059	0.43

※ 위 결과는 5월 17일부터 5. 23일까지 측정한 시간데이터의 평균임