대기환경 모니터링 결과

□ 측정현황

가. 운영기간 : 2016. 5. 30 ～ 6. 07 (8일)

나. 측정지점 : 금산군 제원면 명암리(한국타이어 생활관 주차장)

다. 측정방법 : 이동측정 시스템 이용 24시간 연속 측정

측정일	5. 30일	5. 31일 ∼ 6. 07일(7일)	비고
조치 사항	예비 측정	측정(대기환경 모니터링)

라. 측정항목 : PM10, NO2, O3, CO, SO2

마. 기상현황 및 위치도

1. 온도 : 평균 20.5℃ 2. 습도 : 평균 66.1% 3. 풍속 : 평균 1.3m/s 4. 강수량 : 6.04일 1.0mL 6.06일 0.5mL

□ 측정결과

1. 기본 5항목 측정결과(대기측정망 측정 항목)

(단위 : 측정기간 동안 평균)

측 정 장 소		미세먼지 (PM10,㎍/㎥)	이산화질소 (NO2,ppm)	아황산가스 (SO2,ppm)	오존 (O3,ppm)	일산화탄소 (CO,ppm)
한국타이어금산공장 생활관주차장		39	0.014	0.001	0.037	0.44
충남지역 측정망		69	0.017	0.004	0.060	0.50
대전광역시문창동 측 정 소		41	0.016	0.003	0.050	0.40
환경기준	8h	-	-	-	0.06이하	9이하
	24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

- 미세먼지 농도는 39㎍/㎥로 같은 기간 충남지역 측정망 평균(69)보다 낮았음

- 미세먼지의 시간별 경향은 측정지점에서 가장 가까운 측정소인 대전시

문창동 측정소의 경향과 유사하여 오염에 의한 특이사항은 없는 것으로

판단됨(그림참조).

- 이산화질소 농도는 0.014ppm으로 도내측정망 평균(0.017)보다 낮았고,

- 일산화탄소, 아황산가스, 오존 등도 충남지역 도시대기 등 다른 지역보다

낮은 것으로 나타남.

<그림> 미세먼지(PM10)의 시간별 농도변화

<참고자료>

<붙임1> 금산군 제원면 명암리(한국타이어금산공장 생활관주차장)
항목 일차			PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
1	5.31		62	0.016	0.001	0.043	0.53
2	6.1		48	0.015	0.001	0.041	0.47
3	6.2		35	0.016	0.001	0.038	0.40
4	6.3		51	0.016	0.001	0.041	0.44
5	6.4		42	0.017	0.001	0.028	0.45
6	6.5		28	0.011	0.001	0.038	0.40
7	6.6		18	0.010	0.001	0.038	0.38
8	6.7		18	0.010	0.001	0.019	0.40
9	평균		39	0.014	0.001	0.037	0.44
환경기준		1h	-	0.10이하	0.15이하	0.10이하	25이하
		8h	-	-	-	0.06이하	9이하
		24h	100이하	0.06이하	0.05이하	-	-

<붙임2> 충남도내 대기측정망 측정자료(고정지점)
측정지점		PM10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
천안	성황동	79	0.022	0.004	0.038	0.43
	백석동	66	0.022	0.003	0.045	0.59
서산	독곶리	64	0.015	0.005	0.066	0.58
	동문동	63	0.014	0.004	0.063	0.59
당진	난지도리	71	0.016	0.008	0.080	0.33
	정곡리	78	0.011	0.003	0.080	0.50
아산	모종동	64	0.016	0.004	0.049	0.49
평 균		69	0.017	0.004	0.060	0.50
대전광역시문창동 측정소		41	0.016	0.003	0.050	0.40