	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산면 대죽리 178-4(현대오일뱅크 사원아파트 부근)

□ 측정구분 : 대산일반산업단지 주변 민원

□ 측정항목 : NO2, PM-10, SO2, CO, O3 VOCs 등

□ 측정방법 : 대기 이동측정차량 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2016. 8. 17.～ 8. 24.(8일간)

측정일	8. 17	8. 18 ~ 8. 23	비 고
측정구분	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 27.5℃ 2. 습도 : 평균 80.2 % 3. 주풍향 : 남풍 4. 풍속 : 평균 1.4 m/s, 시간최대 3.3 m/s

〔그림1〕풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치

2		측정 결과

《 일반 대기질 》

□ PM-10 : 측정기간(6일) 중 일평균농도는 53㎍/㎥로 24시간 환경기준(100㎍/㎥) 이내로 조사됨

□ NO₂ : 일평균측정 농도범위는 0.021~0.030ppm으로, 1시간 환경기준(0.1ppm) 및 24시간 환경기준(0.06ppm) 이내로 조사됨

□  SO2  : 일평균측정농도는 0.004~0.027로 1시간 환경기준(0.15ppm), 24시간 환경기준(0.05ppm) 이내로 조사됨

〔표 1〕 대기오염물질 일평균 측정결과

항 목 측정일자	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
8. 18	55	0.028	0.010	0.032	0.6
8. 19	59	0.028	0.027	0.016	0.6
8. 20	73	0.026	0.011	0.023	0.6
8. 21	50	0.028	0.008	0.017	0.4
8. 22	44	0.030	0.009	0.011	0.4
8. 23	36	0.021	0.004	0.009	0.4
측정기간 평균	53	0.027	0.011	0.018	0.5
환경기준	100 / 일	0.06/일 0.1/시간	0.05/일 0.15/시간	0.06/8시간 0.1 /시간	9 /8시간 25/시간

《 BTEX 등 기타 》

□ 벤젠 : 일평균농도의 검출범위는 0.72～1.48ppb였고, 조사기간 중 평균농도는 1.25ppb로 연간 환경기준(1.44ppb)이내였으나, 2014년 국립환경과학원에서 측정한 전국 평균농도 0.42ppb보다는 높게 검출되었음

〔표 2〕 대기오염물질 일평균 측정결과(BTEX 등)

측정항목	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	mp-Xylene (ppb)	o-Xylene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
8.18	1.48	1.29	0.36	0.21	0.96	447.4	2.44
8.19	1.23	1.25	0.27	0.34	0.41	443.0	2.42
8.20	1.37	1.54	0.37	0.35	0.61	445.7	2.46
8.21	1.29	1.43	0.30	0.32	1.38	435.3	2.49
8.22	1.43	1.41	0.29	0.29	1.10	437.5	2.25
8.23	0.72	1.01	0.20	0.17	0.33	419.9	2.25
평 균	1.25	1.32	0.30	0.28	0.79	438.1	2.38
전국평균※	0.42	2.10	0.66	0.28	0.45	-	-
환경기준	5㎍/㎥/년 (1.44ppb/년)	해 당 없 음

- 전국평균 : 2014년 유해대기측정망 측정결과의 평균(2014 대기환경연보, 2015. 7, 국립환경과학원)

3		충남지역 대기 측정소 측정농도와 비교

□ PM-10 : 측정기간 중 이동측정차량에 의한 평균측정농도는 53㎍/㎥로          같은 기간 중 충남지역 대기측정소 평균농도(55㎍/㎥)와 유사함.

□  NO₂ : 이동차량의 평균측정농도는 0.027ppm로 충남지역측정소 평균           농도(0.017ppm)보다 약 37% 높았음

□  SO2  : 이동차량 평균측정농도는 0.011ppm로 충남지역측정소 평균

농도 0.005ppm보다 2배 이상 높게 조사됨

〔그림 3〕아황산가스의 시간별 농도변화

〔표 3〕 충남지역 대기측정소 측정농도 비교

항목 날짜	이동측정차량					충남지역평균(독곳리제외)
	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)
8. 18	55	0.028	0.010	0.032	0.6	67	0.020	0.005	0.057	0.6
8. 19	59	0.028	0.027	0.016	0.6	70	0.019	0.006	0.054	0.7
8. 20	73	0.026	0.011	0.023	0.6	68	0.016	0.004	0.061	0.6
8. 21	50	0.028	0.008	0.017	0.4	38	0.013	0.004	0.050	0.5
8. 22	44	0.030	0.009	0.011	0.4	46	0.018	0.006	0.041	0.6
8. 23	36	0.021	0.004	0.009	0.4	40	0.016	0.003	0.034	0.5
측정기간평균	53	0.027	0.011	0.018	0.5	55	0.017	0.005	0.050	0.6

4		풍향에 의한 농도변화

□ SO2 : 남풍이 부는 새벽과 오전 평균값은 0.004ppm로 비교적 낮았으나,

측정지점이 석유화학단지를 중심으로 풍하방향이 되는 북서풍 조건에서

0.021ppm로 높아짐

□ 벤젠 : 오전과 새벽에는 낮게 검출되는 것으로 조사되었으나, 풍하방향이

석유화학단지 일 때(북서풍)는 높게 검출됨

- 남풍(0.88ppb) → 북서풍(1.78ppb)

〔표 4〕풍향에 따른 농도변화

시간별	구분	PM-10 (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	SO2 (ppm)	벤젠 (ppb)	풍 향
전일23시 ~12시	평균	51	0.022	0.004	0.88	남 풍
	최대	166	0.04	0.033	3.45
13~22시	평균	56	0.033	0.021	1.78	북서풍
	최대	120	0.06	0.152	5.22