	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 홍성군 광천읍 충서로 228-13(솔스빌아파트주차장)

□ 측정구분 : 건설폐기물처리업소 관련 민원

□ 측정항목 : PM-10, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 04. 12.～ 04. 20.(9일간)

측정일	04. 12	04. 13 ~ 04. 20	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 13.4℃ 2. 습도 : 평균 70% 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 2.6m/s, 시간최대 8.7m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM-10 : 일평균측정값 35∼115㎍/㎥로 24시간 환경기준(100㎍/㎥)을 1회 초과함

□ PM-2.5 : 일평균측정값 16∼30㎍/㎥로 24시간 환경기준(50㎍/㎥)을 만족함

□ NO₂  : 일평균측정값이 0.007～0.020ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm) 및

24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□  CO   : 일평균측정값은 0.3~0.5ppm으로 8시간평균(9ppm) 및 1시간

환경기준(25ppm)을 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)
4.13	0.003	0.014	0.051	0.4	64	26
4.14	0.002	0.007	0.062	0.3	53	16
4.15	0.004	0.011	0.059	0.4	49	24
4.16	0.002	0.009	0.047	0.4	35	22
4.17	0.002	0.020	0.031	0.5	44	30
4.18	0.002	0.011	0.044	0.4	46	22
4.19	0.002	0.014	0.033	0.4	115	20
4.20	0.002	0.018	0.017	0.5	92	30
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간	100 / 일	50 / 일

<BTEX 등 기타>

□ Benzene : 평균측정값이 0.16ppb로 연간환경기준(1.44ppb)을 만족함

□ 기타 다른 항목들도 대체로 정상적인 대기환경 상태를 유지하였음

표 2. 대기오염물질 측정결과(BTEX 등 기타항목)

구 분	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Xylene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	H2S (ppm)
측정기간평균	0.16	1.36	0.11	0.28	427.2	2.43	0.002

3		인접 측정소와 비교

<입자상물질>

□ PM-10 : 측정기간 중 솔스빌아파트 주변의 평균농도는 62㎍/㎥로

충남지역 평균 75㎍/㎥ 보다 낮았음

- 농도가 높았던 4.19일(115)은 충남지역 평균 농도 또한 132㎍/㎥ 높   게 검출되어 주변오염원 영향보다는 우리나라 전체의 대기현상에    의한 것으로 예측됨

□ PM-2.5 : 측정기간 중 솔스빌아파트의 평균농도는 24㎍/㎥로 충남지역

평균 27㎍/㎥보다 낮았음

표 3. 충남지역 측정망과 비교(입자상 물질)

항목 날짜	PM10 (㎍/㎥)		PM2.5 (㎍/㎥)
	솔스빌A	충남평균	솔스빌A	충남평균
4.13	64	75	26	23
4.14	53	62	16	17
4.15	49	60	24	26
4.16	35	49	22	24
4.17	44	48	30	27
4.18	46	50	22	22
4.19	115	132	20	52
4.20	92	127	30	24
평균	62	75	24	27

<가스상물질>

□ SO2는 솔스빌아파트에서 0.002ppm으로 충남도 평균이 0.004 두 지역 모두 낮은 것으로 조사됨.

□ 솔스빌아파트의 NO₂평균농도는 0.013ppm으로 충남도평균(0.017)  보다 낮았음.

□ O3은 솔스빌아파트에서 충남지역 평균보다 높았으며 CO는 충남지역평균과 비슷한 것으로 조사됨

표 4. 충남지역 측정망과 비교(가스상 물질)

항목 날짜	SO2(ppm)		NO2(ppm)		O3(ppm)		CO(ppm)
	솔스빌A	충남평균	솔스빌A	충남평균	솔스빌A	충남평균	솔스빌A	충남평균
4.13	0.003	0.003	0.014	0.015	0.051	0.044	0.4	0.4
4.14	0.002	0.002	0.007	0.010	0.062	0.054	0.3	0.3
4.15	0.004	0.003	0.011	0.014	0.059	0.047	0.4	0.4
4.16	0.002	0.006	0.009	0.021	0.047	0.031	0.4	0.4
4.17	0.002	0.006	0.020	0.029	0.031	0.021	0.5	0.5
4.18	0.002	0.002	0.011	0.013	0.044	0.036	0.4	0.4
4.19	0.002	0.004	0.014	0.015	0.033	0.034	0.4	0.4
4.20	0.002	0.003	0.018	0.023	0.017	0.020	0.5	0.4
평균	0.002	0.004	0.013	0.017	0.043	0.036	0.4	0.4