	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 석문면 대호만로 2292(교로3리 경로회)

□ 측정구분 : 당진화력주변 모니터링

□ 측정항목 : PM-10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 04. 26.～ 05. 04.(9일간)

측정일	04. 26	04. 26 ~ 05. 04	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 14.9℃ 2. 습도 : 평균 69% 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.3m/s, 시간최대 4.1m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM-10 : 일평균측정값 56∼98㎍/㎥로 24시간 환경기준(100㎍/㎥)을 만족함

□ PM-2.5 : 일평균측정값이 26∼61㎍/㎥로 24시간 환경기준(50㎍/㎥)

2일간 초과함

□ NO₂  : 일평균측정값이 0.008～0.014ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm)

및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□  CO   : 일평균측정값은 0.6~0.8ppm으로 8시간평균(9ppm) 및 1시간

환경기준(25ppm)을 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)
4.27	0.004	0.009	42	18	0.036	0.4
4.28	0.005	0.011	56	26	0.038	0.6
4.29	0.003	0.009	58	34	0.044	0.6
4.30	0.004	0.008	88	52	0.065	0.7
5.01	0.005	0.014	98	61	0.057	0.8
5.02	0.004	0.010	75	38	0.050	0.6
5.03	0.005	0.013	65	36	0.040	0.6
5.04	0.005	0.014	62	35	0.034	0.5
평균	0.004	0.011	68	38	0.045	0.609
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.10 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9/ 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<BTEX 등 기타>

□ Benzene : 평균측정값이 0.31ppb로 연간환경기준(1.44ppb)을 만족함

표 2. 대기오염물질 측정결과(BTEX 등 기타항목)

구 분	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Xylene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	H2S (ppm)
측정기간평균	0.31	0.94	0.15	0.35	431.2	2.06	0.002
환경기준	1.44	해	당	없	음
충청남도 환경기준	0.86	해	당	없	음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM-10 : 교로리 노인회관 주변의 평균농도는 68㎍/㎥로 난지도리 측

정소 등 주변 2개 측정소(83㎍/㎥) 보다 22%정도 낮았음

□ PM-2.5 : 측정기간 중 평균농도는 38㎍/㎥로 주변 2개 측정소 평균

(39㎍/㎥)과 비슷하였음

- 24시간 환경기준을 초과한 4.30일과 5.01일은 난지도리(64, 72㎍/㎥) 정곡리 측정소(43, 47) 또한 동시에 높아지고 있어 서쪽에서 유입되는 오염원의 영향을 받은 것으로 판단됨

□ 미세먼지 시간변화는 특이사항 없이 비슷한 경향을 보임(그림 1, 2 참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	교로리	난지도	정곡리	교로리	난지도	정곡리
4.27	42	47	54	18	17	12
4.28	56	72	69	26	31	20
4.29	58	75	77	34	40	28
4.30	88	111	105	52	64	43
5.01	98	97	110	61	72	47
5.02	75	91	117	38	49	39
5.03	62	67	77	33	57	29
5.04	62	65	88	35	41	40
평균	68	78	87	38	46	32

<그림 1. PM10 일별변화 >

<그림 2. PM2.5 일별변화 >

<가스상 물질>

□ SO2는 교로리 노인회관에서 0.004ppm으로 난지도리(0.005), 정곡리(0.003) 측정소와 비슷하였음

□ NO₂농도는 0.011ppm으로 난지도리(0.011), 정곡리(0.006)과 비슷함

□ O3은 0.046ppm으로 주변 측정평균 0.050과 비슷한 것으로 조사됨.

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)			O3(ppm)			CO(ppm)
	교로리	난지도	정곡리	교로리	난지도	정곡리	교로리	난지도	정곡리	교로리	난지도	정곡리
4.27	0.004	0.006	0.003	0.009	0.011	0.004	0.036	0.049	0.035	0.4	0.5	0.2
4.28	0.005	0.004	0.003	0.011	0.010	0.006	0.038	0.054	0.035	0.6	0.8	0.3
4.29	0.003	0.003	0.003	0.009	0.008	0.005	0.044	0.062	0.041	0.6	0.8	0.4
4.30	0.004	0.003	0.004	0.008	0.008	0.005	0.065	0.087	0.056	0.7	1.0	0.4
5.01	0.005	0.005	0.003	0.014	0.014	0.006	0.057	0.068	0.050	0.8	1.1	0.5
5.02	0.004	0.005	0.004	0.010	0.014	0.008	0.050	0.061	0.042	0.6	0.9	0.5
5.03	0.005	0.007	0.004	0.014	0.016	0.007	0.048	0.053	0.047	0.5	0.7	0.4
5.04	0.005	0.004	0.003	0.014	0.010	0.008	0.034	0.034	0.028	0.5	0.6	0.5
평균	0.004	0.005	0.003	0.011	0.011	0.006	0.046	0.058	0.042	0.6	0.8	0.4