	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 송산면 동곡리 306-43(송산2일반산업단지 하폐수종말처리시설)

□ 측정구분 : 당진현대제철 주변 모니터링

□ 측정항목 : PM-10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 05. 04.～ 05. 15.(12일간)

측정일	05. 04	05. 05 ~ 05. 15	비 고
조치사항	예비측정	정상측정	5.06~5.09일까지 4일간 황사발생

1. 온도 : 평균 16.5℃ 2. 습도 : 평균 67.9% 3. 주풍향 : 남풍 4. 풍속 : 평균 2.3m/s, 시간최대 7.4m/s 5. 5.6일 ~ 5.09일까지 황사발생

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM-10 : 일평균측정값은 43∼209㎍/㎥로 높게 검출됨

- 4일(5.06, 5.07, 5.08, 5.09)간은 24시간 환경기준(100㎍/㎥)을 초과함

□ PM-2.5 : 일평균측정값이 22∼46㎍/㎥로 24시간 환경기준(50㎍/㎥) 만족함

□ NO₂  : 일평균측정값이 0.008～0.018ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm)

및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□  CO   : 일평균측정값은 0.4~0.6ppm으로 8시간평균(9ppm) 및 1시간

환경기준(25ppm)을 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.05	0.011	0.015	68	35	0.036	0.6
5.06	0.006	0.010	209	28	0.039	0.5	황사
5.07	0.008	0.012	110	22	0.041	0.6	황사
5.08	0.003	0.009	190	46	0.051	0.5	황사
5.09	0.003	0.015	109	30	0.031	0.4	황사
5.10	0.004	0.012	43	25	0.036	0.5
5.11	0.004	0.018	65	34	0.035	0.5
5.12	0.003	0.008	76	43	0.058	0.6
5.13	0.002	0.008	44	24	0.050	0.4
5.14	0.006	0.009	55	17	0.042	0.6
5.15	0.002	0.008	64	17	0.047	0.6
평균	0.005	0.011	94	29	0.043	0.5
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<BTEX 등 기타>

□ Benzene : 평균측정값이 0.19ppb로 연간환경기준(1.44ppb)을 만족함

표 2. 대기오염물질 측정결과(BTEX 등 기타항목)

구 분	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Xylene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	H2S (ppm)
측정기간평균	0.19	0.84	0.14	0.34	421.1	2.00	0.002
환경기준	1.44	해	당	없	음
충청남도 환경기준	0.86	해	당	없	음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM-10 : 동곡리 하폐수처리장에서의 평균농도는 94㎍/㎥로 난지도리

측정소 등 주변 2개 측정소(98, 111㎍/㎥) 보다 약간 낮았음

- 5.6 ~ 5.9(4일간)까지 황사의 영향으로 3지점 모두 높게 나타남

□ PM-2.5 : 측정기간 중 평균농도는 29㎍/㎥로 주변 측정소 (37, 24㎍/㎥)           와 비슷하였음

□ 미세먼지 시간변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지(그림 1, 2 참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	동곡리	난지도	정곡리	동곡리	난지도	정곡리
5.5	68	58	66	35	36	25
5.6	209	231	304	28	44	27
5.7	110	124	138	22	34	21
5.8	190	179	235	46	63	47
5.9	109	106	115	30	42	26
5.10	43	51	41	25	30	18
5.11	65	71	68	34	43	28
5.12	76	69	65	43	42	31
5.13	44	62	53	24	27	19
5.14	55	66	68	17	23	15
5.15	64	59	64	17	19	13
평균	94	98	111	29	37	24

<그림 1. PM10 일별 변화 >

<그림 2. PM2.5 일별 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2는 동곡리 하폐수처리장에서 0.005ppm으로 난지도리(0.005)와 비슷하였으나, 정곡리(0.002) 측정소보다는 다소 높았음

□ NO₂농도는 0.011ppm으로 난지도리(0.010)와 비슷하였으나 정곡리(0.004)보다 다소 높았음

□ O3은 0.043ppm으로 주변 측정평균 0.043과 비슷한 것으로 조사됨.

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)			O3(ppm)			CO(ppm)
	동곡리	난지도	정곡리	동곡리	난지도	정곡리	동곡리	난지도	정곡리	동곡리	난지도	정곡리
5.5	0.011	0.013	0.005	0.015	0.018	0.006	0.036	0.035	0.032	0.6	0.5	0.4
5.6	0.006	0.003	0.003	0.010	0.007	0.005	0.039	0.046	0.036	0.5	0.3	0.3
5.7	0.008	0.004	0.003	0.012	0.008	0.005	0.041	0.059	0.040	0.6	0.5	0.3
5.8	0.003	0.003	0.003	0.009	0.007	0.007	0.051	0.062	0.042	0.5	0.7	0.4
5.9	0.003	0.005	0.002	0.015	0.016	0.005	0.031	0.034	0.026	0.4	0.5	0.2
5.10	0.004	0.004	0.002	0.012	0.010	0.002	0.036	0.039	0.031	0.5	0.4	0.2
5.11	0.004	0.005	0.002	0.018	0.011	0.004	0.035	0.046	0.034	0.5	0.6	0.4
5.12	0.003	0.003	0.002	0.008	0.005	0.004	0.058	0.071	0.047	0.6	0.7	0.4
5.13	0.002	0.003	0.002	0.008	0.007	0.003	0.050	0.052	0.040	0.4	0.6	0.4
5.14	0.006	0.006	0.002	0.009	0.011	0.003	0.042	0.046	0.041	0.6	0.5	0.3
5.15	0.002	0.005	0.002	0.008	0.011	0.003	0.047	0.039	0.033	0.6	0.4	0.2
평균	0.005	0.005	0.002	0.011	0.010	0.004	0.043	0.048	0.037	0.5	0.5	0.3