	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서천군 장항읍 화천리 330(서천군민체육관 주차장)

□ 측정구분 : 인근산업단지 관련 민원

□ 측정항목 : PM-10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 05. 29.～ 06. 05(8일간)

측정일	05. 29	05. 30 ~ 06. 5	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 19.4℃ 2. 습도 : 평균 71.6% 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.3m/s, 시간최대 3.4m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM-10 : 일평균측정값은 27∼43㎍/㎥로 환경기준(100㎍/㎥) 만족함

□ PM-2.5 : 일평균측정값이 13∼23㎍/㎥로 24시간 환경기준(50㎍/㎥) 만족함

□ NO₂  : 일평균측정값이 0.006～0.012ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm)

및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□  CO   : 일평균측정값은 0.4~0.5ppm으로 8시간평균(9ppm) 및 1시간

환경기준(25ppm)을 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.30	0.001	0.011	43	19	0.041	0.5
5.31	0.001	0.011	35	20	0.034	0.5
6.01	0.001	0.007	34	23	0.042	0.5
6.02	0.001	0.010	37	14	0.043	0.4
6.03	0.001	0.006	27	13	0.041	0.5
6.04	0.002	0.007	27	15	0.045	0.5
6.05	0.002	0.012	30	16	0.036	0.4
평균	0.001	0.009	33	17	0.040	0.5
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠은 평균측정값이 0.08ppb로 연간환경기준(1.44ppb)을 만족함

□ 이산화탄소(411.0ppm)와 메탄(1.97ppm)은 일반대기질과 비슷게 검출됨

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구 분		벤젠 (ppb)	톨루엔 (ppb)	에틸벤젠 (ppb)	자일렌 (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	H2S (ppm)
측정기간평균		0.08	0.66	0.13	0.26	411.0	1.97	0.001
환경기준	국가	1.44	해 당 없 음
	도	0.86

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM-10 : 서천군민체육관에서의 평균농도는 33㎍/㎥로 주변 군산시 신풍동측정소 37, 충남지역평균 38㎍/㎥보다 약간 낮았음

□ PM-2.5 : 측정기간 중 평균농도는 17㎍/㎥로 주변 측정소와 비슷하였음

□ 미세먼지(PM-10) 시간변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지 (그림 1참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜	PM-10(㎍/㎥)			PM-2.5(㎍/㎥)
	군민체육관	충남평균	군산신풍동	군민체육관	충남평균	군산신풍동
5.30	43	44	45	19	21	18
5.31	35	37	35	20	23	21
6.01	34	37	41	23	23	24
6.02	37	44	43	14	13	13
6.03	27	35	29	13	12	9
6.04	27	33	32	15	13	13
6.05	30	39	34	16	18	12
평균	33	38	37	17	18	16

<그림 1. PM10 일별 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2는 서천군민체육관에서 0.001ppm으로 충남지역평균 0.005보다 낮았음

□ NO₂농도는 0.009ppm으로 충남지역평균 0.015보다 낮은 것으로 조사됨

□ O3은 서천군민체육관과 충남지역측정소평균이 모두 0.040으로 비슷하였고, CO는 서천군민체육관과 충남측정망에서 0.5~0.4ppm으로 비슷한 농도가 검출

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날 짜	SO2(ppm)		NO2(ppm)		O3(ppm)		CO(ppm)
	군민체육관	충남평균	군민체육관	충남평균	군민체육관	충남평균	군민체육관	충남평균
5.30	0.001	0.003	0.011	0.015	-	-	-	-
5.31	0.001	0.004	0.011	0.018	0.034	0.035	0.5	0.4
6.01	0.001	0.004	0.007	0.014	0.042	0.039	0.5	0.4
6.02	0.001	0.005	0.010	0.015	0.043	0.039	0.4	0.4
6.03	0.001	0.005	0.006	0.012	0.041	0.041	0.5	0.4
6.04	0.002	0.006	0.007	0.013	0.045	0.045	0.5	0.4
6.05	0.002	0.006	0.010	0.015	0.036	0.043	0.4	0.4
평균	0.001	0.005	0.009	0.015	0.040	0.040	0.5	0.4