	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 송악읍 신복운로 41

□ 측정구분 : 주변 공업단지 미세먼지발생 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 2. 21.～ 2. 28(8일간)

측정일	2. 21	2. 22 ~ 2. 28	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 2.1℃ 2. 습도 : 평균 65.0% 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.6m/s, 시간최대 2.3m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균측정값은 49∼107㎍/㎥로 충남도환경기준(80㎍/㎥) 2회 초과

- 초과내역 : 2월 27일 104㎍/㎥, 2월 28일 107㎍/㎥

□ PM2.5 : 일평균값이 30∼77㎍/㎥로 24시간 도환경기준(40㎍/㎥) 5회 초과됨

- 초과내역 : 7일중 5일 동안(23, 24,26,27,28일) 도환경기준 초과

- 측정기간 동안 무풍(0.6m/sec) 상태로 대기 정체로 인하여 미세먼지농도가 높아짐

□ SO2 : 일평균값이 0.003~0.009ppm으로 24시간 도환경기준(0.03ppm) 만족함

□ NO₂: 일평균값이 0.011～0.034ppm으로 24시간 도환경기준(0.04)을 만족함

□ CO   : 일평균측정값은 0.5~0.9ppm으로 8시간 도환경기준(5ppm) 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

(단위 : 일평균)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	풍속 (m/sec)
2.22	0.003	0.015	53	30	0.027	0.5	1.3
2.23	0.002	0.011	73	54	0.033	0.6	1.1
2.24	0.009	0.016	72	48	0.025	0.7	0.6
2.25	0.009	0.017	49	32	0.022	0.6	0.5
2.26	0.007	0.024	63	45	0.018	0.7	0.4
2.27	0.006	0.034	104	74	0.005	0.9	0.2
2.28	0.004	0.034	107	77	0.001	0.9	0.3
평균	0.006	0.022	75	51	0.019	0.7	0.6
환경기준	0.05 / 일 0.15/시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100/일	50 / 일	0.06/8시간 0.1/ 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08/시간	80/일	40 / 일	0.06/8시간 0.1/ 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠의 측정기간평균농도는 0.56㎍/㎥로 도 연간환경기준(3㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌은 `16년 유해대기물질 충남연평균 농도보다 다소 낮음

□ 이산화탄소 및 메탄 등도 특별한 농도차이를 보이지 않았음

표 2. 휘발성유기물질(BTEX) 측정결과

항목 날짜		벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (ppb)	에틸벤젠 (ppb)	자일렌 (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	비고
평 균		0.56	0.86	0.35	0.67	450	2.09
환경기준	국 가	5	해 당 없 음
	도	3

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM10 : 이동차에서 측정기간 평균농도는 75㎍/㎥로 주변 송산면측정소(87)보다는 낮으나 독곶리 66, 당진읍 63㎍/㎥보다 다소 높았음

□ PM2.5 : 측정기간 평균농도는 52㎍/㎥로 독곶리·송산면(45), 당진읍(48), 보다 다소 높음

□ 미세먼지 시간변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지하고 있으며, 2월 24일~2월 28일까지 대기정체로 인한 국내 대기오염물질에 국외 미세먼지가 더해져 다소 높아지는 경향을 보임(그림 2참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜 항목	PM10				PM2.5
	이동차	독곶리	당진읍	송산면	이동차	독곶리	당진읍	송산면
2.22	55	32	26	51	31	19	17	18
2.23	72	98	72	89	54	72	59	52
2.24	75	70	73	103	50	49	56	52
2.25	51	39	34	74	33	23	27	27
2.26	61	45	56	76	43	28	41	34
2.27	104	62	71	116	73	45	51	61
2.28	107	117	107	100	77	81	81	72
평균	75	66	63	87	52	45	48	45

<가스상 물질>

□ 이동차에서 SO2 평균농도는 0.006ppm으로 독곶리 0.005ppm, 당진읍 0.004ppm와 비슷하였고, 송산면 측정소(0.010)보다는 다소 낮았음

□ NO₂는 0.021ppm으로 독곶리(0.022), 당진읍(0.024), 송산면(0.026)과 비슷함

- 28일은 대기정체로 인하여 주변측정소에서 충남도환경기준(0.04ppm/일)을 초과함

□ O3은 0.19ppm으로 당진읍(0.021), 송산면(0.016)과 비슷하고, 독곶리 0.035보다는 다소 낮음

□ CO는 0.7ppm이 검출되어 주변 측정소의 측정농도(0.5, 0.8ppm)와 비슷하였음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

항목 날짜	SO2				NO2				O3				CO
	이동차	독곶리	당진읍	송산면	이동차	독곶리	당진읍	송산면	이동차	독곶리	당진읍	송산면	이동차	독곶리	당진읍	송산면
2.22	0.003	0.003	0.003	0.003	0.015	0.007	0.014	0.011	0.027	0.044	0.027	0.024	0.5	0.4	0.3	0.4
2.23	0.003	0.003	0.002	0.002	0.012	0.013	0.014	0.011	0.033	0.045	0.030	0.028	0.6	0.6	0.5	0.6
2.24	0.009	0.005	0.004	0.025	0.015	0.024	0.016	0.026	0.026	0.031	0.027	0.017	0.7	0.5	0.5	1.2
2.25	0.010	0.006	0.005	0.017	0.017	0.023	0.016	0.021	0.022	0.031	0.026	0.016	0.6	0.4	0.4	0.9
2.26	0.007	0.008	0.005	0.013	0.024	0.024	0.029	0.029	0.020	0.039	0.019	0.016	0.7	0.4	0.6	0.6
2.27	0.006	0.005	0.003	0.007	0.034	0.018	0.033	0.038	0.006	0.046	0.016	0.010	0.9	0.5	0.6	0.8
2.28	0.004	0.005	0.003	0.006	0.034	0.047	0.049	0.049	0.001	0.009	0.003	0.003	0.9	0.7	0.7	0.9
평균	0.006	0.005	0.004	0.010	0.021	0.022	0.024	0.026	0.019	0.035	0.021	0.016	0.7	0.5	0.5	0.8

<그림 2. 미세먼지(PM10, PM2.5) 시간별 농도변화>

<그림 3. 이산화질소(NO2) 시간별 농도변화>