	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 석문면 초락1로 147(초락도2리 경로당)

□ 측정구분 : 공업단지 주변 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 3. 21.～ 3. 28(8일간)

측정일	3. 21	3. 22 ~ 3. 28	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 6.2℃ 2. 습도 : 평균 88.5% 3. 주풍향 : 서풍 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 3.4m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균측정값은 23∼83㎍/㎥로 충남도환경기준(80㎍/㎥) 1회 초과

- 초과내역 : 3월 25일 83㎍/㎥

□ PM2.5 : 일평균값이 23∼63㎍/㎥로 24시간 도환경기준(40㎍/㎥) 2회 초과됨

- 초과내역 : 3월 24일 59㎍/㎥, 3월 25일 63㎍/㎥

□ SO2 : 일평균값이 0.001~0.003ppm으로 24시간 도환경기준(0.03ppm) 만족함

□ NO₂: 일평균값이 0.004～0.011ppm으로 24시간 도환경기준(0.04)을 만족함

□ CO   : 일평균측정값은 0.3~0.6ppm으로 8시간 도환경기준(5ppm) 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

(단위 : 일평균)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	풍속 (m/sec)
3.22	0.003	0.008	32	23	0.046	0.3	1.7
3.23	0.003	0.009	45	35	0.046	0.4	0.9
4.24	0.003	0.008	73	59	0.055	0.5	1.2
3.25	0.003	0.010	83	63	0.060	0.6	1.0
3.26	0.002	0.011	35	24	0.050	0.5	1.0
3.27	0.002	0.006	57	39	0.066	0.4	1.0
3.28	0.001	0.004	43	23	0.057	0.3	0.7
평균	0.002	0.008	53	39	0.054	0.4	1.1
환경기준	0.05 / 일 0.15/시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100/일	50 / 일	0.06/8시간 0.1/ 시간	9 / 8시간 25 / 시간	-
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08/시간	80/일	40 / 일	0.06/8시간 0.1/ 시간	5/ 8시간 10 / 시간	-

<기타항목>

□ 벤젠의 측정기간평균농도는 1.51㎍/㎥로 도 연간환경기준(3㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌은 `16년 유해대기물질 충남연평균 농도보다 다소 낮음

표 2. 휘발성유기물질(BTEX) 측정결과

항목 날짜		벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (㎍/㎥)	에틸벤젠 (㎍/㎥)	자일렌 (㎍/㎥)	H2S (ppm)	비고
평 균		1.51	1.66	0.52	0.68	0.001
환경기준	국 가	5	해 당 없 음
	도	3

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM10 : 측정기간 평균농도는 이동측정차량에서 53㎍/㎥로 주변 송산면측정소(73), 독곶리(63), 당진시청(65)보다 다소 높낮음

□ PM2.5 : 이동측정차량 39㎍/㎥로 독곶리(40), 송산면·당진시청(47), 보다 낮음

□ 미세먼지 시간변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지하고 있으며, 3월 24일~3월 25일까지 대기정체로 인한 국내 대기오염물질에 국외 미세먼지가 더해져 다소 높아지는 경향을 보임(그림 2참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜 항목	PM10				PM2.5
	이동차	독곶리	송산면	당진시청	이동차	독곶리	송산면	당진시청
2.22	32	33	53	31	23	20	16	22
2.23	45	51	83	54	35	35	42	39
2.24	73	92	90	88	59	68	64	66
2.25	83	87	119	98	63	42	86	80
2.26	35	44	62	52	24	30	35	35
2.27	57	79	65	87	39	49	43	53
2.28	43	53	49	46	23	36	44	34
평균	53	63	75	65	39	40	47	47

<가스상 물질>

□ 이동측정차량에서 SO2 평균농도는 0.002ppm으로 독곶리 0.004ppm, 당진읍 0.008ppm와 비슷하였고, 송산면 측정소 0.003ppm보다 낮음

□ NO₂는 0.008ppm으로 독곶리(0.013), 당진읍(0.017), 송산면(0.015)보다 낮음

□ O3은 0.054ppm으로 독곶리(0.057)와 비슷하지만 당진시청(0.028), 송산면(0.043)보다 다소 높음

□ CO는 0.4ppm이 검출되어 주변 측정소의 측정농도(0.5~0.9ppm) 보다 다소 낮았음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

항목 날짜	SO2				NO2				O3				CO
	이동차	독곶리	당진읍	송산면	이동차	독곶리	당진읍	송산면	이동차	독곶리	당진읍	송산면	이동차	독곶리	당진읍	송산면
3.22	0.003	0.005	0.010	0.004	0.008	0.014	0.019	0.017	0.046	0.044	0.028	0.032	0.3	0.3	0.8	0.4
3.23	0.003	0.004	0.011	0.003	0.009	0.011	0.021	0.020	0.046	0.051	0.025	0.031	0.4	0.4	0.9	0.4
3.24	0.003	0.005	0.005	0.003	0.008	0.014	0.014	0.016	0.055	0.060	0.034	0.044	0.5	0.6	0.8	0.5
3.25	0.003	0.004	0.012	0.002	0.010	0.014	0.022	0.014	0.060	0.064	0.027	0.051	0.6	0.7	1.1	0.6
3.26	0.002	0.004	0.011	0.002	0.011	0.022	0.021	0.015	0.050	0.051	0.024	0.041	0.5	0.5	0.9	0.4
3.27	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	0.010	0.016	0.015	0.066	0.068	0.030	0.047	0.4	0.5	0.8	0.4
3.28	0.001	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.010	0.007	0.057	0.060	0.027	0.053	0.3	0.5	0.7	0.3
평균	0.002	0.004	0.008	0.003	0.008	0.013	0.017	0.015	0.054	0.057	0.028	0.043	0.4	0.5	0.9	0.4

<그림 2. 미세먼지(PM10, PM2.5) 시간별 농도변화>