	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 석문면 대호만로 2292(교로3리 경로회)

□ 측정구분 : 당진화력주변 모니터링

□ 측정항목 : PM-10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 03. 28.～ 04. 04.(8일간)

측정일	03. 28	03. 29 ~ 04. 04	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 13.1℃ 2. 습도 : 평균 84% 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 4.0m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균측정값 15∼68㎍/㎥로 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균측정값이 9∼36㎍/㎥로 도 환경기준(40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균측정값이 0.005～0.015ppm으로 충남도 1시간 환경기준(0.08ppm)

및 24시간 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□  CO  : 일평균측정값은 0.3~0.5ppm으로 8시간평균(5ppm) 및 1시간

환경기준(10ppm)을 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)
3.29	0.003	0.012	44	33	0.038	0.4
3.30	0.005	0.015	42	26	0.031	0.4
3.31	0.006	0.013	52	32	0.040	0.4
4.01	0.003	0.011	68	36	0.039	0.4
4.02	0.002	0.005	54	22	0.046	0.3
4.03	0.002	0.007	48	18	0.039	0.3
4.04	0.003	0.007	15	9	0.028	0.5
평균	0.003	0.010	46	25	0.037	0.3
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.10 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9/ 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<BTEX 등 기타>

□ Benzene : 평균측정값이 0.79㎍/㎥로 연간 충청남도 환경기준(3㎍/㎥)을 만족함

표 2. 대기오염물질 측정결과(BTEX 등 기타항목)

구 분	Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Xylene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
측정기간평균	0.79	0.97	0.16	0.58	420.9	1.98
환경기준	5	해	당	없	음
충청남도 환경기준	3	해	당	없	음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM10 : 교로리 노인회관 주변의 평균농도는 46㎍/㎥로 독곶리(48),

송산면(71), 당진시(67) 보다 낮았음

□ PM2.5 : 측정기간 중 평균농도는 25㎍/㎥로 독곶리(20), 당진시(27)과           비슷하였고 송산면(30㎍/㎥)보다는 다소 낮았음

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	교로리	독곶리	송산면	당진시	교로리	독곶리	송산면	당진시
3.29	44	47	101	64	33	27	43	38
3.30	42	55	48	66	26	26	28	33
3.31	52	54	교정중	72	32	24	41	30
4.01	68	61	교정중	95	36	23	36	37
4.02	54	47	55	65	22	14	20	21
4.03	48	39	63	60	18	12	17	15
4.04	15	21	53	23	9	12	18	8
평균	46	48	71	67	25	20	30	27

<가스상 물질>

□ SO2는 교로리 노인회관에서 0.003ppm으로 당진시청 측정소(0.003ppm)과 같았지만, 독곶리(0.005), 송산면(0.009) 보다는 낮았음

□ NO₂농도는 0.010ppm으로 당진시청·독곶리(0.012), 송산면 0.016보다 낮음

□ O3은 0.037ppm으로 주변 측정소와 특별한 차이점 발견할 수 없음

□ CO는 0.3ppm으로 독곶리(0.4), 당진시청(0.2)과 비슷하고 송산면보다 낮았음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)				O3(ppm)				CO(ppm)
	교로리	독곶리	송산면	당진시	교로리	독곶리	송산면	당진시	교로리	독곶리	송산면	당진시	교로리	독곶리	송산면	당진시
3.29	0.003	0.009	0.012	0.003	0.012	0.027	0.022	0.017	0.038	0.031	0.018	0.030	0.4	0.4	0.8	0.2
3.30	0.005	0.005	0.008	0.003	0.015	0.018	0.021	0.015	0.031	0.037	0.030	0.031	0.4	0.5	0.6	0.3
3.31	0.006	0.005	0.011	0.003	0.013	0.009	0.019	0.015	0.040	0.058	0.035	0.036	0.4	0.4	0.7	0.3
4.01	0.003	0.003	0.007	0.003	0.011	0.005	0.013	0.012	0.039	0.055	0.040	0.034	0.4	0.4	0.5	0.2
4.02	0.002	0.003	0.006	0.002	0.005	0.004	0.009	0.008	0.046	0.049	0.040	0.033	0.3	0.3	0.5	0.1
4.03	0.002	0.002	0.007	0.002	0.007	0.005	0.011	0.009	0.039	0.039	0.030	0.028	0.3	0.3	0.6	0.1
4.04	0.003	0.005	0.011	0.002	0.007	0.016	0.017	0.008	0.028	0.022	0.020	0.026	0.5	0.4	1.3	0.1
평균	0.003	0.005	0.009	0.003	0.010	0.012	0.016	0.012	0.037	0.043	0.031	0.032	0.3	0.4	0.7	0.2