	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장리 1798

□ 측정구분 : 인근산업단지 미세먼지발생 등 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BETX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 4. 11.～ 4. 18(8일간)

측정일	4. 11	4. 12 ~ 4. 18	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 9.4 ℃ 2. 습도 : 평균 65.1 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.4 m/s, 시간최대 3.8 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균측정값은 26∼63㎍/㎥로 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균측정값이 13∼28㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균측정값이 0.006～0.023ppm으로 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 및 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002～0.005ppm으로 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 및 1시간 도 환경기준(0.1ppm)을 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.12	0.004	0.014	47	19	0.034	0.3
4.13	0.002	0.016	38	18	0.032	0.3
4.14	0.002	0.008	26	13	0.032	0.3
4.15	0.003	0.006	63	19	0.034	0.4
4.16	0.003	0.012	36	25	0.034	0.4
4.17	0.005	0.017	46	28	0.036	0.3
4.18	0.003	0.023	41	27	0.025	0.4
평균	0.003	0.014	43	21	0.032	0.3
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠은 0.42㎍/㎥으로 충남도 연간환경기준(3ppm)을 만족함

□ 톨루엔 등 다른 VOCs 항목도 전국 유해대기 측정망 검출농도와 유사한 수준임

□ 온실가스 이산화탄소 427ppm, 메탄 1.97ppm으로 일반 대기질 농도와 비슷하게 검출됨

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppm)	Ethylbenzene (ppm)	Xylene (ppm)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
측정기간평균		0.42	0.2	0.09	0.08	427	1.97
환경기준	충남도	3	해 당 없 음
	국가	5	해 당 없 음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM10 : 오토밸리어린이집 주변의 측정기간 평균농도는 43㎍/㎥로 주변 대산읍(39), 동문동(46)과 비슷하고, 태안읍 53㎍/㎥ 보다 낮았음

□ PM2.5 : 측정기간 중 평균농도는 21㎍/㎥로 주변 측정소 14~20과 비슷함

□ 미세먼지 시간변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지하고 있으며, 4월 15일 황사발생으로 충남지역의 미세먼지(PM10)가 높게 나타남(그림 2, 3참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산읍	동문동	태안읍	이동차	대산읍	동문동	태안읍
4.12	47	44	47	56	19	12	11	18
4.13	38	35	45	49	18	14	12	16
4.14	26	22	24	28	13	10	8	14
4.15	63	56	62	75	19	12	11	17
4.16	36	34	37	43	25	19	16	21
4.17	46	42	61	69	28	23	20	26
4.18	41	38	49	52	27	21	21	26
평균	43	39	46	53	21	16	14	20

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 오토밸리어린이집 부근에서 0.003ppm으로 태안읍 측정소와 같은 농도가 검출되었고 대산읍 0.006ppm, 동문동 0.004ppm보다는 낮았음

□ NO₂농도는 0.014ppm으로 대산읍 0.013ppm, 태안읍 0.012ppm과 비슷하였고, 동문동 0.019ppm 보다 다소 낮았음

□ O3은 0.032ppm으로 동문동, 태안읍 0.030~0.035ppm과 비슷하였고, 대산읍 0.014ppm 보다 다소 높았음

□ CO는 0.3ppm으로 대산읍 0.7ppm, 동문동 0.4ppm, 태안읍 0.4ppm 보다 다소 낮았음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	대산읍	동문동	태안읍	이동차	대산읍	동문동	태안읍
4.12	0.004	0.006	0.003	0.003	0.014	0.012	0.017	0.011
4.13	0.002	0.006	0.004	0.003	0.016	0.014	0.026	0.016
4.14	0.002	0.005	0.003	0.002	0.008	0.009	0.014	0.008
4.15	0.003	0.005	0.004	0.002	0.006	0.008	0.012	0.005
4.16	0.003	0.006	0.004	0.003	0.012	0.014	0.019	0.011
4.17	0.005	0.007	0.004	0.003	0.017	0.017	0.023	0.017
4.18	0.003	0.006	0.003	0.002	0.023	0.014	0.023	0.013
평균	0.003	0.006	0.004	0.003	0.014	0.013	0.019	0.012

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	대산읍	동문동	태안읍	이동차	대산읍	동문동	태안읍
4.12	0.034	0.012	0.033	0.028	0.3	0.5	0.3	0.3
4.13	0.032	0.010	0.028	0.026	0.3	0.5	0.4	0.3
4.14	0.032	0.015	0.036	0.029	0.3	0.5	0.3	0.4
4.15	0.034	0.015	0.036	0.031	0.4	0.6	0.4	0.4
4.16	0.034	0.012	0.036	0.031	0.4	0.9	0.5	0.4
4.17	0.036	0.016	0.040	0.029	0.3	0.9	0.4	0.4
4.18	0.025	0.017	0.036	0.033	0.4	0.8	0.3	0.3
평균	0.032	0.014	0.035	0.030	0.3	0.7	0.4	0.4