	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 태안군 이원면 포지리 1086-2(이원양수장)

□ 측정구분 : 태안화력 발전소 주변 대기질 조사

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BETX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 04. 18.～ 4. 25(8일간)

측정일	4. 18	4. 19 ~ 4. 25	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 12.7 ℃ 2. 습도 : 평균 80.8 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.9 m/s, 시간최대 4.2 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 14∼50㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 9∼24㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004～0.012ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001～0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm)을 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.19	0.002	0.004	42	23	0.057	0.2
4.20	0.004	0.010	50	24	0.042	0.2
4.21	0.003	0.006	48	22	0.049	0.2
4.22	0.002	0.005	33	18	0.042	0.2
4.23	0.001	0.006	19	12	0.051	0.3
4.24	0.004	0.012	14	9	0.044	0.2
4.25	0.005	0.010	23	15	0.044	0.2
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠은 0.28㎍/㎥으로 충남도 연간환경기준(3.0㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 등 다른 항목은 전국 유해대기 측정망 농도보다 다소 낮음

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppm)	Ethylbenzene (ppm)	Xylene (ppm)
측정기간평균		0.28	0.27	0.04	0.07
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ 이원양수장에서 PM10의 측정기간 평균농도는 34㎍/㎥로 주변 독곶리 37㎍/㎥, 이원면측정소 38㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 18㎍/㎥로 이원면 측정소 18㎍/㎥와 독곶리 17㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 나타내고 있으며, 특별한 차이는 발견되지 않음 (그림 2, 그림 3)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구 분	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	독곶리	이원면	이동차	독곶리	이원면
4.19	42	45	48	23	21	25
4.20	50	60	59	24	25	24
4.21	48	51	48	22	21	20
4.22	33	38	40	18	19	19
4.23	19	21	23	12	12	13
4.24	14	15	17	9	4	5
4.25	23	33	35	15	19	20
평균	34	37	38	18	17	18

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003ppm으로 독곶리 0.006ppm, 이원면 0.004ppm보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.008ppm으로 독곶리 0.016ppm, 이원면 0.010ppm보다 낮았음

□ O3은 0.047ppm으로 독곶리 0.050ppm, 이원면 0.037ppm와 비슷함

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

구분	SO2(ppm)			NO2(ppm)			O3(ppm)			CO(ppm)
	이동차	독곶리	이원면	이동차	독곶리	이원면	이동차	독곶리	이원면	이동차	독곶리	이원면
4.19	0.002	0.003	0.003	0.004	0.009	0.008	0.057	0.070	0.045	0.2	0.4	0.5
4.20	0.004	0.007	0.004	0.010	0.024	0.011	0.042	0.064	0.040	0.2	0.4	0.5
4.21	0.003	0.004	0.003	0.006	0.010	0.006	0.049	0.059	0.039	0.2	0.4	0.5
4.22	0.002	0.003	0.003	0.005	0.012	0.009	0.042	0.039	0.033	0.2	0.4	0.5
4.23	0.001	0.003	0.002	0.006	0.014	0.009	0.051	0.037	0.039	0.3	0.5	0.6
4.24	0.004	0.009	0.004	0.012	0.018	0.013	0.044	0.039	0.033	0.2	0.4	0.6
4.25	0.005	0.010	0.007	0.010	0.024	0.014	0.044	0.040	0.030	0.2	0.4	0.6
평균	0.003	0.006	0.004	0.008	0.016	0.010	0.047	0.050	0.037	0.2	0.4	0.5