	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 보령시 주교면 고정리 180-17

□ 측정구분 : 보령화력주변 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 5. 2.～ 5. 9(8일간)

측정일	5. 2	5. 3 ~ 5. 9	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 15 ℃ 2. 습도 : 평균 77.9 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.9 m/s, 시간최대 4.7 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼44㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 8∼19㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004～0.007ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001～0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.3	0.003	0.007	44	17	0.037	0.2
5.4	0.002	0.006	40	16	0.044	0.2
5.5	0.002	0.005	39	19	0.056	0.2
5.6	0.001	0.004	18	12	0.039	0.2
5.7	0.001	0.007	28	18	0.030	0.2
5.8	0.001	0.006	31	14	0.038	0.2
5.9	0.001	0.004	20	8	0.037	0.2
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠은 0.35㎍/㎥으로 충남도 연간환경기준(3.0㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 등 다른 항목은 전국 유해대기 측정망 농도보다 다소 낮음

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppm)	Ethylbenzene (ppm)	M-Xylene (ppm)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)
측정기간평균		0.35	0.18	0.03	0.07	419	1.96
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ 보령 고정리에서 PM10의 측정기간 평균농도는 31㎍/㎥로 주변 대천2동 31㎍/㎥와 같고, 주교면 29㎍/㎥, 홍성읍 32㎍/㎥와 비슷했음

□ PM2.5는 15㎍/㎥로 홍성읍 13㎍/㎥, 주교면 13㎍/㎥, 대천2동 13㎍/㎥와 비슷한 농도를 유지함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지하고 있으며, 5월 3일, 7일 ~ 8일은 대기정체와 약한 국외 미세먼지 유입으로 농도가 다소 높아지는 경향을 보임(그림 2, 3참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	홍성읍	주교면	대천2동	이동차	홍성읍	주교면	대천2동
5.3	44	45	36	45	17	15	15	17
5.4	40	41	39	42	16	16	14	15
5.5	39	39	33	41	19	14	16	16
5.6	18	14	15	12	12	9	9	7
5.7	28	27	30	25	18	14	13	14
5.8	31	36	30	32	14	14	14	13
5.9	20	20	17	22	8	8	9	11
평균	31	32	29	31	15	13	13	13

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002ppm으로 홍성읍 0.003ppm, 주교면 0.003ppm, 대천2동 0.002ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.006ppm으로 홍성읍 0.005ppm, 주교면 0.006ppm, 대천2동 0.004ppm과 비슷함

□ O3은 0.040pm으로 홍성읍 0.043ppm, 주교면 0.053ppm, 대천2동 0.051ppm보다 낮았음

□ CO는 0.3ppm으로 주교면 0.2ppm, 홍성읍 0.3ppm, 대천2동 0.3ppm과 비슷함

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	홍성읍	주교면	대천2동	이동차	홍성읍	주교면	대천2동
5.3	0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.004	0.005	0.007
5.4	0.002	0.003	0.004	0.003	0.006	0.005	0.006	0.006
5.5	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.004	0.003
5.6	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.005	0.006	0.002
5.7	0.001	0.003	0.003	0.002	0.007	0.008	0.012	0.007
5.8	0.001	0.002	0.003	0.002	0.006	0.006	0.009	0.004
5.9	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.006	0.003	0.002
평균	0.002	0.003	0.003	0.002	0.006	0.005	0.006	0.004

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	홍성읍	주교면	대천2동	이동차	홍성읍	주교면	대천2동
5.3	0.037	0.043	0.056	0.044	0.4	0.2	0.3	0.3
5.4	0.044	0.049	0.062	0.055	0.3	0.2	0.3	0.3
5.5	0.056	0.064	0.080	0.077	0.3	0.2	0.3	0.2
5.6	0.039	0.042	0.049	0.054	0.4	0.2	0.4	0.3
5.7	0.030	0.032	0.032	0.036	0.4	0.2	0.4	0.3
5.8	0.038	0.040	0.043	0.045	0.3	0.2	0.4	0.3
5.9	0.037	0.033	0.050	0.045	0.3	0.2	0.3	0.2
평균	0.040	0.043	0.053	0.051	0.3	0.2	0.3	0.3