	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 해미면 웅소성 1길 52

□ 측정구분 : ㈜그린기업 주변 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 8. 9.～ 8. 16(8일간)

측정일	8. 9	8. 10 ~ 8. 16	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 29.5 ℃ 2. 습도 : 평균 76.4 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 0.9 m/s, 시간최대 2.4 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 20∼40㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 12∼29㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
8.10	0.001	0.010	28	19	0.037	0.4
8.11	0.001	0.007	20	12	0.031	0.4
8.12	0.001	0.006	22	16	0.037	0.3
8.13	0.001	0.006	33	23	0.031	0.3
8.14	0.002	0.007	26	17	0.025	0.2
8.15	0.001	0.009	40	29	0.054	0.3
8.16	0.001	0.009	27	17	0.020	0.3
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.8 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 1.36, 에틸벤젠 0.34, 스틸렌 0.73 ppb 검출

□ 풍향에 따른 VOCs 농도 변화는 남서풍 및 북동풍에서 높아지는 경향을 보임

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.8	1.36	0.34	0.73
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ 이동차에서 측정한 PM10의 측정기간 평균농도는 28㎍/㎥로 주변 태안읍 38㎍/㎥, 동문동 31㎍/㎥보다 낮고, 예산 28㎍/㎥과 같음

□ PM2.5는 19㎍/㎥로 태안읍 22㎍/㎥, 동문동 20㎍/㎥, 예산 17㎍/㎥과 비슷함

- 8월 15일 : 당진, 태안, 서산, 아산 지역 대기정체로 일부 시간대에 다소 고농도 영향을 보임

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	태안읍	동문동	예산	이동차	태안읍	동문동	예산
8.10	28	32	28	32	19	18	19	21
8.11	20	33	24	11	12	19	13	4
8.12	22	33	26	17	16	18	16	9
8.13	33	41	35	28	23	25	22	18
8.14	26	35	30	33	17	18	19	18
8.15	40	47	43	38	29	28	28	24
8.16	27	42	30	34	17	27	21	22
평균	28	38	31	28	19	22	20	17

<그림 3. PM10 시간 변화 >

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.001ppm으로 태안읍 0.004ppm, 동문동 0.005ppm, 예산 0.004ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.008ppm으로 태안읍 0.011ppm, 동문동 0.014ppm보다 낮고, 예산 0.008ppm과 같음

□ O3은 0.034pm으로 태안읍 0.037ppm, 동문동 0.040ppm, 예산 0.039ppm보다 낮음

□ CO는 0.3ppm으로 태안읍 0.7ppm보다 낮고, 동문동 0.3ppm, 예산 0.3ppm과 같음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	태안읍	동문동	예산	이동차	태안읍	동문동	예산
8.10	0.001	0.004	0.005	0.005	0.010	0.010	0.014	0.011
8.11	0.001	0.003	0.004	0.003	0.007	0.009	0.013	0.006
8.12	0.001	0.003	0.004	0.003	0.006	0.008	0.011	0.004
8.13	0.001	0.004	0.005	0.005	0.006	0.010	0.011	0.008
8.14	0.002	0.005	0.006	0.006	0.007	0.012	0.014	0.010
8.15	0.001	0.006	0.006	0.005	0.009	0.013	0.017	0.012
8.16	0.001	0.004	0.004	0.004	0.009	0.013	0.016	0.008
평균	0.001	0.004	0.005	0.004	0.008	0.011	0.014	0.008

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	태안읍	동문동	예산	이동차	태안읍	동문동	예산
8.10	0.037	0.048	0.045	0.051	0.4	0.7	0.5	0.5
8.11	0.031	0.042	0.040	0.030	0.4	0.7	0.4	0.4
8.12	0.037	0.041	0.044	0.035	0.3	0.7	0.4	0.3
8.13	0.031	0.029	0.037	0.033	0.3	0.6	0.3	0.3
8.14	0.025	0.020	0.029	0.032	0.2	0.6	0.2	0.3
8.15	0.054	0.054	0.061	0.058	0.3	0.7	0.3	0.3
8.16	0.020	0.024	0.025	0.032	0.3	0.7	0.3	0.3
평균	0.034	0.037	0.040	0.039	0.3	0.7	0.3	0.3