	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 태안군 이원면 포지리 1086-2 (이원양수장)

□ 측정구분 : 태안화력 발전소 주변 대기질 조사

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 8. 24.～ 8. 30(7일간)

측정일	8. 24	8. 25 ~ 8. 30	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 24.0 ℃ 2. 습도 : 평균 93.3 % 3. 주풍향 : 북풍 또는 북동풍 4. 풍속 : 평균 0.9 m/s, 시간최대 2.5 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 13∼19㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼11㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.003～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
8.25	0.002	0.005	19	11	0.036	0.2
8.26	0.002	0.005	13	7	0.032	0.1
8.27	0.003	0.010	13	8	0.016	0.2
8.28	0.002	0.003	15	6	0.019	0.2
8.29	0.001	0.003	19	11	0.016	0.3
8.30	0.002	0.006	16	6	0.019	0.3
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.5 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 1.25, 에틸벤젠 0.15, 스틸렌 0.11 ppb 검출

□ 풍향에 따른 VOCs 농도 변화는 남서풍 및 북서풍에서 높아지는 경향을 보임

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.5	1.25	0.15	0.11
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ 이동차에서 측정한 PM10의 측정기간 평균농도는 16㎍/㎥로 주변 이원면 14㎍/㎥, 태안읍 14㎍/㎥, 독곶리 17㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 8㎍/㎥로 이원면 6㎍/㎥, 태안읍 6㎍/㎥, 독곶리 6㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 측정기간 동안 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 청정하였음

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	이원면	태안읍	독곶리	이동차	이원면	태안읍	독곶리
8.25	19	15	20	20	10	6	8	6
8.26	13	11	14	15	7	5	8	6
8.27	13	9	8	12	8	5	5	6
8.28	15	18	12	13	6	6	4	3
8.29	19	13	17	17	11	5	7	5
8.30	16	15	13	22	6	8	6	11
평균	16	14	14	17	8	6	6	6

<그림 3. PM10 시간 변화 >

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002ppm으로 이원면 0.003ppm, 태안읍 0.003ppm, 독곶리 0.004ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.005ppm으로 이원면 0.003ppm, 태안읍 0.003ppm, 독곶리 0.006ppm과 비슷함

□ O3은 0.023pm으로 이원면 0.025ppm, 태안읍 0.024ppm, 독곶리 0.030ppm보다 낮음

□ CO는 0.2ppm으로 이원면 0.4ppm, 태안읍 0.5ppm, 독곶리 0.5ppm보다 낮음

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	독곶리	이동차	이원면	태안읍	독곶리
8.25	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.002	0.006	0.003
8.26	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.005	0.006
8.27	0.003	0.004	0.003	0.004	0.010	0.008	0.006	0.015
8.28	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002
8.29	0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0	0	0.002
8.30	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.003	0.002	0.009
평균	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.006

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	이원면	태안읍	독곶리	이동차	이원면	태안읍	독곶리
8.25	0.036	0.041	0.041	0.049	0.2	0.4	0.6	0.6
8.26	0.032	0.031	0.031	0.038	0.1	0.3	0.5	0.5
8.27	0.016	0.015	0.016	0.016	0.2	0.5	0.6	0.6
8.28	0.019	0.020	0.018	0.021	0.2	0.3	0.5	0.5
8.29	0.016	0.017	0.017	0.018	0.3	0.3	0.5	0.5
8.30	0.019	0.028	0.019	0.036	0.3	0.4	0.5	0.5
평균	0.023	0.025	0.024	0.030	0.2	0.4	0.5	0.5