	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 송산면 무수들길 240-91 (가곡1리 마을회관)

□ 측정구분 : 당진 현대제철 주변 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 10. 4.～ 10. 11(7일간)

측정일	10. 4	10. 5 ~ 10. 11	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 15.4 ℃ 2. 습도 : 평균 74.2 % 3. 주풍향 : 남동풍 4. 풍속 : 평균 2.2 m/s, 시간최대 5.5 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼30㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 7∼16㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.024ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.009ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.5	0.006	0.024	19	11	0.018	0.8
10.6	0.009	0.014	23	9	0.027	0.6
10.7	0.002	0.005	26	9	0.030	0.4
10.8	0.002	0.013	27	13	0.020	0.4
10.9	0.002	0.020	30	16	0.017	0.4
10.10	0.002	0.006	21	8	0.028	0.3
10.11	0.004	0.007	18	7	0.023	0.4
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.35 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 0.90, 에틸벤젠 0.15, 스틸렌 0.09 ppb 검출

□ 풍향에 따른 VOCs 농도 변화는 남동풍 및 북풍에서 높아지는 경향을 보임

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.35	0.90	0.15	0.09
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 23㎍/㎥로 주변 당진시청사 20 ㎍/㎥, 인주면 23 ㎍/㎥과 비슷하며, 송산면 34㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 10 ㎍/㎥로 당진시청사 9 ㎍/㎥, 송산면 13 ㎍/㎥, 인주면 8㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조, 송산면 PM10예외)

□ 송산면측정소를 제외한 곳에서 측정기간 동안 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 대기 상태가 청정하였음

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	당진시청사	송산면	인주면	이동차	당진시청사	송산면	인주면
10.5	19	12	13	12	11	6	8	4
10.6	23	13	-	11	9	4	14	7
10.7	26	28	-	29	9	11	17	9
10.8	27	26	37	32	13	12	11	10
10.9	30	28	40	32	16	14	16	12
10.10	21	18	51	22	8	8	14	6
10.11	18	17	27	24	7	8	10	9
평균	23	20	34	23	10	9	13	8

※ PM10 항목 : 송산면측정소 10.6 ~ 10.7 여지이상으로 데이터 사용불가

※ 10월 5, 6일 강수

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 10월 5, 6일 강수

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 당진시청사 0.003 ppm, 인주면 0.002 ppm과 비슷하고, 송산면 0.010ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.013 ppm으로 당진시청사 0.013 ppm, 인주면 0.012 ppm과 비슷하고, 송산면 0.017ppm보다 다소 낮음

□ O3은 0.023 ppm으로 당진시청사 0.021 ppm, 송산면 0.027 ppm, 인주면 0.020 ppm과 비슷함

□ CO는 0.5 ppm으로 당진시청사 0.4 ppm, 송산면 0.5 ppm, 인주면 0.3ppm과 비슷함

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	당진시청사	송산면	인주면	이동차	당진시청사	송산면	인주면
10.5	0.006	0.003	0.007	0.002	0.024	0.016	0.023	0.013
10.6	0.009	0.003	0.011	0.003	0.014	0.008	0.017	0.006
10.7	0.002	0.003	0.016	0.003	0.005	0.009	0.017	0.006
10.8	0.002	0.004	0.007	0.003	0.013	0.020	0.014	0.021
10.9	0.002	0.003	0.005	0.002	0.020	0.018	0.020	0.017
10.10	0.002	0.003	0.013	0.003	0.006	0.008	0.014	0.008
10.11	0.004	0.002	0.011	0.001	0.007	0.013	0.012	0.013
평균	0.004	0.003	0.010	0.002	0.013	0.013	0.017	0.012

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	당진시청사	송산면	인주면	이동차	당진시청사	송산면	인주면
10.5	0.018	0.022	0.024	0.020	0.8	0.3	0.3	0.3
10.6	0.027	0.031	0.034	0.032	0.6	0.4	0.6	0.2
10.7	0.030	0.024	0.034	0.025	0.4	0.4	1.0	0.3
10.8	0.020	0.012	0.026	0.014	0.4	0.5	0.4	0.3
10.9	0.017	0.014	0.018	0.015	0.4	0.4	0.4	0.3
10.10	0.028	0.027	0.029	0.025	0.3	0.4	0.8	0.3
10.11	0.023	0.015	0.021	0.007	0.4	0.4	0.3	0.3
평균	0.023	0.021	0.027	0.020	0.5	0.4	0.5	0.3