	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 대호만로 2257-1(교로3리 복지회관)

□ 측정구분 : 당진화력발전소 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 10. 11.～ 10. 18(7일간)

측정일	10. 11	10. 12 ~ 10. 18	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 13.4 ℃ 2. 습도 : 평균 67.8 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.3 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 25∼58㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10∼33㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.022ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.12	0.003	0.009	25	12	0.028	0.3
10.13	0.004	0.022	42	24	0.029	0.4
10.14	0.003	0.016	40	23	0.037	0.4
10.15	0.002	0.010	58	33	0.051	0.5
10.16	0.003	0.013	35	15	0.036	0.3
10.17	0.002	0.008	30	10	0.030	0.3
10.18	0.002	0.016	44	14	0.015	0.3
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.4 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 0.5, 에틸벤젠 0.1, 스틸렌 0.1 ppb 검출

□ 풍향에 따른 VOCs 농도 변화는 남동풍 및 북서풍에서 높아지는 경향을 보임

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.4	0.5	0.1	0.1
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 39 ㎍/㎥로 주변 당진시청사 38 ㎍/㎥와 비슷하며, 대산리 29 ㎍/㎥보다 다소 높음

□ PM2.5는 19 ㎍/㎥로 당진시청사 26 ㎍/㎥보다 낮고, 대산리 16㎍/㎥와 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 10월 13~15일 국외에서 유입된 미세먼지와 대기 정체로 국내 대기오염물질이 축적되어 농도가 높은 경향을 보임

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	당진시청사	대산리	이동차	당진시청사	대산리
10.12	25	22	17	12	12	10
10.13	42	38	29	24	30	19
10.14	40	46	33	23	36	20
10.15	58	66	54	33	45	30
10.16	35	46	29	15	28	15
10.17	30	26	19	10	13	9
10.18	44	24	22	14	16	11
평균	39	38	29	19	26	16

※도 환경기준 80 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※도 환경기준 40 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 당진시청사 0.004 ppm, 대산리 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.013 ppm으로 당진시청사 0.019 ppm, 대산리 0.022 ppm보다 다소 낮음

□ O3은 0.032 ppm으로 당진시청사 0.019 ppm, 대산리 0.029 ppm보다 다소 높음

□ CO는 0.4 ppm으로 당진시청사 0.6 ppm, 대산리 0.7 ppm보다 다소 낮음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)
	이동차	당진시청사	대산리	이동차	당진시청사	대산리
10.12	0.003	0.003	0.005	0.009	0.015	0.017
10.13	0.004	0.0005	0.004	0.022	0.021	0.022
10.14	0.003	0.004	0.004	0.016	0.019	0.023
10.15	0.002	0.005	0.004	0.010	0.019	0.026
10.16	0.003	0.005	0.004	0.013	0.021	0.020
10.17	0.002	0.003	0.003	0.008	0.017	0.021
10.18	0.002	0.004	0.004	0.016	0.020	0.022
평균	0.003	0.004	0.004	0.013	0.019	0.022

날짜	O3(ppm)			CO(ppm)
	이동차	당진시청사	대산리	이동차	당진시청사	대산리
10.12	0.028	0.012	0.024	0.3	0.4	0.6
10.13	0.029	0.019	0.030	0.4	0.6	0.7
10.14	0.037	0.024	0.032	0.4	0.6	0.7
10.15	0.051	0.036	0.042	0.5	0.7	0.9
10.16	0.036	0.016	0.031	0.3	0.7	0.8
10.17	0.030	0.017	0.023	0.3	0.5	0.7
10.18	0.015	0.010	0.019	0.3	0.5	0.7
평균	0.032	0.019	0.029	0.4	0.6	0.7