	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 합덕읍 예덕로 403(합덕읍행정복지센터)

□ 측정구분 : 대기오염 대조군 비교분석

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 10. 25.～ 11. 1.(7일간)

측정일	10. 25	10. 26 ~ 11. 1	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 8.8 ℃ 2. 습도 : 평균 75.0 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 3.4 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 15∼38㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼20㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.26	0.003	0.012	38	20	0.026	0.4
10.27	0.002	0.005	20	6	0.026	0.3
10.28	0.002	0.005	21	10	0.028	0.3
10.29	0.002	0.008	15	8	0.022	0.3
10.30	0.002	0.011	23	12	0.017	0.4
10.31	0.002	0.013	26	18	0.018	0.4
11.1	0.002	0.013	37	20	0.007	0.6
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	35 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs 등 기타항목>

□ 벤젠은 0.3 ㎍/㎥으로 충청남도 환경기준(3 ㎍/㎥)을 만족함

□ 다른 VOCs에서는 톨루엔 0.3, 에틸벤젠 0.1, 스틸렌 0.1 ppb 검출

표 2. 대기오염물질 측정결과(기타항목)

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Styrene (ppb)
측정기간평균		0.3	0.3	0.1	0.1
환경기준	충남도	3.0	해 당 없 음
	국가	5.0	해 당 없 음

<그림 2.  Benzene, Toluene 풍향별 농도 변화 >

3		인접 대기오염측정소와 농도 비교

<입자상 물질>

□ PM10의 측정기간 평균농도는 26 ㎍/㎥로 주변 당진시청사 27 ㎍/㎥, 예산군 26 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 13 ㎍/㎥로 당진시청사 14 ㎍/㎥, 예산군 13㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 10월 26일 대기 정체로 오후에 충남지역의 PM10, PM2.5 농도가 다소 높음.

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	당진시청사	예산군	이동차	당진시청사	예산군
10.26	38	37	36	20	22	20
10.27	20	24	25	6	7	7
10.28	21	21	23	10	9	9
10.29	15	14	20	8	8	9
10.30	23	23	26	12	13	12
10.31	26	38	24	18	19	14
11.1	37	29	30	20	22	20
평균	26	27	26	13	14	13

※ ‘당진시청사’ 측정소 10월 30일 15시 ~ 31일 17시 여지 점검으로 데이터 수집 불가

※ 10월 26~29, 31일 강수

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 도 환경기준 40 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 당진시청사 0.004 ppm, 예산군 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.010 ppm으로 당진시청사 0.011 ppm, 예산군 0.012 ppm과 비슷함

□ O3은 0.021 ppm으로 당진시청사 0.020 ppm, 예산군 0.023 ppm과 비슷함

□ CO는 0.4 ppm으로 당진시청사 0.5 ppm, 예산군 0.5 ppm과 비슷함

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)			NO2(ppm)
	이동차	당진시청사	예산군	이동차	당진시청사	예산군
10.26	0.003	0.004	0.003	0.012	0.009	0.012
10.27	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.009
10.28	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.009
10.29	0.002	0.004	0.003	0.008	0.010	0.010
10.30	0.002	0.004	0.005	0.011	0.012	0.014
10.31	0.002	0.004	0.004	0.013	0.017	0.013
11.1	0.002	0.003	0.003	0.013	0.017	0.014
평균	0.002	0.004	0.003	0.010	0.011	0.012

날짜	O3(ppm)			CO(ppm)
	이동차	당진시청사	예산군	이동차	당진시청사	예산군
10.26	0.026	0.032	0.032	0.4	0.5	0.5
10.27	0.026	0.026	0.027	0.3	0.4	0.4
10.28	0.028	0.029	0.032	0.3	0.4	0.4
10.29	0.022	0.021	0.024	0.3	0.4	0.4
10.30	0.017	0.014	0.016	0.4	0.5	0.6
10.31	0.018	0.013	0.020	0.4	0.5	0.4
11.1	0.007	0.003	0.007	0.6	0.5	0.5
평균	0.021	0.020	0.023	0.4	0.5	0.5