	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 당진시 석문면 초락1로 147(초락2리 마을회관)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, 중금속 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 2. 15.～ 2. 21.(7일간)

측정일	2. 14	2. 15 ~ 2. 21	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 0.0 ℃ 2. 습도 : 평균 74.5 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 3.6 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 28∼69㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 16∼61㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 2회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.009ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004～0.024ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.15		29	20	0.009	0.007	0.043	0.9
2.16		50	40	0.004	0.004	0.044	0.6
2.17		28	16	0.004	0.005	0.040	0.4
2.18		38	22	0.004	0.011	0.036	0.5
2.19		34	28	0.003	0.024	0.025	0.6
2.20		56	47	0.004	0.006	0.046	0.6
2.21		69	61	0.003	0.007	0.037	0.7
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ VOCs(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 등)는 장비 이상으로 데이터 사용불가

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 4.7~10.8 ppb, 측정기간 평균농도는 7.4 ppb 이였음.

표 2. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19	2.20	2.21	평균
NH3 (ppb)	10.1	5.6	4.7	6.8	10.8	7.5	5.2	7.4
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al>Fe>Zn>Ca 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음(그림 2.)

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0120~0.0547 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0250 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 3.)

<그림 2. 중금속류 측정기간 평균 농도분포>

표 3. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	COBALT	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN	ANTIMONY
	Pb	Al	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn	Sb
2.15	0.0120	0.0654	0.0316	0.0054	0.0033	0.0001	0.0024	0.0720	0.0000	0.0011	0.0008	0.0158	0.0020	0.0008	0.0112	0.0034	0.0007	0.0003	0.0017
2.16	0.0279	0.1418	0.0505	0.0077	0.0007	0.0011	0.0126	0.1758	0.0000	0.0006	0.0025	0.0421	0.0052	0.0024	0.0095	0.0027	0.0010	0.0003	0.0014
2.17	0.0118	0.0989	0.0350	0.0054	0.0015	0.0004	0.0050	0.0997	0.0000	0.0008	0.0014	0.0242	0.0018	0.0007	0.0091	0.0031	0.0008	0.0000	0.0017
2.18	0.0185	0.1445	0.0379	0.0054	0.0047	0.0004	0.0075	0.1059	0.0000	0.0017	0.0042	0.0543	0.0021	0.0006	0.0093	0.0032	0.0005	0.0002	0.0024
2.19	0.0242	0.1893	0.0265	0.0065	0.0045	0.0028	0.0141	0.1899	0.0000	0.0028	0.0095	0.0647	0.0028	0.0012	0.0098	0.0038	0.0006	0.0002	0.0027
2.20	0.0256	0.2842	0.0413	0.0065	0.0027	0.0010	0.0120	0.1689	0.0000	0.0015	0.0066	0.0468	0.0039	0.0028	0.0105	0.0031	0.0007	0.0000	0.0023
2.21	0.0547	0.3204	0.0262	0.0080	0.0019	0.0010	0.0118	0.1628	0.0000	0.0011	0.0081	0.0704	0.0076	0.0024	0.0106	0.0031	0.0013	0.0000	0.0031
평균	0.0250	0.1778	0.0356	0.0064	0.0028	0.0010	0.0093	0.1393	0.0000	0.0014	0.0047	0.0455	0.0036	0.0016	0.0100	0.0032	0.0008	0.0001	0.0022
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

- 당진시청사 : 시청1로 당진시청 3층 야외공간

<입자상 물질>

□ PM10는 43 ㎍/㎥로 주변 대산리 34 ㎍/㎥보다 높고, 당진시청사 54 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 33 ㎍/㎥로 대산리 26 ㎍/㎥보다 높고, 당진시청사 42 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 2월 16일 국외 미세먼지가 유입되어 농도가 높고, 19~21일 대기 정체로 국내 생성 미세먼지가 축적되고 낮부터 국외 유입이 더해져 대부분 지역에서 PM2.5농도가 높음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
2.15	29	24	35	20	15	25
2.16	50	43	59	40	32	45
2.17	28	22	33	16	13	23
2.18	38	25	47	22	14	31
2.19	34	26	53	28	22	44
2.20	56	49	67	47	42	56
2.21	69	52	84	61	42	73
평균	43	34	54	33	26	42

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 대산리 0.004 ppm, 당진시청사 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.009 ppm으로 대산리 0.021 ppm, 당진시청사 0.020 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.039 ppm으로 대산리 0.028 ppm, 당진시청사 0.021 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.6 ppm으로 대산리 0.9 ppm보다 낮고, 당진시청사 0.6 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
2.15	0.009	0.003	0.004	0.007	0.014	0.014
2.16	0.004	0.004	0.005	0.004	0.014	0.011
2.17	0.004	0.003	0.004	0.005	0.017	0.015
2.18	0.004	0.004	0.006	0.011	0.022	0.027
2.19	0.003	0.004	0.004	0.024	0.031	0.032
2.20	0.004	0.004	0.005	0.006	0.016	0.021
2.21	0.003	0.005	0.003	0.007	0.031	0.022
평균	0.004	0.004	0.004	0.009	0.021	0.020

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	대산리	당진시청사	이동차	대산리	당진시청사
2.15	0.043	0.034	0.028	0.9	0.8	0.5
2.16	0.044	0.037	0.033	0.6	1.0	0.7
2.17	0.040	0.030	0.025	0.4	0.7	0.5
2.18	0.036	0.025	0.014	0.5	0.8	0.6
2.19	0.025	0.015	0.011	0.6	0.9	0.6
2.20	0.046	0.040	0.027	0.6	0.9	0.7
2.21	0.037	0.016	0.009	0.7	1.0	0.9
평균	0.039	0.028	0.021	0.6	0.9	0.6