	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 예당산단4길 147(예당산업단지 관리사무소)

□ 측정구분 : 예당산업단지 대기환경 피해민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, 중금속 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 3. 1.～ 3. 7.(7일간)

측정일	2. 28	3. 1 ~ 3. 7	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 5.7 ℃ 2. 습도 : 평균 65.7 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 1.1 m/s, 시간최대 3.3 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 90∼175㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 7회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 63∼133㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 7회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.009～0.017ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.1		159	110	0.005	0.012	0.056	0.9
3.2		160	124	0.004	0.017	0.062	1.1
3.3		151	118	0.005	0.016	0.063	1.0
3.4		174	133	0.006	0.012	0.069	1.0
3.5		175	109	0.003	0.012	0.063	1.0
3.6		144	105	0.005	0.011	0.065	1.0
3.7		90	63	0.004	0.009	0.057	1.1
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 4.7~7.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 5.3 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥) 7회 초과하였음

□ 톨루엔 26.5 ㎍/㎥, 에틸벤젠 12.3, m,p-자일렌 12.3, o-자일렌 13.7 ㎍/㎥으로 다소 높게 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)
3.1		5.1	11.9	6.6	12.0	9.0
3.2		5.5	32.7	19.6	13.3	12.8
3.3		4.7	20.9	10.0	12.4	9.6
3.4		6.1	18.4	14.3	11.7	12.1
3.5		4.8	36.7	12.6	11.1	16.9
3.6		4.9	42.3	12.6	12.4	22.7
3.7		7.8	14.9	6.0	15.0	11.2
측정기간 평균		5.3	26.5	12.3	12.3	13.7
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 24.3~54.9 ppb, 측정기간 평균농도는 41.4 ppb 이였음.

표 2. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	평균
NH3 (ppb)	30.7	45.7	54.9	43.8	34.7	44.4	24.3	41.4
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간(3.1~3.6) 평균 농도분포는 Al > Fe > Ca > Pb 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음(그림 2.)

□ 3월 7일 Pb의 농도가 급격하게 증가하였음(그림 3.)

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0711~0.5426 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.2072 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 1회 초과하였음(표 3.)

<그림 2. 중금속류 측정기간(3.1~3.6) 평균 농도분포>

<그림 3. 중금속류 3월 7일 평균 농도분포>

표 3. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	COBALT	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN	ANTIMONY
	Pb	Al	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn	Sb
3.1	0.0711	0.4783	0.1861	0.0176	0.0056	0.0024	0.0316	0.4224	0.0000	0.0040	0.0072	0.0922	0.0096	0.0051	0.0081	0.0045	0.0023	0.0002	0.0020
3.2	0.2699	0.5380	0.1610	0.0176	0.0075	0.0026	0.0499	0.6471	0.0000	0.0045	0.0118	0.1610	0.0059	0.0075	0.0080	0.0039	0.0016	0.0019	0.0063
3.3	0.1536	0.3244	0.1620	0.0162	0.0076	0.0022	0.0364	0.4470	0.0000	0.0034	0.0102	0.1299	0.0062	0.0062	0.0103	0.0037	0.0009	0.0001	0.0034
3.4	0.1666	0.5606	0.2543	0.0226	0.0049	0.0041	0.0440	0.4539	0.0000	0.0033	0.0067	0.0944	0.0095	0.0050	0.0085	0.0037	0.0021	0.0007	0.0024
3.5	0.0893	0.5256	0.1859	0.0370	0.0055	0.0060	0.0379	0.4565	0.0000	0.0042	0.0088	0.1154	0.0080	0.0049	0.0097	0.0044	0.0011	0.0005	0.0047
3.6	0.1572	0.4889	0.1882	0.0172	0.0056	0.0029	0.0244	0.3585	0.0000	0.0036	0.0065	0.0833	0.0052	0.0036	0.0062	0.0046	0.0007	0.0013	0.0197
3.7	0.5426	0.2690	0.0637	0.0118	0.0036	0.0007	0.0236	0.1954	0.0000	0.0015	0.0021	0.0551	0.0088	0.0014	0.0083	0.0042	0.0023	0.0010	0.0440
평균	0.2072	0.4550	0.1716	0.0200	0.0058	0.0030	0.0354	0.4258	0.0000	0.0035	0.0076	0.1045	0.0076	0.0048	0.0084	0.0041	0.0016	0.0008	0.0118
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8 (충남보건환경연구원 후면)

- 예산군 : 예산군 예산읍 주교로 64 (예산군청 별관 옥상)

<입자상 물질>

□ PM10는 150 ㎍/㎥로 주변 내포 140 ㎍/㎥, 예산군 140 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 109 ㎍/㎥로 내포 99 ㎍/㎥보다 높고, 예산군 115 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 4, 5참조)

□ 3월 1~7일 측정기간 동안 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가 더해져 한반도 서쪽지역을 중심으로 PM10, PM2.5 농도가 높음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	내 포	예산군	이동차	내 포	예산군
3.1	159	151	157	110	100	132
3.2	160	141	147	124	101	119
3.3	151	129	140	118	100	118
3.4	174	163	165	133	116	130
3.5	175	166	152	109	109	121
3.6	144	132	123	105	97	99
3.7	90	96	94	63	69	86
평균	150	140	140	109	99	115

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 4. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 5. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.005 ppm으로 내포 0.002 ppm보다 높고, 예산군 0.006 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.013 ppm으로 내포 0.020 ppm, 예산군 0.023 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.062 ppm으로 내포 0.038 ppm, 예산군 0.039 ppm보다 높음

□ CO 농도는 1.0 ppm으로 내포 1.0 ppm, 예산군 1.0 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	내 포	예산군	이동차	내 포	예산군
3.1	0.005	0.002	0.007	0.012	0.019	0.022
3.2	0.004	0.003	0.006	0.017	0.021	0.031
3.3	0.005	0.004	0.007	0.016	0.024	0.025
3.4	0.006	0.003	0.007	0.012	0.019	0.024
3.5	0.003	0.002	0.006	0.012	0.019	0.021
3.6	0.005	0.002	0.005	0.011	0.017	0.016
3.7	0.004	0.001	0.004	0.009	0.019	0.021
평균	0.005	0.002	0.006	0.013	0.020	0.023

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	내 포	예산군	이동차	내 포	예산군
3.1	0.056	0.034	0.041	0.9	1.0	1.0
3.2	0.062	0.037	0.031	1.1	1.0	1.1
3.3	0.063	0.034	0.037	1.0	1.0	1.0
3.4	0.069	0.046	0.049	1.0	1.0	1.0
3.5	0.063	0.045	0.048	1.0	0.9	0.9
3.6	0.065	0.046	0.053	1.0	0.9	0.8
3.7	0.057	0.023	0.017	1.1	1.0	1.0
평균	0.062	0.038	0.039	1.0	1.0	1.0