	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 예산군 삽교읍 효림2길 47(효림리회관)

□ 측정구분 : 유아이 헬리콥터 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX, 중금속 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 4. 26.～ 5. 2.(7일간)

측정일	4. 25	4. 26 ~ 5. 2	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 12.0 ℃ 2. 습도 : 평균 73.6 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 1.1 m/s, 시간최대 3.2 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 17∼89㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10∼30㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.017ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.26		17	10	0.002	0.008	0.030	0.5
4.27		21	13	0.003	0.015	0.031	0.6
4.28		24	18	0.004	0.011	0.033	0.7
4.29		38	29	0.003	0.017	0.021	0.7
4.30		33	22	0.003	0.016	0.033	0.7
5.1		51	28	0.003	0.010	0.037	0.7
5.2		89	30	0.003	0.011	0.023	0.9
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~1.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.1 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 10.7 ㎍/㎥, 에틸벤젠 4.2, m,p-자일렌 18.7, o-자일렌 5.9 ㎍/㎥으로 검출되었음

□ 톨루엔, m,p-자일렌은 4월 26일 19시~20시, 27일 3시~9시, 30일 1시~6시, 5월 1일 10시에 높게 나타났고, 북서~동풍 계열에서 높았음

표 2. VOCs항목 측정결과

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)
4.26		0.7	9.8	2.7	16.5	3.9
4.27		0.9	13.6	7.1	22.6	7.3
4.28		0.9	3.1	2.0	15.7	4.2
4.29		1.2	9.4	3.9	18.6	6.3
4.30		1.5	20.3	7.5	23.4	8.5
5.1		1.1	9.3	2.7	17.0	5.3
5.2		1.2	7.0	1.8	14.8	4.7
측정기간 평균		1.1	10.7	4.2	18.7	5.9
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 톨루엔, m,p-자일렌 농도 분포>

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 15.6~29.4 ppb, 측정기간 평균농도는 22.5 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30	5.1	5.2	평균
NH3 (ppb)	15.6	19.3	22.6	28.9	29.4	21.6	16.0	22.5
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Fe > K > Si > Ca 순으로 나타났고, Fe가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0023~0.0978 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0379 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 3. 측정기간 평균 농도분포>

<그림 4. Fe(철)의 시간별 변화>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
4.25	0.0109	0.0059	0.4696	0.2627	0.0909	0.0184	0.0061	0.0012	0.0144	0.3040	0.0025	0.0010	0.0294	0.0024	0.0010	0.0165	0.0022	0.0017	0.0064
4.26	0.0023	0.0259	0.0247	0.0557	0.0168	0.0041	0.0003	0.0004	0.0045	0.0780	0.0004	0.0008	0.0173	0.0006	0.0002	0.0131	0.0023	0.0019	0.0043
4.27	0.0978	0.0146	0.0158	0.0997	0.0260	0.0056	0.0018	0.0005	0.0061	0.1301	0.0011	0.0028	0.0375	0.0045	0.0017	0.0161	0.0019	0.0014	0.0061
4.28	0.0130	0.0015	0.0206	0.1127	0.0294	0.0044	0.0019	0.0002	0.0077	0.1551	0.0007	0.0037	0.0549	0.0019	0.0025	0.0145	0.0027	0.0016	0.0048
4.29	0.0699	0.0059	0.0241	0.0979	0.0294	0.0055	0.0021	0.0009	0.0084	0.1277	0.0011	0.0033	0.0495	0.0030	0.0017	0.0141	0.0015	0.0016	0.0076
4.30	0.0491	0.0272	0.0587	0.1467	0.0407	0.0085	0.0022	0.0013	0.0150	0.2134	0.0015	0.0047	0.0665	0.0056	0.0012	0.0153	0.0019	0.0017	0.0055
5.1	0.0223	0.0166	0.3227	0.2145	0.0746	0.0143	0.0048	0.0007	0.0099	0.2302	0.0023	0.0021	0.0445	0.0052	0.0015	0.0106	0.0028	0.0029	0.0046
평균	0.0379	0.0139	0.1337	0.1414	0.0440	0.0087	0.0027	0.0007	0.0094	0.1769	0.0014	0.0026	0.0428	0.0033	0.0014	0.0143	0.0022	0.0018	0.0056
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8 (충남보건환경연구원 후면)

- 예산군 : 예산군 예산읍 주교로 64 (예산군청 별관 옥상)

<입자상 물질>

□ PM10는 39 ㎍/㎥로 주변 내포 34 ㎍/㎥보다 높고, 예산군 42 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 21 ㎍/㎥로 내포 17 ㎍/㎥보다 높고, 예산군 22 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 5, 6참조)

□ 4월 30일 몽골 북동부와 중국 북동부에서 황사 발원. 주로 북한과 우리나라 상층을 지났으나, 그 일부가 5월 1일 오후 지상 농도에 영향을 미침

□ 5월 1일~2일 황사를 포함한 국외 미세먼지 유입 영향으로 대부분 지역에서 PM10 농도가 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	내포	예산군	이동차	내포	예산군
4.26	17	14	17	10	8	11
4.27	21	16	23	13	10	12
4.28	24	16	28	18	12	18
4.29	38	25	36	29	18	25
4.30	33	27	42	22	20	30
5.1	51	45	57	28	23	29
5.2	89	96	94	30	27	31
평균	39	34	42	21	17	22

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 5. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 6. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 내포 0.002 ppm와 비슷하고, 예산군 0.005 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.013 ppm으로 내포 0.013 ppm, 예산군 0.013 ppm과 비슷함

□ O3 농도는 0.030 ppm으로 내포 0.030 ppm과 비슷하고, 예산군 0.035 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.7 ppm으로 내포 0.7 ppm과 비슷하고, 예산군 0.5 ppm보다 높음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	내포	예산군	이동차	내포	예산군
4.26	0.002	0.001	0.004	0.008	0.012	0.010
4.27	0.003	0.002	0.006	0.015	0.014	0.014
4.28	0.004	0.003	0.007	0.011	0.010	0.013
4.29	0.003	0.002	0.005	0.017	0.016	0.017
4.30	0.003	0.002	0.005	0.016	0.016	0.016
5.1	0.003	0.002	0.005	0.010	0.012	0.010
5.2	0.003	0.001	0.004	0.011	0.013	0.008
평균	0.003	0.002	0.005	0.013	0.013	0.013

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	내포	예산군	이동차	내포	예산군
4.26	0.030	0.027	0.033	0.5	0.6	0.4
4.27	0.031	0.029	0.030	0.6	0.6	0.5
4.28	0.033	0.037	0.039	0.7	0.6	0.5
4.29	0.021	0.024	0.026	0.7	0.6	0.5
4.30	0.033	0.034	0.033	0.7	0.7	0.5
5.1	0.037	0.036	0.047	0.7	0.7	0.5
5.2	0.023	0.022	0.037	0.9	0.8	0.5
평균	0.030	0.030	0.035	0.7	0.7	0.5