	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서천군 장항읍 성화로 26-6(서천군민체육관)

□ 측정구분 : 공업단지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX, 중금속 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 5. 3.～ 5. 9.(7일간)

측정일	5. 2	5. 3 ~ 5. 9	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 14.0 ℃ 2. 습도 : 평균 65.6 % 3. 주풍향 : 북동풍 또는 남동풍 4. 풍속 : 평균 1.3 m/s, 시간최대 5.9 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 37∼85㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 1회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10∼62㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 2회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.002～0.012ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.3		58	26	0.003	0.009	0.039	0.5
5.4		78	45	0.003	0.008	0.047	0.6
5.5		85	62	0.004	0.007	0.051	0.6
5.6		44	10	0.002	0.002	0.035	0.3
5.7		51	16	0.003	0.008	0.036	0.5
5.8		37	16	0.003	0.008	0.039	0.4
5.9		47	24	0.003	0.012	0.026	0.5
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.0 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 5.4 ㎍/㎥, 에틸벤젠 2.1, m,p-자일렌 15.0, o-자일렌 3.7 ㎍/㎥으로 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)
5.3		1.1	5.2	2.7	16.1	4.1
5.4		1.6	6.1	2.3	16.1	4.2
5.5		1.5	3.7	1.9	14.9	4.1
5.6		0.6	4.5	0.9	12.3	2.6
5.7		1.0	5.0	1.6	14.0	3.4
5.8		0.6	7.1	2.8	15.9	3.8
5.9		0.8	6.9	2.8	17.1	4.3
측정기간 평균		1.0	5.4	2.1	15.0	3.7
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 톨루엔, m,p-자일렌 농도 분포>

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 11.9~17.4 ppb, 측정기간 평균농도는 15.0 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	평균
NH3 (ppb)	17.0	16.5	17.4	11.9	14.9	12.6	14.7	15.0
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Si > Fe > K > Ca 순으로 나타났고, Si가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0066~0.0321 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0214 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 3. 측정기간 평균 농도분포>

<그림 4. Fe(철)의 시간별 변화>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
5.2	0.0102	0.0000	0.3901	0.1961	0.0727	0.0145	0.0107	0.0007	0.0084	0.2465	0.0041	0.0013	0.0200	0.0017	0.0019	0.0116	0.0027	0.0021	0.0044
5.3	0.0263	0.0368	0.3611	0.2962	0.0944	0.0156	0.0131	0.0008	0.0123	0.3013	0.0062	0.0038	0.0643	0.0035	0.0058	0.0141	0.0020	0.0022	0.0065
5.4	0.0291	0.0175	0.2061	0.3626	0.1139	0.0134	0.0180	0.0013	0.0140	0.3100	0.0080	0.0048	0.0782	0.0048	0.0106	0.0119	0.0019	0.0018	0.0075
5.5	0.0321	0.0399	0.2006	0.3469	0.0981	0.0128	0.0163	0.0019	0.0134	0.3111	0.0069	0.0062	0.0801	0.0043	0.0258	0.0119	0.0030	0.0024	0.0134
5.6	0.0066	0.0000	0.3024	0.1195	0.0838	0.0122	0.0015	0.0004	0.0025	0.1380	0.0007	0.0002	0.0112	0.0016	0.0003	0.0124	0.0016	0.0014	0.0043
5.7	0.0232	0.0083	0.4268	0.2090	0.1000	0.0161	0.0080	0.0011	0.0135	0.2975	0.0035	0.0040	0.0634	0.0027	0.0068	0.0126	0.0022	0.0012	0.0068
5.8	0.0170	0.0000	0.1816	0.1542	0.0689	0.0092	0.0089	0.0011	0.0105	0.1961	0.0040	0.0029	0.0365	0.0024	0.0047	0.0094	0.0022	0.0013	0.0059
5.9	0.0153	0.0000	0.1373	0.1674	0.0398	0.0096	0.0105	0.0002	0.0057	0.1555	0.0046	0.0025	0.0313	0.0022	0.0049	0.0144	0.0039	0.0019	0.0064
평균	0.0214	0.0155	0.2833	0.2425	0.0904	0.0132	0.0109	0.0011	0.0107	0.2555	0.0048	0.0035	0.0526	0.0031	0.0084	0.0121	0.0022	0.0018	0.0072
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 서천읍 : 서천군 서천읍 서천로 14번길 20(서천읍 문예의전당)

- 장항읍 : 서천군 장항읍 장산로 297(한국철도시설공단)

<입자상 물질>

□ PM10는 57 ㎍/㎥로 주변 서천읍 61 ㎍/㎥보다 낮고, 장항읍 54 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 28 ㎍/㎥로 서천읍 33 ㎍/㎥, 장항읍 30 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 5, 6참조)

□ 중국 발해만과 산둥반도 부근의 잔류 황사가 일부 유입되어 일부 중서부지역은 3일 늦은 오후부터 국외 미세먼지가 유입되어 밤부터 농도가 높아짐

□ 3~5일 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되어 PM10, PM2.5의 농도가 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	서천읍	장항읍	이동차	서천읍	장항읍
5.3	58	70	55	26	36	29
5.4	78	90	74	45	61	51
5.5	85	83	84	62	57	63
5.6	44	46	43	10	12	12
5.7	51	51	48	16	18	16
5.8	37	38	35	16	17	14
5.9	47	49	42	24	30	26
평균	57	61	54	28	33	30

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 5. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 6. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 서천읍 0.003 ppm, 장항읍 0.002 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.008 ppm으로 서천읍 0.013 ppm보다 낮고, 장항읍 0.008 ppm과 비슷함

□ O3 농도는 0.039ppm으로 서천읍 0.043pm보다 낮고, 장항읍 0.038ppm과 비슷함

□ CO 농도는 0.5 ppm으로 서천읍 0.7 ppm, 장항읍 0.7 ppm보다 닞음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	서천읍	장항읍	이동차	서천읍	장항읍
5.3	0.003	0.004	0.003	0.009	0.013	0.009
5.4	0.003	0.004	0.003	0.008	0.016	0.009
5.5	0.004	0.003	0.003	0.007	0.015	0.008
5.6	0.002	0.002	0.001	0.002	0.008	0.004
5.7	0.003	0.004	0.003	0.008	0.013	0.009
5.8	0.003	0.003	0.002	0.008	0.012	0.009
5.9	0.003	0.002	0.001	0.012	0.014	0.010
평균	0.003	0.003	0.002	0.008	0.013	0.008

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	서천읍	장항읍	이동차	서천읍	장항읍
5.3	0.039	0.049	0.039	0.5	0.8	0.7
5.4	0.047	0.057	0.050	0.6	0.9	0.7
5.5	0.051	0.057	0.050	0.6	0.8	0.7
5.6	0.035	0.045	0.037	0.3	0.6	0.6
5.7	0.036	0.036	0.033	0.5	0.7	0.7
5.8	0.039	0.040	0.038	0.4	0.7	0.7
5.9	0.026	0.020	0.021	0.5	0.7	0.7
평균	0.039	0.043	0.038	0.5	0.7	0.7