	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 독곶리 99-2(㈜한 익스프레스)

□ 측정구분 : 한화토탈 사고 관련 대기질 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 대기오염이동측정차량 및 직접채취(고체흡착법)

□ 측정기간 : 2019. 5. 17.～ 5. 19.(3일간)

1. 온도 : 평균 19.4 ℃ 2. 습도 : 평균 79.9 % 3. 주풍향 : 남동풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 2.6 m/s

한화토탈

직선거리 2km

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<VOCs>

1. 대기오염 이동측정차량 측정결과

□ 벤젠은 17일(19시~24시) 일평균농도는 20.1 ㎍/㎥ (최소 3.0 ~ 최대 45.2 ㎍/㎥), 18일(01시~24시) 일평균농도는 3.0 ㎍/㎥ (최소 0.3 ~ 최대 39.7 ㎍/㎥)로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 초과하였고, 19일(01시~19시) 일평균농도는 0.3 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준을 만족함

※ 특이사항으로 벤젠이 18일 01시 이후부터는 0.7~0.9 ㎍/㎥로 환경기준을 만족하였으나, 일시적으로 05~07시에 15.4~39.7 ㎍/㎥로 충청남도 연평균 환경기준을 크게 초과하였고, 18일 07시 이후로는 0.0~1.4 ㎍/㎥로 환경기준을 만족하였음

□ 기타 VOCs의 일평균 농도는 톨루엔 5.2 ㎍/㎥, 에틸벤젠 2.7 ㎍/㎥, m,p-자일렌 15.3 ㎍/㎥, o-자일렌 4.6 ㎍/㎥으로 검출되었음

표 1. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

측정항목 측정일자		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)
5.17 (19시~24시)		20.1 (3.0~45.2)	16.2	7.4	22.5	7.0
5.18 (01시~24시)		3.0 (0.3~39.7)	5.2	2.8	14.9	4.4
5.19 (01시~19시)		0.3 (0.0~0.5)	2.5	1.4	13.9	4.4
측정기간 평균		3.6	5.2	2.7	15.3	4.6
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 시간별 측정결과

측정일시		벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (㎍/㎥)	에틸벤젠 (㎍/㎥)	m,p-자일렌 (㎍/㎥)	o-자일렌 (㎍/㎥)
20190517	19시	45.2	30.8	6.9	16.8	9.4
20190517	20시	31.7	22.2	14.7	21.9	7.4
20190517	21시	12.0	11.3	7.1	28.0	7.4
20190517	22시	3.7	7.0	4.0	19.1	4.4
20190517	23시	7.7	9.7	4.5	26.5	6.2
20190518	24시	3.0	5.9	2.7	17.8	4.6
20190518	01시	0.9	5.3	1.6	15.6	2.7
20190518	02시	0.7	6.2	1.9	15.8	3.2
20190518	03시	0.9	2.9	1.9	16.2	3.7
20190518	04시	0.8	7.1	2.0	15.6	6.0
20190518	05시	39.7	28.8	15.9	22.6	8.3
20190518	06시	15.4	11.0	11.5	19.4	4.3
20190518	07시	1.4	3.9	2.9	17.1	3.2
20190518	08시	0.6	4.4	2.1	14.8	4.3
20190518	09시	1.2	7.8	3.1	16.2	5.8
20190518	10시	0.7	2.7	1.6	12.7	3.5
20190518	11시	0.6	4.4	1.8	14.3	4.0
20190518	12시	0.6	3.4	1.2	13.3	6.0
20190518	13시	0.4	2.8	1.8	13.6	5.8
20190518	14시	0.3	2.8	2.2	13.2	3.7
20190518	15시	0.6	3.3	1.4	12.8	3.7
20190518	16시	0.5	4.1	1.5	12.3	3.7
20190518	17시	0.4	3.2	1.0	13.8	3.0
20190518	18시	0.5	2.7	1.8	13.0	4.4
20190518	19시	0.4	2.4	1.8	13.6	3.4
20190518	20시	0.4	2.3	1.8	13.6	4.1
20190518	21시	0.5	2.3	1.4	12.9	3.1
20190518	22시	0.3	2.5	1.3	14.7	4.3
20190518	23시	0.3	2.1	1.1	13.5	6.4
20190519	24시	0.5	2.9	0.7	13.6	3.8
20190519	01시	0.4	2.8	1.0	13.2	2.2
20190519	02시	0.5	2.7	1.1	13.2	2.5
20190519	03시	0.5	3.0	1.5	12.5	4.6
20190519	04시	0.4	2.9	0.9	12.6	3.0
20190519	05시	0.4	3.3	1.0	13.5	4.0
20190519	06시	0.3	3.0	1.3	13.3	3.0
20190519	07시	0.3	2.6	0.9	13.7	4.2
20190519	08시	0.3	2.2	1.2	14.6	3.6
20190519	09시	0.3	1.7	1.2	13.6	3.4
20190519	10시	0.3	1.9	0.9	13.6	4.1
20190519	11시	0.4	2.2	2.0	13.4	2.9
20190519	12시	0.2	2.1	1.8	14.0	6.5
20190519	13시	0.3	2.2	2.4	15.9	6.4
20190519	14시	0.4	2.4	1.6	14.3	6.9
20190519	15시	0.0	2.6	1.5	13.0	5.7
20190519	16시	0.0	2.2	2.7	14.4	4.4
20190519	17시	0.0	2.0	1.0	13.5	5.7
20190519	18시	0.0	2.1	1.4	15.2	4.8
20190519	19시	0.0	2.4	1.6	17.0	5.9

2. 환경대기 중 고체흡착법 시험결과

□ 측정방법 : 환경대기 중 직접 채취(고체흡착법 - GC/MS분석)

□ 측정일시 : 17일 18시 40분 ~ 19시 30분

□ 측정항목 : 6종(벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, m,p-자일렌, o-자일렌, 스티렌)

□ 측정지점 : 한화토탈 부지경계선 3지점

(한화토탈 정문, 한화토탈·태경화학 중간지점, 태경화학 정문)

□ 측정결과

- 벤젠은 태경화학 정문 등 2지점에서 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 약 4~12배(12.9~35.6 ㎍/㎥) 초과하였음

- 톨루엔은 태경화학 정문 등 2지점에서 5.3~6.9 ㎍/㎥로 검출되었음

- 기타 스티렌 등 VOCs항목은 불검출 되었음

표 3. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과

측정항목 측정지점		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)	Styrene (㎍/㎥)
한화토탈 정문		불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
한화토탈·태경화학 중간지점		12.9	6.9	불검출	불검출	불검출	불검출
태경화학 정문		35.6	5.3	불검출	불검출	불검출	불검출
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 16∼32㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13∼16㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.011ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.002～0.017ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 4. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.17 (19시~24시)		-	-	0.011	0.017	0.018	1.0
5.18 (01시~24시)		32	16	0.004	0.005	0.038	0.3
5.19 (01시~19시)		16	13	0.002	0.002	0.029	0.3
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

※ PM10, PM2.5 5월 17일 장비 안정화 중으로 데이터 사용불가

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 21.6~24.8 ppb, 측정기간 평균농도는 23.4 ppb 이였음.

표 5. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	5.17 (19~24시)	5.18 (01시~24시)	5.19 (01시~19시)	평균
NH3 (ppb)	23.8	21.6	24.8	23.4
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Fe > K > Ca > Si 순으로 나타났고, Fe가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0038~0.0167 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0059 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 2. 측정기간 평균 농도분포>

표 6. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
5.17 (19시~24시)	0.0167	0.0358	0.1291	0.1578	0.0986	0.0098	0.0508	0.0018	0.0110	0.2996	0.0159	0.0089	0.0975	0.0028	0.0044	0.0127	0.0028	0.0017	0.0037
5.18 (01시~24시)	0.0054	0.0333	0.0529	0.0576	0.0598	0.0052	0.0073	0.0003	0.0051	0.1423	0.0026	0.0017	0.0349	0.0009	0.0014	0.0139	0.0024	0.0015	0.0041
5.19 (01시~19시)	0.0038	0.0183	0.0006	0.0385	0.0233	0.0020	0.0006	0.0001	0.0034	0.0586	0.0005	0.0007	0.0195	0.0010	0.0006	0.0130	0.0028	0.0014	0.0046
평균	0.0059	0.0273	0.0390	0.0601	0.0487	0.0044	0.0090	0.0003	0.0050	0.1238	0.0031	0.0020	0.0350	0.0012	0.0014	0.0134	0.0026	0.0015	0.0043
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3