	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 대죽리 713 (대산매립장)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지(한화토탈 사고 이후) 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX, 중금속 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 5. 31. ~ 6. 4.(5일간)

측정일	5. 30	5. 31 ~ 6. 4	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 18.8 ℃ 2. 습도 : 평균 66.9 % 3. 주풍향 : 남서풍 또는 남풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 2.9 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼30㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10∼22㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003~0.009ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.013ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.31		18	10	0.009	0.013	0.046	1.0
6.1		23	18	0.004	0.008	0.047	0.5
6.2		26	18	0.005	0.010	0.041	0.7
6.3		25	19	0.004	0.012	0.046	0.6
6.4		30	22	0.003	0.010	0.042	0.6
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 9.6~76.4 ㎍/㎥, 측정기간 평균 32.7 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 5회 초과함

□ 톨루엔 17.8 ㎍/㎥, 에틸벤젠 6.5, m,p-자일렌 15.1, o-자일렌 7.6, 스티렌 10.7 ㎍/㎥으로 검출되었음

□ 벤젠, 톨루엔은 동풍(동남동), 스티렌은 서풍계열에서 높게 나타남

□ 5월 31일 06~07시, 11~16시, 6월 1일 13~14시, 19~21시, 6월 2일 14시 ~ 4일 07시(시간최대 2일 19시 477.9㎍/㎥)에 벤젠이 높게 검출되었음

표 2. 휘발성유기화합물질(VOCs) 측정결과(일평균)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
5.31		20.9	11.9	4.9	22.2	4.1	4.6
6.1		9.6	4.6	5.2	21.1	5.1	13.3
6.2		76.4	47.1	10.7	18.1	11.8	10.5
6.3		34.2	13.3	5.5	4.3	7.8	11.8
6.4		13.5	7.1	6.1	5.9	10.7	15.8
측정기간 평균		32.7	17.8	6.5	15.1	7.6	10.7
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 벤젠, 톨루엔, 스티렌 농도 분포>

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 10.5~12.0 ppb, 측정기간 평균농도는 11.2 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	5.31	6.1	6.2	6.3	6.4	평균
NH3 (ppb)	11.0	11.1	11.1	12.0	10.5	11.2
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 장비 이상으로 측정기간 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

<입자상 물질>

□ PM10는 24 ㎍/㎥로 주변 동문동 30 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 23 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 동문동 15 ㎍/㎥, 이원면 14 ㎍/㎥보다 다소 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 측정기간 동안 대기 확산이 원활하여 대기 상태가 대체로 청정, 보통 수준이었음.

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
5.31	18	20	17	10	9	9
6.1	23	24	22	18	13	14
6.2	26	33	26	18	15	14
6.3	25	37	25	19	18	14
6.4	30	34	25	22	21	17
평균	24	30	23	17	15	14

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.005 ppm으로 동문동 0.005 ppm과 비슷하고, 이원면 0.003 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.011 ppm으로 동문동 0.008 ppm, 이원면 0.005 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.044ppm으로 동문동 0.051ppm보다 낮고, 이원면 0.042ppm과 비슷함

□ CO 농도는 0.7 ppm으로 동문동 0.5 ppm, 이원면 0.5 ppm보다 높음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
5.31	0.009	0.005	0.003	0.013	0.009	0.006
6.1	0.004	0.005	0.003	0.008	0.007	0.005
6.2	0.005	0.005	0.003	0.010	0.008	0.005
6.3	0.004	0.005	0.004	0.012	0.010	0.006
6.4	0.003	0.006	0.003	0.010	0.008	0.005
평균	0.005	0.005	0.003	0.011	0.008	0.005

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
5.31	0.046	0.051	0.042	1.0	0.5	0.4
6.1	0.047	0.051	0.042	0.5	0.5	0.5
6.2	0.041	0.052	0.042	0.7	0.5	0.4
6.3	0.046	0.053	0.040	0.6	0.5	0.5
6.4	0.042	0.049	0.044	0.6	0.6	0.5
평균	0.044	0.051	0.042	0.7	0.5	0.5