	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 대죽리 713 (대산쓰레기매립장)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 6. 19.～ 6. 25.(7일간)

측정일	6. 18	6. 19 ~ 6. 25	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 22.0 ℃ 2. 습도 : 평균 76.9 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 2.7 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼26 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 12∼21 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.007~0.014ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.012～0.023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
6.19		24	19	0.007	0.013	0.063	0.7
6.20		19	16	0.014	0.014	0.044	0.5
6.21		20	15	0.014	0.023	0.034	0.4
6.22		20	15	0.010	0.023	0.039	0.4
6.23		18	12	0.010	0.022	0.042	0.4
6.24		23	18	0.011	0.021	0.053	0.4
6.25		26	21	0.008	0.012	0.050	0.5
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 10.6~43.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 31.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 7회 초과하였음

□ 톨루엔 21.2 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 6.7, m,p-자일렌 17.6, o-자일렌 2.1, 스티렌 17.6 ㎍/㎥이 검출되었음

□ 측정기간 중 20시~04시에 벤젠이 높게 검출되었음(최대 19일 18시 155.3 ㎍/㎥)

□ 25일 03~07시에 스티렌이 높게 검출되었음(최대 05시 281.5 ㎍/㎥)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
6.19		42.1	22.9	5.7	7.3	1.6	7.4
6.20		32.1	19.6	5.8	21.4	2.5	9.5
6.21		36.5	19.7	7.2	30.7	3.9	9.7
6.22		16.6	14.7	3.3	12.8	1.7	5.5
6.23		24.2	19.9	11.0	24.7	1.9	20.4
6.24		43.5	34.1	7.7	7.4	1.3	21.5
6.25		10.6	11.0	4.6	20.8	2.1	101.7
측정기간 평균		31.2	21.2	6.7	17.6	2.1	17.6
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 벤젠 시간변화>

<그림 3. 풍향별 벤젠, 톨루엔 농도 분포>

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.004~0.008 ppm, 측정기간 평균농도는 0.006 ppm 이였음

□ CO2 측정기간 평균농도는 407.90 ppm 이였음

□ CH4 측정기간 평균농도는 2.014 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
6.19		0.004	407.90	2.014
6.20		0.005	-	-
6.21		0.008	-	-
6.22		0.008	-	-
6.23		0.005	-	-
6.24		0.005	-	-
6.25		0.004	-	-
측정기간 평균		0.006	407.90	2.014
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

※ 6.20~6.25 CO2, CH4 장비 이상으로 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

<입자상 물질>

□ PM10는 21 ㎍/㎥로 주변 동문동 30 ㎍/㎥, 이원면 23 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 17 ㎍/㎥로 동문동 19 ㎍/㎥보다 낮고, 이원면 16 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 4, 5참조)

□ 대기 확산이 원활하여 대기 상태가 청정하였음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
6.19	24	-	26	19	-	19
6.20	19	-	21	16	-	15
6.21	20	25	22	15	15	15
6.22	20	33	27	15	24	18
6.23	18	25	20	12	14	12
6.24	23	30	24	18	16	16
6.25	26	35	22	21	27	17
평균	21	30	23	17	19	16

※ 6.19~6.20 동문동 미세먼지 장비 이상으로 데이터 사용불가

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 4. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 5. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.011 ppm으로 동문동 0.006 ppm, 이원면 0.004 ppm보다 높음

□ NO2 농도는 0.018 ppm으로 동문동 0.008 ppm, 이원면 0.007 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.046 ppm으로 동문동 0.050 ppm보다 낮고, 이원면 0.044 ppm보다 높음

□ CO 농도는 0.5 ppm으로 동문동 0.9 ppm보다 낮고, 이원면 0.5 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
6.19	0.007	0.006	0.003	0.013	0.006	0.005
6.20	0.014	0.006	0.004	0.014	0.008	0.006
6.21	0.014	0.006	0.005	0.023	0.006	0.007
6.22	0.010	0.007	0.005	0.023	0.010	0.010
6.23	0.010	0.007	0.004	0.022	0.009	0.007
6.24	0.011	0.006	0.004	0.021	0.008	0.006
6.25	0.008	0.005	0.003	0.012	0.011	0.005
평균	0.011	0.006	0.004	0.018	0.008	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	이원면	이동차	동문동	이원면
6.19	0.063	0.059	0.052	0.7	0.9	0.5
6.20	0.044	0.044	0.038	0.5	1.0	0.5
6.21	0.034	0.051	0.037	0.4	0.9	0.5
6.22	0.039	0.053	0.044	0.4	0.9	0.5
6.23	0.042	0.054	0.047	0.4	0.8	0.5
6.24	0.053	0.054	0.053	0.4	0.8	0.5
6.25	0.050	0.034	0.034	0.5	0.9	0.5
평균	0.046	0.050	0.044	0.5	0.9	0.5