	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 홍성군 홍성읍 충서로 206-15(솔스빌아파트)

□ 측정기간 : 2020. 6. 26.～ 7. 3.(8일간)

□ 측정구분 : 건설폐기물 사업장 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 9∼45 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 4~18 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 이동차의 PM10 농도가 특정시간대(21시, 01시)에 높아지는 경향을 보임

□ 이동차의 PM10, PM2.5는 민원발생사업장 풍하방향(남서풍), 북동풍에서 높아지는 경향을 보임

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~1.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.0 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 20.9 ℃ 2. 습도 : 평균 91.4 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 5.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
6.26		23	12	0.003	0.006	0.044	0.3
6.27		26	13	0.003	0.008	0.028	0.2
6.28		26	14	0.003	0.006	0.036	0.2
6.29		22	12	0.003	0.006	0.034	0.2
6.30		9	4	0.003	0.007	0.033	0.1
7.1		19	10	0.003	0.007	0.035	0.1
7.2		42	18	0.003	0.007	0.040	0.1
7.3		45	15	0.003	0.006	0.023	0.1
평균농도		27	12	0.003	0.007	0.034	0.2
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 9∼45 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 4~18 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.008ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.034 ppm, CO 0.2 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
6.26		1.0	1.4	0.9	2.7	1.4	0.8
6.27		1.1	2.3	1.4	3.1	1.5	1.2
6.28		1.0	2.3	1.2	2.4	1.6	1.3
6.29		1.0	1.6	1.3	2.7	1.2	0.8
6.30		0.8	1.0	1.8	3.1	5.5	1.7
7.1		1.0	1.4	1.2	2.5	1.2	0.8
7.2		1.0	2.2	1.4	2.9	1.4	1.2
7.3		0.7	3.1	1.1	3.4	1.8	1.2
측정기간 평균		1.0	1.8	1.3	2.8	1.9	1.1
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 0.7~1.1 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.0 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 1.8 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.3, m,p-자일렌 2.8, o-자일렌 1.9, 스티렌 1.1 ㎍/㎥으로 나타남

3. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > Fe > K > Ca 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0009~0.0432 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0104 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 3.)

<그림 1. 측정기간 농도분포>

표 3. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
6.26	0.0058	0.1711	0.0018	0.0675	0.0265	0.0050	0.0005	0.0004	0.0032	0.0816	0.0013	0.0008	0.0186	0.0025	0.0011	0.0092	0.0015	0.0022	0.0067
6.27	0.0132	0.1316	0.0056	0.0899	0.0293	0.0039	0.0002	0.0002	0.0029	0.0867	0.0006	0.0009	0.0195	0.0030	0.0013	0.0101	0.0020	0.0020	0.0092
6.28	0.0107	0.1916	0.0049	0.0931	0.0244	0.0037	0.0012	0.0002	0.0024	0.0780	0.0014	0.0010	0.0160	0.0092	0.0006	0.0089	0.0026	0.0009	0.0069
6.29	0.0075	0.1224	0.0135	0.0768	0.0235	0.0040	0.0005	0.0002	0.0021	0.0718	0.0009	0.0004	0.0132	0.0069	0.0010	0.0082	0.0022	0.0024	0.0087
6.30	0.0009	0.1496	0.0000	0.0164	0.0069	0.0012	0.0000	0.0021	0.0007	0.0288	0.0016	0.0006	0.0034	0.0004	0.0001	0.0111	0.0025	0.0033	0.0072
7.1	0.0096	0.1995	0.0206	0.0795	0.0301	0.0061	0.0006	0.0003	0.0037	0.0842	0.0013	0.0007	0.0310	0.0091	0.0005	0.0061	0.0029	0.0024	0.0089
7.2	0.0096	0.1280	0.0282	0.1053	0.0416	0.0073	0.0012	0.0006	0.0060	0.1453	0.0023	0.0016	0.0292	0.0045	0.0016	0.0096	0.0016	0.0016	0.0092
7.3	0.0432	0.1298	0.0109	0.0833	0.0260	0.0059	0.0014	0.0010	0.0062	0.1222	0.0024	0.0016	0.0338	0.0047	0.0014	0.0076	0.0021	0.0027	0.0087
평균	0.0104	0.1546	0.0107	0.0760	0.0260	0.0046	0.0007	0.0006	0.0032	0.0849	0.0014	0.0009	0.0197	0.0051	0.0009	0.0090	0.0022	0.0021	0.0082
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 홍성읍 : 홍성군 홍성읍 내포로 136번길 29, 느티나무 어린이집

- 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	홍성읍	내포	이동차	홍성읍	내포
6.26	23	23	20	12	13	13
6.27	26	25	27	13	16	15
6.28	26	25	25	14	16	15
6.29	22	23	22	12	15	13
6.30	9	5	6	4	2	4
7.1	19	21	22	10	11	13
7.2	42	39	38	18	25	23
7.3	45	37	35	15	24	22
평균	27	25	24	12	15	15

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	홍성읍	내포	이동차	홍성읍	내포
6.26	0.003	0.003	0.002	0.006	0.006	0.006
6.27	0.003	0.003	0.002	0.008	0.008	0.008
6.28	0.003	0.003	0.002	0.006	0.006	0.007
6.29	0.003	0.003	0.002	0.006	0.007	0.007
6.30	0.003	0.003	0.002	0.007	0.006	0.005
7.1	0.003	0.004	0.003	0.007	0.007	0.008
7.2	0.003	0.003	0.002	0.007	0.006	0.006
7.3	0.003	0.003	0.002	0.006	0.008	0.007
평균	0.003	0.003	0.002	0.007	0.007	0.007

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	홍성읍	내포	이동차	홍성읍	내포
6.26	0.044	0.041	0.049	0.3	0.3	0.4
6.27	0.028	0.032	0.040	0.2	0.3	0.4
6.28	0.036	0.035	0.037	0.2	0.3	0.4
6.29	0.034	0.033	0.038	0.2	0.3	0.4
6.30	0.033	0.037	0.045	0.1	0.3	0.4
7.1	0.035	0.034	0.041	0.1	0.3	0.4
7.2	0.040	0.041	0.049	0.1	0.4	0.5
7.3	0.023	0.025	0.031	0.1	0.4	0.5
평균	0.034	0.035	0.041	0.2	0.3	0.4

□ PM10는 27 ㎍/㎥로 주변 홍성읍 25 ㎍/㎥, 내포 24 ㎍/㎥보다 다소 높음

□ PM2.5는 12 ㎍/㎥로 홍성읍 15 ㎍/㎥, 내포 15 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 이동차의 PM10 농도가 특정시간대(21시, 01시)에 높아지는 경향을 보임

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통' 수준이었음

□ 이동차의 PM10, PM2.5는 민원발생사업장 풍하방향(남서풍), 북동풍에서 높아지는 경향을 보임

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 홍성읍 0.003 ppm, 내포 0.002 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.007 ppm으로 홍성읍 0.007 ppm, 내포 0.007 ppm과 비슷함

□ O3는 0.034 ppm으로 홍성읍 0.035 ppm와 비슷하고, 내포 0.041 ppm보다 낮음

□ CO는 0.2 ppm으로 홍성읍 0.3 ppm, 내포 0.4 ppm보다 낮음

그림 2. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화