	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 부여군 은산면 은산리 16-7(은산농공단지 관리사무소)

□ 측정기간 : 2020. 7. 3.～ 7. 7.(5일간)

□ 측정구분 : 은산산업단지 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 12∼24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10∼17 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

3		측정지점 및 기상현황

은산산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 22.7 ℃ 2. 습도 : 평균 85.8 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.3 m/s, 시간최대 1.4 m/s

4		세부 측정결과

□ 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
7.3		18	13	0.002	0.006	0.029	0.3
7.4		17	12	0.002	0.005	0.034	0.2
7.5		22	17	0.002	0.005	0.036	0.3
7.6		24	17	0.002	0.005	0.041	0.3
7.7		12	10	0.002	0.004	0.037	0.3
평균농도		19	14	0.002	0.005	0.035	0.3
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 12∼24 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 10∼17 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004～0.006ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.035 ppm, CO 0.3 ppm 으로, 도 환경기준 이내임.

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 부여읍 : 부여군 부여읍 사비로 36, 부여읍행정복지센터

- 청양읍 : 청양군 청양읍 칠갑산로7길 54, 청양군 보건의료원

표 2. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	부여읍	청양읍	이동차	부여읍	청양읍
7.3	18	29	24	13	18	13
7.4	17	19	17	12	9	8
7.5	22	26	24	17	17	14
7.6	24	26	26	17	18	15
7.7	12	22	14	10	13	7
평균	19	24	21	14	15	11

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	부여읍	청양읍	이동차	부여읍	청양읍
7.3	0.002	0.002	0.003	0.006	0.011	0.007
7.4	0.002	0.002	0.003	0.005	0.010	0.006
7.5	0.002	0.002	0.003	0.005	0.009	0.006
7.6	0.002	0.002	0.003	0.005	0.010	0.006
7.7	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004
평균	0.002	0.002	0.003	0.005	0.009	0.006

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	부여읍	청양읍	이동차	부여읍	청양읍
7.3	0.029	0.024	0.040	0.3	0.6	0.3
7.4	0.034	0.029	0.049	0.2	0.5	0.3
7.5	0.036	0.034	0.049	0.3	0.6	0.3
7.6	0.041	0.033	0.050	0.3	0.6	0.3
7.7	0.037	0.037	0.067	0.3	0.6	0.3
평균	0.035	0.031	0.051	0.3	0.6	0.3

□ PM10는 19 ㎍/㎥로 주변 부여읍 24 ㎍/㎥, 청양읍 21 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 14 ㎍/㎥로 부여읍 15 ㎍/㎥와 비슷하고, 청양읍 11 ㎍/㎥보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 1. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 청정하였음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 부여읍 0.002 ppm, 청양읍 0.003 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.005 ppm으로 부여읍 0.009 ppm, 청양읍 0.006 ppm보다 낮음

□ O3는 0.035 ppm으로 부여읍 0.031 ppm보다 높고, 청양읍 0.051 ppm보다 낮음

□ CO는 0.3 ppm으로 부여읍 0.6 ppm보다 낮고, 청양읍 0.3 ppm와 비슷함

그림 1. PM10, PM2.5 시간변화