	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 계룡시 두마면 입암리 631

□ 측정기간 : 2020. 10. 14.～ 10. 20.(7일간)

□ 측정구분 : 폐기물처리시설 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 16종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 39∼80 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13~35 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통 '수준이었음

□ 19~20일 국외 미세먼지가 유입되고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 농도가 다소 높았음

□ 벤젠은 일평균농도 1.1~1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였고, 톨루엔 26.9 ㎍/㎥으로 북동~남동풍에서 다소 높게 나타났음

측정지점
1. 온 도 : 평균 9.8 ℃ 2. 습도 : 평균 79.5 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 2.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.14		39	13	0.003	0.011	0.021	0.5
10.15		44	15	0.002	0.016	0.021	0.4
10.16		63	23	0.003	0.027	0.012	0.2
10.17		51	21	0.003	0.011	0.029	0.2
10.18		42	17	0.003	0.009	0.033	0.2
10.19		51	20	0.003	0.013	0.031	0.3
10.20		80	35	0.003	0.016	0.016	0.5
평균농도		53	21	0.003	0.015	0.023	0.3
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 39∼80 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13~35 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.009～0.027ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.023 ppm, CO 0.3 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
10.14		1.3	21.2	3.2	0.0	4.5	0
10.15		1.1	20.6	4.4	0.1	6.3	0
10.16		1.1	64.4	18.5	3.4	23.7	0
10.17		1.3	31.9	7.2	0.2	10.7	0
10.18		1.2	11.0	2.9	0.3	4.2	0
10.19		1.2	9.6	3.0	0.0	3.5	0
10.20		1.1	29.4	6.4	0.5	9.1	0
측정기간 평균		1.2	26.9	6.5	0.6	8.9	0.0
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 1.1~1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 26.9 ㎍/㎥으로 북동~남동풍에서 다소 높게 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 6.5, m,p-자일렌 0.6, o-자일렌 8.9, 스티렌 0.0 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 5.5~8.3 ppb, 측정기간 평균농도는 6.9 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	평균
NH3 (ppb)	8.3	5.5	7.4	8.3	6.7	6.4	6.0	6.9
환경기준	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 엄사면 : 계룡시 엄사면 번영7길 17, 엄사도서관

- 논  산 : 논산시 시민로 389, 취암/부창동 행정복지센터

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	엄사면	논산	이동차	엄사면	논산
10.14	39	28	38	13	14	16
10.15	44	27	39	15	13	14
10.16	63	38	52	23	23	22
10.17	51	30	42	21	20	22
10.18	42	27	42	17	18	20
10.19	51	34	50	20	20	23
10.20	80	48	60	35	29	24
평균	53	33	46	21	20	20

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	엄사면	논산	이동차	엄사면	논산
10.14	0.003	0.004	0.004	0.011	0.017	0.020
10.15	0.002	0.004	0.004	0.016	0.021	0.019
10.16	0.003	0.004	0.004	0.027	0.032	0.028
10.17	0.003	0.004	0.004	0.011	0.019	0.018
10.18	0.003	0.004	0.004	0.009	0.016	0.016
10.19	0.003	0.004	0.004	0.013	0.023	0.020
10.20	0.003	0.004	0.004	0.016	0.023	0.022
평균	0.003	0.004	0.004	0.015	0.022	0.020

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	엄사면	논산	이동차	엄사면	논산
10.14	0.021	0.018	0.013	0.5	0.5	0.5
10.15	0.021	0.014	0.016	0.4	0.4	0.5
10.16	0.012	0.006	0.009	0.2	0.5	0.6
10.17	0.029	0.021	0.022	0.2	0.5	0.6
10.18	0.033	0.023	0.024	0.2	0.4	0.6
10.19	0.031	0.022	0.027	0.3	0.5	0.7
10.20	0.016	0.007	0.009	0.5	0.6	0.8
평균	0.023	0.016	0.017	0.3	0.5	0.6

□ PM10는 53 ㎍/㎥로 주변 엄사면 33 ㎍/㎥, 논산 46 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 21 ㎍/㎥로 엄사면 20 ㎍/㎥, 논산 20 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 원활한 대기 확산으로 대기 상태가 대체로 '보통 '수준이었음

□ 19~20일 국외 미세먼지가 유입되고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 엄사면 0.004 ppm, 논산 0.004 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.015 ppm으로 엄사면 0.022 ppm, 논산 0.020 ppm보다 낮음

□ O3는 0.023 ppm으로 엄사면 0.016 ppm, 논산 0.017 ppm보다 높음

□ CO는 0.3 ppm으로 엄사면 0.5 ppm, 논산 0.6 ppm보다 낮음

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화