	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 해미면 웅소성 1길 52

□ 측정기간 : 2021. 1. 26.～ 2. 1.(7일간)

□ 측정구분 : 콘크리트 제품 제조업 및 농산물 가공공장 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 16∼74 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼31 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 26일 국외 미세먼지가 유입되어 농도가 다소 높았음

□ 30일 오후 국외 미세먼지와 잔류 황사가 유입되어 농도가 다소 높았음

□ 31일 고비사막에서 황사발원, 전일 미세먼지와 황사가 잔류하고, 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 농도가 높았음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 유사함

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 1.0 ℃ 2. 습도 : 평균 71.3 % 3. 주풍향 : 북풍 또는 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 5.8 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
1.26		28	20	0.002	0.009	0.026	0.4
1.27		33	17	0.002	0.008	0.029	0.5
1.28		30	16	0.002	0.007	0.029	0.4
1.29		23	12	0.002	0.006	0.034	0.4
1.30		74	31	0.003	0.008	0.032	0.6
1.31		55	23	0.002	0.007	0.034	0.5
2.1		16	6	0.002	0.005	0.035	0.3
평균농도		37	18	0.002	0.007	0.031	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 16∼74 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼31 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 만족함

□ SO2 : 일평균 측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm)

및 24시간 도 환경기준(0.03ppm)을 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.005～0.009ppm으로 1시간 도 환경기준

(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm)을 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.031 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
1.26		1.1	4.0	1.6	0.0	0.4	1.6
1.27		1.5	2.9	1.1	0.0	0.2	1.0
1.28		1.0	1.7	0.5	0.1	0.0	0.1
1.29		0.8	0.9	0.3	0.2	0.0	0.0
1.30		1.3	1.7	0.6	0.1	0.2	0.7
1.31		1.6	2.0	0.7	0.1	0.2	1.0
2.1		0.8	2.2	0.9	0.0	0.4	2.0
측정기간 평균		1.2	2.2	0.8	0.1	0.2	0.9
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 0.8 ~ 1.6 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.2 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 2.2 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.8, m,p-자일렌 0.1, o-자일렌 0.2, 스티렌 0.9 ㎍/㎥으로 나타남

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

- 성연면 : 서산시 성연면 마루들길 15, 보건지소

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	동문동	성연면	이동차	동문동	성연면
1.26	28	32	28	20	26	25
1.27	33	39	41	17	16	24
1.28	30	34	34	16	16	18
1.29	23	27	28	12	11	14
1.30	74	78	87	31	34	36
1.31	55	66	64	23	31	24
2.1	16	27	28	6	13	12
평균	37	43	44	18	21	22

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	동문동	성연면	이동차	동문동	성연면
1.26	0.002	0.004	0.003	0.009	0.022	-
1.27	0.002	0.005	0.004	0.008	0.020	0.019
1.28	0.002	0.004	0.004	0.007	0.016
1.29	0.002	0.004	0.004	0.006	0.013	0.011
1.30	0.003	0.005	0.004	0.008	0.027	0.014
1.31	0.002	0.005	0.004	0.007	0.026	0.013
2.1	0.002	0.004	0.004	0.005	0.014	0.013
평균	0.002	0.004	0.004	0.007	0.020	0.014

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	동문동	성연면	이동차	동문동	성연면
1.26	0.026	0.027	0.024	0.4	0.5	0.4
1.27	0.029	0.029	0.017	0.5	0.4	0.6
1.28	0.029	0.030	0.030	0.4	0.4	0.4
1.29	0.034	0.031	0.034	0.4	0.3	0.4
1.30	0.032	0.028	0.032	0.6	0.5	0.4
1.31	0.034	0.033	0.034	0.5	0.4	0.3
2.1	0.035	0.039	0.039	0.3	0.3	0.1
평균	0.031	0.031	0.030	0.4	0.4	0.4

□ PM10는 37 ㎍/㎥로 주변 동문동(43 ㎍/㎥), 성연면(44 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 18 ㎍/㎥로 동문동(21 ㎍/㎥), 성연면(22 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한

경향을 보임(그림 1. 참조)

□ 26일 국외 미세먼지가 유입되어 농도가 다소 높았음

□ 30일 오후 국외 미세먼지와 잔류 황사가 유입되어 농도가 다소 높았음

□ 31일 고비사막에서 황사발원, 전일 미세먼지와 황사가 잔류하고, 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 농도가 높았음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 동문동(0.004 ppm), 성연면(0.004 ppm) 보다 낮음

□ NO2 농도는 0.007 ppm으로 동문동(0.020 ppm), 성연면(0.014 ppm) 보다 낮음

□ O3는 0.031 ppm으로 동문동(0.031 ppm), 성연면(0.030 ppm)과 비슷함

□ CO는 0.4 ppm으로 동문동(0.4 ppm), 성연면(0.4 ppm)과 비슷함

그림 1. PM10, PM2.5 시간변화