	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 논산시 광석면 갈산리 607-16

□ 측정기간 : 2021. 1. 15.～ 1. 27.(13일간)

□ 측정구분 : SGC솔루션 논산공장 대기환경 피해 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 29∼112 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13∼44 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 2회 초과

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 0.6∼1.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.1 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 15~16일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지와 황사 유입, 18일 국외 미세먼지 유입, 22일 국내 발생 미세먼지 축적과 국외 미세먼지 유입, 26~27일 국외 미세먼지 유입과 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 미세먼지 농도가 높게 나타남

3		측정지점 및 기상현황

민원발생 사업장 측정위치
1. 온 도 : 평균 2.5 ℃ 2. 습도 : 평균 74.5 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.2 m/s, 시간최대 5.5 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
1.15		112	43	0.004	0.018	0.014	0.3
1.16		109	31	0.003	0.004	0.029	0.2
1.17		39	13	0.003	0.007	0.023	0.1
1.18		60	28	0.003	0.016	0.017	0.3
1.19		43	18	0.003	0.017	0.025	0.5
1.20		60	32	0.003	0.030	0.014	0.5
1.21		72	44	0.003	0.036	0.008	0.5
1.22		50	31	0.003	0.027	0.011	0.5
1.23		38	21	0.003	0.015	0.022	0.3
1.24		29	13	0.003	0.014	0.026	0.3
1.25		41	16	0.003	0.020	0.018	0.3
1.26		54	32	0.003	0.018	0.014	0.4
1.27		61	25	0.003	0.015	0.022	0.6
평균농도		59	27	0.003	0.018	0.019	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 29∼112 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13∼44 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 2회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.003∼0.004ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004∼0.036ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.019 ppm, CO 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene
1.15		1.6	7.3	1.6	2.1	0.6
1.16		0.8	0.6	0.1	0.2	0.1
1.17		0.6	0.4	0.1	0.1	0.1
1.18		1.1	2.9	0.4	0.7	0.2
1.19		0.7	1.8	0.3	0.4	0.2
1.20		1.2	15.0	1.5	2.4	1.2
1.21		1.7	13.1	2.9	3.9	2.1
1.22		1.3	22.9	2.8	4.1	2.2
1.23		0.9	12.1	0.8	1.5	0.9
1.24		0.8	1.4	0.3	0.5	0.2
1.25		0.8	2.5	0.6	0.7	0.2
1.26		1.3	5.0	1.0	1.3	0.4
1.27		1.2	2.4	0.3	0.4	0.1
측정기간 평균		1.1	6.7	1.0	1.4	0.7
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ Benzene은 일평균농도 0.6∼1.7 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도 1.1 ㎍/㎥로

충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ Toluene의 측정기간 평균농도는 6.7 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외

Ethylbenzene 1.0, m,p-Xylene 1.4,  o-Xylene 0.7 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 13.9∼68.5 ppb, 측정기간 평균농도는 36.1 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

항목 일자	NH3 (ppb)
1.15	50.7
1.16	15.8
1.17	13.9
1.18	24.8
1.19	19.3
1.20	43.9
1.21	68.5
1.22	49.9
1.23	42.0
1.24	31.1
1.25	39.2
1.26	48.1
1.27	22.5
측정기간 평균	36.1
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도는 Al > K > Fe > Si 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0016∼0.0074 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0035 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 1. 중금속 측정기간 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
1.15	0.0044	0.1714	0.2757	0.1234	0.0632	0.0082	0.0001	0.0001	0.0023	0.1076	0.0001	0.0003	0.0085	0.0008	0.0001	0.0099	0.0033	0.0013	0.0000
1.16	0.0026	0.1785	0.0054	0.0311	0.0112	0.0012	0.0001	0.0001	0.0002	0.0208	0.0001	0.0008	0.0045	0.0003	0.0004	0.0078	0.0044	0.0005	0.0004
1.17	0.0043	0.2853	0.0189	0.0531	0.0208	0.0021	0.0001	0.0000	0.0012	0.0394	0.0002	0.0008	0.0078	0.0004	0.0005	0.0059	0.0045	0.0006	0.0000
1.18	0.0028	0.1747	0.0004	0.0491	0.0123	0.0011	0.0000	0.0000	0.0003	0.0292	0.0000	0.0009	0.0083	0.0002	0.0003	0.0080	0.0032	0.0007	0.0001
1.19	0.0046	0.1148	0.0062	0.0782	0.0162	0.0023	0.0000	0.0001	0.0025	0.0494	0.0003	0.0039	0.0168	0.0002	0.0008	0.0089	0.0041	0.0011	0.0000
1.20	0.0045	0.1974	0.0107	0.0913	0.0167	0.0022	0.0000	0.0004	0.0033	0.0586	0.0004	0.0026	0.0206	0.0003	0.0006	0.0067	0.0044	0.0009	0.0002
1.21	0.0026	0.2658	0.0012	0.0542	0.0024	0.0011	0.0000	0.0002	0.0029	0.0374	0.0004	0.0013	0.0121	0.0003	0.0003	0.0085	0.0042	0.0010	0.0005
1.22	0.0025	0.2594	0.0001	0.0309	0.0043	0.0008	0.0000	0.0000	0.0012	0.0210	0.0002	0.0020	0.0103	0.0002	0.0001	0.0073	0.0045	0.0010	0.0000
1.23	0.0016	0.2216	0.0000	0.0251	0.0065	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0149	0.0001	0.0009	0.0043	0.0002	0.0000	0.0095	0.0043	0.0013	0.0002
1.24	0.0016	0.2249	0.0039	0.0379	0.0094	0.0013	0.0001	0.0000	0.0003	0.0263	0.0001	0.0007	0.0043	0.0003	0.0001	0.0103	0.0043	0.0006	0.0001
1.25	0.0036	0.3094	0.0007	0.0495	0.0070	0.0009	0.0000	0.0001	0.0007	0.0277	0.0002	0.0011	0.0082	0.0005	0.0010	0.0082	0.0040	0.0011	0.0000
1.26	0.0074	0.1255	0.0424	0.0715	0.0264	0.0034	0.0001	0.0001	0.0028	0.0668	0.0001	0.0015	0.0128	0.0011	0.0005	0.0086	0.0038	0.0015	0.0000
평균	0.0035	0.2107	0.0305	0.0579	0.0164	0.0021	0.0000	0.0001	0.0015	0.0416	0.0002	0.0014	0.0099	0.0004	0.0004	0.0083	0.0041	0.0010	0.0001
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 논  산 : 논산시 시민로 389, 취암/부창동 행정복지센터

- 연무읍 : 논산시 연무읍 안심로 50, 연무읍사무소

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	논 산	연무읍	이동차	논 산	연무읍
1.15	112	75	73	43	27	31
1.16	109	66	68	31	24	25
1.17	39	20	18	13	8	9
1.18	60	38	41	28	15	21
1.19	43	27	26	18	10	13
1.20	60	43	42	32	19	26
1.21	72	52	54	44	23	38
1.22	50	36	31	31	18	23
1.23	38	23	22	21	10	15
1.24	29	18	13	13	9	8
1.25	41	23	19	16	11	12
1.26	54	34	37	32	20	26
1.27	61	46	42	25	21	23
평균	59	39	37	27	17	21

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	논 산	연무읍	이동차	논 산	연무읍
1.15	0.004	0.005	0.005	0.018	0.022	0.019
1.16	0.003	0.003	0.004	0.004	0.010	0.008
1.17	0.003	0.004	0.004	0.007	0.009	0.007
1.18	0.003	0.004	0.004	0.016	0.016	0.010
1.19	0.003	0.004	0.004	0.017	0.019	0.017
1.20	0.003	0.004	0.005	0.030	0.032	0.029
1.21	0.003	0.004	0.005	0.036	0.038	0.034
1.22	0.003	0.004	0.004	0.027	0.031	0.031
1.23	0.003	0.003	0.003	0.015	0.017	0.015
1.24	0.003	0.003	0.003	0.014	0.013	0.008
1.25	0.003	0.003	0.003	0.020	0.017	0.013
1.26	0.003	0.003	0.003	0.018	0.022	0.020
1.27	0.003	0.004	0.004	0.015	0.018	0.015
평균	0.003	0.004	0.004	0.018	0.020	0.017

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	논 산	연무읍	이동차	논 산	연무읍
1.15	0.014	0.022	0.025	0.3	0.5	0.7
1.16	0.029	0.034	0.034	0.2	0.4	0.5
1.17	0.023	0.034	0.036	0.1	0.3	0.5
1.18	0.017	0.025	0.036	0.3	0.5	0.6
1.19	0.025	0.026	0.027	0.5	0.4	0.4
1.20	0.014	0.014	0.015	0.5	0.5	0.5
1.21	0.008	0.007	0.005	0.5	0.6	0.7
1.22	0.011	0.012	0.011	0.5	0.5	0.7
1.23	0.022	0.029	0.030	0.3	0.3	0.6
1.24	0.026	0.038	0.040	0.3	0.2	0.5
1.25	0.018	0.033	0.033	0.3	0.2	0.5
1.26	0.014	0.017	0.017	0.4	0.4	0.7
1.27	0.022	0.029	0.029	0.6	0.6	0.7
평균	0.019	0.025	0.026	0.4	0.4	0.6

□ PM10는 59 ㎍/㎥로 주변 논산(39 ㎍/㎥), 연무읍(37 ㎍/㎥) 보다 높음

□ PM2.5는 27 ㎍/㎥로 논산(17 ㎍/㎥), 연무읍(21 ㎍/㎥)보다 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 15~16일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지와 황사 유입, 18일 국외 미세먼지 유입, 22일 국내 발생 미세먼지 축적과 국외 미세먼지 유입, 26~27일 국외 미세먼지 유입과 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 미세먼지 농도가 높게 나타남

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 논산(0.004 ppm), 연무읍(0.004 ppm)과 비슷함

□ NO2 농도는 0.018 ppm으로 논산(0.020) ppm, 연무읍(0.017 ppm)과 비슷함

□ O3는 0.019 ppm으로 논산(0.025 ppm), 연무읍(0.026 ppm)보다 낮음

□ CO는 0.4 ppm으로 논산(0.4 ppm)과 비슷하고, 연무읍(0.6 ppm)보다 낮음

그림 2. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화