체계적인 유기물 관리

총유기탄소와 함께 극복해요!

TOC 적용대상 사업장 기술지원 안내

2021.

	환경부

	한국환경공단

□ TOC 기준 적용 개요

□ 도입 배경

○ 유기물 측정지표인 COD는 산화율이 낮아 난분해성 유기물질까지 포함한 전체 유기물질의 총량을 측정하지 못함에 따라 유기물질 관리에 한계

※ 일반적 분석범위 : BOD 30% 내외(5일), CODMn 30~60%(0.5~1시간), TOC 90% 이상(실시간)

○ 공공수역에 설정된 TOC 생활환경기준과 연계한 체계적인 유기물 관리를 위해 TOC 기준 도입 필요

□ 관련용어

○ TOC(총유기탄소량) : 유기물질 측정지표 중 하나로 시료를 고온으로 태우는 등의 방법으로 발생하는 이산화탄소를 측정하여 탄소량으로 표현

TC(총탄소)

TOC(총유기탄소)

TIC(총무기탄소)

· 총탄소(TC)는 총유기탄소(TOC)와 총무기탄소(TIC)로 구성, 이 중에서 반응성이 없는 총무기탄소를  제외한 물질을 총유기탄소라함. 총유기탄소는 반응성이 있어 수질오염의 척도로 쓰임

<TOC의 의미>

□ TOC 적용기준

○ 공공폐수처리시설 방류수 수질기준

※ ( )는 농공단지 공공폐수처리시설 기준

구 분(mg/L)	Ⅰ지역	Ⅱ 지역	Ⅲ 지역	Ⅳ 지역
현 COD 기준	20(40)	20(40)	40(40)	40(40)
		▼
TOC 기준	15(25)	15(25)	25(25)	25(25)

○ 폐수배출시설 배출허용기준

구 분(mg/L)	2,000톤/일 이상 사업장				2,000톤/일 미만 사업장
	청정	가	나	특례	청정	가	나	특례
현 COD 기준	40	70	90	40	50	90	130	40
			▼
TOC 기준	25	40	50	25	30	50	75	25

□ TOC 기준 적용시기

○ 기존 공공폐수처리시설은 1년 유예(‘20) → ’21년부터 적용

※ 「하수도법」에 근거한 공공하수처리시설도 ‘21년 시행

○ 기존 폐수배출시설은 2년 유예(‘20~’21) → ‘22년부터 적용

구분	변경 전	변경 후	적용시기
			기존	신규
유기물질 측정지표 전환	COD	TOC	공공폐수처리시설 '21.1.1부터 폐수배출시설 '22.1.1부터	'20.1.1부터

□ TOC 기술지원 안내

□ TOC 기술지원

○ 수질오염물질인 유기물질 측정지표가 COD에서 TOC로 전환됨에 따라 한국환경공단에서는 TOC관리에 어려움을 겪고 있는 폐수배출시설을 대상으로 맞춤형 기술지원을 수행

○ 기술지원에 소요되는 비용은 환경부에서 국고로 지원(필요시 사업장 일부 부담)

- 협력형 기술지원(3~5종 사업장 위주) : 민간기업+환경부+과학원+환경공단+전문가

- 일반형 기술지원(3~5종 사업장 위주) : 환경공단+전문가

□ 선정절차

□ 기술지원 신청서 제출방법

○ 한국환경공단 홈페이지(www.keco.or.kr)

첫화면	→	물토양 → 수질오염 관리 및 방제	→	“TOC 기술지원”을 클릭 후 신청서 다운로드(홈페이지)
		또는 자주찾는 대국민 서비스

○ 신청서 접수

- E-mail: wetteam@keco.or.kr

- FAX: 032-590-3959

- 문의전화: 032)590-3983~4, 7(한국환경공단 생태독성관리부)

□ 기술지원 대상

대상시설	관련법
폐수배출시설	물환경보전법 시행규칙 제6조, 별표4 제2호 ※ 폐수 전부를 공공폐수처리시설로 유입시키는 시설은 제외
공공폐수처리시설	물환경보전법 시행규칙 제48조 ※ 산업단지·농공단지 공공폐수처리시설 모두 적용
공공하수처리시설	하수도법 제2조9호, 하수도법 시행규칙 제3조 별표1 제1호

※ `21년 중소규모 3~5종 사업장 우선 지원

□ 기술지원 절차

1		기술지원 신청	• 기술지원신청서 양식 작성 후 이메일 또는 팩스 접수
2		예비조사	• 사업장 기초자료 검토(배출시설 및 처리시설 파악)
3		현장조사	• 사용원료, 생산시설·처리시설 확인, 시료채수
4		원인분석	• TOC 유발원인 검토․분석
5		개선방안	• 적정운영 평가, TOC 저감 방안 도출
6		기술지원보고서	• 사업장 결과 송부