	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장2길 128-9(도랑골 경로당)

□ 측정기간 : 2021. 2. 9.～ 2. 17.(9일간)

□ 측정구분 : 예당일반산업단지 악취민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 15종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 28∼164 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 4회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 11∼95 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 4회 초과

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~5.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.3 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 4회 초과함

□ 10~14일 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고, 국외 미세먼지가 더해져 미세먼지 농도가 높았음

□ 미세먼지는 북풍, 남서풍에서 높게 나타났음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 2.5 ℃ 2. 습도 : 평균 74.5 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.2 m/s, 시간최대 5.5 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.9		37	19	0.003	0.010	0.023	0.4
2.10		44	21	0.005	0.008	0.026	0.5
2.11		131	64	0.003	0.010	0.025	0.9
2.12		164	92	0.004	0.012	0.030	0.7
2.13		162	89	0.003	0.014	0.033	0.7
2.14		159	95	0.003	0.015	0.024	0.6
2.15		69	28	0.003	0.008	0.033	0.3
2.16		28	12	0.003	0.010	0.033	0.3
2.17		40	11	0.002	0.007	0.035	0.3
평균농도		93	48	0.003	0.010	0.029	0.5
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 28∼164 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 4회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 11∼95 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 4회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002∼0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.007∼0.015ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.029 ppm, CO 0.5 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene
2.9		1.0	1.7	0.4	0.4	0.3
2.10		0.9	4.9	0.2	0.5	0.3
2.11		3.5	3.6	0.6	0.9	0.7
2.12		4.0	3.8	1.0	1.2	0.6
2.13		5.8	3.9	1.0	1.3	0.8
2.14		3.1	3.3	0.9	0.9	0.6
2.15		0.8	0.5	0.1	0.2	0.1
2.16		0.6	1.6	0.4	0.3	0.1
2.17		0.6	0.2	0.0	0.1	0.1
측정기간 평균		2.3	2.6	0.5	0.7	0.4
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~5.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.3 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 4회 초과함

□ 톨루엔 2.6 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.5, m,p-자일렌 0.7,  o-자일렌 0.4 ㎍/㎥으로 나타남

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

- 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	예산군	내 포	이동차	예산군	내 포
2.9	37	25	22	19	15	13
2.10	44	32	32	21	23	22
2.11	131	63	68	64	50	53
2.12	164	90	104	92	75	86
2.13	162	109	122	89	94	104
2.14	159	94	115	95	84	103
2.15	69	53	45	28	43	29
2.16	28	23	20	12	13	8
2.17	40	32	33	11	8	6
평균	93	58	62	48	45	47

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	예산군	내 포	이동차	예산군	내 포
2.9	0.003	0.006	0.004	0.010	0.015	0.009
2.10	0.005	0.005	0.003	0.008	0.017	0.011
2.11	0.003	0.005	0.003	0.010	0.018	0.011
2.12	0.004	0.006	0.003	0.012	0.016	0.014
2.13	0.003	0.006	0.004	0.014	0.020	0.015
2.14	0.003	0.006	0.004	0.015	0.022	0.018
2.15	0.003	0.005	0.003	0.008	0.009	0.010
2.16	0.003	0.006	0.004	0.010	0.012	0.009
2.17	0.002	0.006	0.004	0.007	0.007	0.005
평균	0.003	0.006	0.004	0.010	0.015	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	예산군	내 포	이동차	예산군	내 포
2.9	0.023	0.026	0.034	0.4	0.4	0.5
2.10	0.026	0.029	0.035	0.5	0.5	0.6
2.11	0.025	0.028	0.036	0.9	0.6	0.7
2.12	0.030	0.037	0.039	0.7	0.6	0.8
2.13	0.033	0.036	0.050	0.7	0.7	0.8
2.14	0.024	0.029	0.037	0.6	0.6	0.9
2.15	0.033	0.037	0.044	0.3	0.4	0.5
2.16	0.033	0.032	0.039	0.3	0.3	0.6
2.17	0.035	0.034	0.040	0.3	0.3	0.5
평균	0.029	0.032	0.039	0.5	0.5	0.7

□ PM10는 93 ㎍/㎥로 주변 예산군(58 ㎍/㎥), 내포(62 ㎍/㎥) 보다 높음

□ PM2.5는 48 ㎍/㎥로 예산군(45 ㎍/㎥), 내포(47 ㎍/㎥) 과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한

경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 10~14일 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고, 국외 미세먼지가 더해져 미세먼지 농도가 높았음

□ 미세먼지는 북풍, 남서풍에서 높게 나타났음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 예산군(0.006 ppm), 내포(0.004 ppm) 보다 낮음

□ NO2 농도는 0.010 ppm으로 예산군(0.015 ppm), 내포(0.011 ppm) 보다 낮음

□ O3는 0.029 ppm으로 예산군(0.032 ppm), 내포(0.039 ppm)보다 낮음

□ CO는 0.5 ppm으로 예산군(0.5 ppm)과 비슷하고, 내포(0.7 ppm)보다 낮음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화