	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 예산군 고덕면 상장3길 9(상장2리 마을회관)

□ 측정기간 : 2021. 2. 2.～ 2. 15.(14일간)

□ 측정구분 : 예당일반산업단지 악취민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 15종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 17∼100 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 3회 초과함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 12∼78 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 4회 초과함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 0.7 ~ 4.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.0 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 3회 초과함

□ 측정기간 중 6~7, 10~14일 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고 국외 미세먼지가 더해져 미세먼지 농도가 높았음

□ 미세먼지는 동풍에서 높게 나타났음

3		측정지점 및 기상현황

예당산업단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 1.6 ℃ 2. 습도 : 평균 70.4 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 3.1 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.2		22	12	0.002	0.006	0.033	0.4
2.3		32	20	0.002	0.010	0.026	0.4
2.4		23	14	0.002	0.008	0.031	0.4
2.5		24	14	0.003	0.011	0.026	0.4
2.6		60	37	0.002	0.007	0.040	0.5
2.7		69	40	0.003	0.007	0.034	0.6
2.8		17	12	0.002	0.006	0.029	0.4
2.9		27	19	0.002	0.013	0.017	0.5
2.10		29	19	0.002	0.011	0.023	0.4
2.11		63	46	0.002	0.011	0.024	0.6
2.12		99	76	0.003	0.012	0.031	0.8
2.13		100	77	0.003	0.012	0.032	0.8
2.14		99	78	0.003	0.015	0.022	0.8
2.15		55	38	0.002	0.008	0.032	0.6
평균농도		51	36	0.002	0.010	0.029	0.5
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 17∼100 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 3회 초과함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 12∼78 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 4회 초과함

□ SO2 : 일평균 측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm)을 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.006～0.015ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm)을 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.029 ppm, CO는 0.5 ppm으로 도 환경기준 이내임

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
2.2		0.9	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0
2.3		1.1	0.7	0.2	0.2	0.0	0.1
2.4		0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0
2.5		0.8	0.8	0.2	0.3	0.0	0.1
2.6		0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
2.7		-	-	-	-	-	-
2.8		-	-	-	-	-	-
2.9		-	-	-	-	-	-
2.10		0.9	2.6	0.7	0.2	0.7	0.2
2.11		1.7	3.9	0.9	0.2	0.2	1.6
2.12		3.2	5.4	1.3	0.0	0.3	2.6
2.13		4.9	4.4	1.1	0.2	0.3	2.7
2.14		4.0	5.6	1.2	0.0	0.3	1.9
2.15		2.4	3.9	1.0	0.0	0.2	1.5
측정기간 평균		2.0	2.5	0.6	0.1	0.2	1.0
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 0.7 ~ 4.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.0 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 3회 초과함

□ 톨루엔 2.5 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.6, m,p-자일렌 0.1, o-자일렌 0.2, 스티렌 1.0 ㎍/㎥으로 나타남

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 예산군 : 예산군 예산읍 신흥길 63, 다목적 노인회관

- 내  포 : 홍성군 홍북읍 홍예공원로 8, 충남보건환경연구원

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	예산군	내 포	이동차	예산군	내 포
2.2	22	34	30	12	18	13
2.3	32	31	30	20	19	16
2.4	23	27	26	14	16	13
2.5	24	24	22	14	13	11
2.6	60	59	70	37	43	47
2.7	69	87	93	40	68	67
2.8	17	28	22	12	14	12
2.9	27	25	22	19	15	13
2.10	29	32	32	19	23	22
2.11	63	63	68	46	50	53
2.12	99	90	104	76	75	86
2.13	100	109	122	77	94	104
2.14	99	94	115	78	84	103
2.15	55	90	72	38	87	64
평균	51	57	59	36	44	45

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	예산군	내 포	이동차	예산군	내 포
2.2	0.002	0.005	0.004	0.006	0.009	0.006
2.3	0.002	0.005	0.004	0.010	0.010	0.009
2.4	0.002	0.005	0.004	0.008	0.015	0.007
2.5	0.003	0.005	0.004	0.011	0.014	0.011
2.6	0.002	0.005	0.004	0.007	0.010	0.009
2.7	0.003	0.005	0.003	0.007	0.013	0.012
2.8	0.002	0.005	0.004	0.006	0.011	0.006
2.9	0.002	0.006	0.004	0.013	0.015	0.009
2.10	0.002	0.005	0.003	0.011	0.017	0.011
2.11	0.002	0.005	0.003	0.011	0.018	0.011
2.12	0.003	0.006	0.003	0.012	0.016	0.014
2.13	0.003	0.006	0.004	0.012	0.020	0.015
2.14	0.003	0.006	0.004	0.015	0.022	0.018
2.15	0.002	0.005	0.004	0.008	0.014	0.013
평균	0.002	0.005	0.004	0.010	0.015	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	예산군	내 포	이동차	예산군	내 포
2.2	0.033	0.035	0.039	0.4	0.4	0.4
2.3	0.026	0.034	0.034	0.4	0.4	0.4
2.4	0.031	0.032	0.042	0.4	0.4	0.3
2.5	0.026	0.034	0.037	0.4	0.4	0.4
2.6	0.040	0.045	0.044	0.5	0.4	0.6
2.7	0.034	0.035	0.043	0.6	0.6	0.7
2.8	0.029	0.031	0.038	0.4	0.3	0.5
2.9	0.017	0.026	0.034	0.5	0.4	0.5
2.10	0.023	0.029	0.035	0.4	0.5	0.6
2.11	0.024	0.028	0.036	0.6	0.6	0.7
2.12	0.031	0.037	0.039	0.8	0.6	0.8
2.13	0.032	0.036	0.050	0.8	0.7	0.8
2.14	0.022	0.029	0.037	0.8	0.6	0.9
2.15	0.032	0.032	0.045	0.6	0.6	0.7
평균	0.029	0.033	0.040	0.5	0.5	0.6

□ PM10는 51 ㎍/㎥로 주변 예산군(57 ㎍/㎥), 내포(59 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 36 ㎍/㎥로 예산군(44 ㎍/㎥), 내포(45 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한

경향을 보임(그림 1. 참조)

□ 측정기간 중 6~7, 10~14일 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되고국외 미세먼지가 더해져 미세먼지 농도가 높았음

□ 미세먼지는 동풍에서 높게 나타났음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 예산군(0.005 ppm), 내포(0.004 ppm) 보다 낮음

□ NO2 농도는 0.010 ppm으로 예산군(0.015 ppm), 내포(0.011 ppm) 보다 낮음

□ O3는 0.029 ppm으로 예산군(0.033 ppm), 내포(0.040 ppm)보다 낮음

□ CO는 0.5 ppm으로 예산군(0.5 ppm), 내포(0.6 ppm)과 비슷함

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화