	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 죽엽로 197(대죽1리 마을회관)

□ 측정기간 : 2021. 2. 18.～ 2. 25.(8일간)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 43∼110 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 11∼44 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 0.9∼5.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 3.0 ㎍/㎥이며, 일평균농도가 연평균 도 환경기준값(3.0 ㎍/㎥)을 4회 초과, 연평균 국가 환경기준값(5.0 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ 측정기간 중 2.20∼2.22일 동안 국외 미세먼지와 황사가 유입되었고,

전일 미세먼지가 잔류하여 미세먼지 농도가 높게 나타남

□ 미세먼지는 서풍이 불때 높게 나타났음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 3.5 ℃ 2. 습도 : 평균 66.7 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 3.5 m/s, 시간최대 7.4 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.18		47	11	0.007	0.011	0.034	0.8
2.19		43	16	0.002	0.010	0.033	0.3
2.20		110	44	0.004	0.014	0.043	0.4
2.21		79	29	0.002	0.010	0.041	0.3
2.22		66	22	0.002	0.015	0.035	0.2
2.23		71	16	0.004	0.018	0.030	0.3
2.24		79	29	0.007	0.025	0.021	0.4
2.25		57	30	0.003	0.022	0.012	0.4
평균농도		70	24	0.004	0.015	0.033	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균농도는 43∼110 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ PM2.5 : 일평균농도는 11∼44 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ SO2 : 일평균농도는 0.002∼0.007ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm)

및 24시간 도 환경기준(0.03ppm)을 모두 만족함

□ NO₂: 일평균농도 범위는 0.010～0.025ppm으로 1시간 도 환경기준

(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm)을 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 일평균농도는 0.033 ppm, CO는 0.4 ppm으로 도 환경기준 이내임

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene
2.18		3.8	1.4	1.4	0.2	1.8
2.19		1.3	0.6	0.2	0.2	0.3
2.20		3.3	1.3	0.8	0.6	1.1
2.21		0.9	1.0	0.3	0.3	0.1
2.22		4.2	1.5	2.0	0.6	3.1
2.23		2.8	3.1	0.8	1.4	2.7
2.24		5.5	6.7	1.4	2.1	2.8
2.25		1.5	8.9	2.1	2.0	0.6
측정기간 평균		3.0	2.6	1.0	0.8	1.6
환경기준 (연평균)	국가	5	해 당 없 음
	충청 남도	3	해 당 없 음

□ 벤젠은 일평균농도 0.9∼5.5 ㎍/㎥, 측정기간 평균 3.0 ㎍/㎥로 일평균농도가 연평균 도 환경기준값(3.0 ㎍/㎥)을 4회 초과, 연평균 국가 환경기준값(5.0 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ 톨루엔 2.6 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.0, m,p-자일렌 0.8, o-자일렌 1.6 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 6.4∼17.8 ppb, 측정기간 평균 12.0 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	평균
NH3 (ppb)	6.4	12.6	17.8	17.8	14.4	7.6	8.5	9.7	12.0
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Ca 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0028∼0.0115 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0068 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준값(0.5 ㎍/㎥)이내 이었음(표 4.)

<그림 1. 중금속 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
2.18	0.0028	0.1760	0.0009	0.0848	0.0127	0.0015	0.0001	0.0000	0.0007	0.0351	0.0003	0.0007	0.0080	0.0002	0.0002	0.0077	0.0047	0.0008	0.0001
2.19	0.0048	0.2071	0.0258	0.2504	0.0381	0.0044	0.0009	0.0000	0.0095	0.0971	0.0011	0.0022	0.0206	0.0011	0.0008	0.0110	0.0031	0.0006	0.0004
2.20	0.0078	0.1343	0.0124	0.1848	0.0309	0.0031	0.0006	0.0000	0.0034	0.0751	0.0010	0.0025	0.0166	0.0011	0.0007	0.0072	0.0038	0.0010	0.0000
2.21	0.0054	0.1585	0.0157	0.1149	0.0243	0.0033	0.0009	0.0000	0.0132	0.0684	0.0009	0.0012	0.0226	0.0008	0.0003	0.0100	0.0041	0.0003	0.0001
2.22	0.0068	0.1521	0.0160	0.0842	0.0296	0.0025	0.0001	0.0000	0.0008	0.0377	0.0001	0.0009	0.0336	0.0012	0.0000	0.0107	0.0043	0.0006	0.0000
2.23	0.0086	0.1807	0.0654	0.0938	0.0499	0.0050	0.0004	0.0000	0.0033	0.0753	0.0003	0.0020	0.0236	0.0008	0.0003	0.0086	0.0037	0.0006	0.0001
2.24	0.0115	0.1837	0.0050	0.0898	0.0139	0.0024	0.0003	0.0000	0.0019	0.0402	0.0004	0.0063	0.0200	0.0014	0.0001	0.0096	0.0047	0.0014	0.0002
평균	0.0068	0.1703	0.0202	0.1290	0.0285	0.0032	0.0005	0.0000	0.0047	0.0613	0.0006	0.0023	0.0207	0.0009	0.0003	0.0096	0.0040	0.0008	0.0001
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
2.18	47	35	39	11	9	9
2.19	43	35	35	16	16	18
2.20	110	83	88	44	45	48
2.21	79	62	66	29	34	34
2.22	66	46	48	22	23	22
2.23	71	49	56	16	13	14
2.24	79	60	54	29	27	22
2.25	57	38	37	30	24	23
평균	70	51	53	24	24	24

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
2.18	0.007	0.003	0.004	0.011	0.011	0.006
2.19	0.002	0.004	0.004	0.010	0.016	0.007
2.20	0.004	0.005	0.004	0.014	0.019	0.012
2.21	0.002	0.004	0.004	0.010	0.016	0.014
2.22	0.002	0.005	0.006	0.015	0.018	0.011
2.23	0.004	0.005	0.004	0.018	0.016	0.007
2.24	0.007	0.006	0.006	0.025	0.023	0.015
2.25	0.003	0.004	0.004	0.022	0.025	0.019
평균	0.004	0.005	0.005	0.015	0.018	0.011

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
2.18	0.034	0.034	0.041	0.8	0.5	0.4
2.19	0.033	0.041	0.047	0.3	0.4	0.5
2.20	0.043	0.054	0.062	0.4	0.5	0.5
2.21	0.041	0.051	0.060	0.3	0.4	0.5
2.22	0.035	0.043	0.055	0.2	0.4	0.4
2.23	0.030	0.034	0.052	0.3	0.3	0.4
2.24	0.021	0.029	0.041	0.4	0.5	0.5
2.25	0.012	0.023	0.024	0.4	0.5	0.6
평균	0.033	0.039	0.048	0.4	0.4	0.5

□ PM10는 70 ㎍/㎥로 주변 대산리(51 ㎍/㎥), 이원면(53 ㎍/㎥) 보다 다소 높음

□ PM2.5는 24 ㎍/㎥로 대산리(24 ㎍/㎥), 이원면(24 ㎍/㎥)과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한

경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 측정기간 중 2.20∼2.22일 국외 미세먼지와 황사가 유입되었고, 전일

미세먼지가 잔류하여 미세먼지 농도가 높았음

□ 미세먼지는 서풍이 불때 높게 나타났음

□ SO2 농도는 0.004 ppm으로 대산리(0.005 ppm), 이원면(0.005 ppm)과 비슷함

□ NO2 농도는 0.015 ppm으로 대산리(0.018 ppm), 이원면(0.011 ppm)과 비슷함

□ O3는 0.033 ppm으로 대산리(0.039 ppm), 이원면(0.048 ppm) 보다 낮음

□ CO는 0.4 ppm으로 대산리(0.4 ppm), 이원면(0.5 ppm)과 비슷함

그림 2. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화