	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 대산읍 평신1로 595-10(한국건설생활환경시험연구원)

□ 측정기간 : 2021. 2. 26. ∼ 3. 9.(12일간)

□ 측정구분 : 대산석유화학단지 모니터링

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균농도는 22∼66 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 만족함

□ PM2.5 : 일평균농도는 8∼30 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 1.0∼5.4 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.4 ㎍/㎥로 도 환경기준 값(3.0 ㎍/㎥)을 3회 초과, 국가 환경기준 값(5.0 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ 측정기간 중 2월 26일, 3월 5일, 8~9일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 미세먼지 농도가 다소 높았음

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 5.3 ℃ 2. 습도 : 평균 74.6 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.5 m/s, 시간최대 4.5 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.26		64	30	0.004	0.032	0.018	0.4
2.27		45	17	0.003	0.008	0.036	0.3
2.28		37	17	0.003	0.009	0.031	0.3
3.1		35	16	0.003	0.017	0.022	0.4
3.2		22	8	0.002	0.004	0.039	0.4
3.3		47	23	0.003	0.012	0.024	0.5
3.4		46	24	0.002	0.013	0.027	0.4
3.5		65	29	0.003	0.019	0.029	0.5
3.6		52	19	0.003	0.012	0.029	0.4
3.7		39	18	0.003	0.010	0.034	0.3
3.8		64	29	0.003	0.016	0.026	0.4
3.9		66	27	0.003	0.015	0.010	0.4
평균농도		49	21	0.003	0.014	0.027	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균농도는 22∼66 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 만족함

□ PM2.5 : 일평균농도는 8∼30 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥)을 만족함

□ SO2 : 일평균농도는 0.002∼0.004 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03 ppm)을 모두 만족함

□ NO2 : 일평균농도 범위는 0.004∼0.032 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08 ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04 ppm)을 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 일평균농도는 0.027  ppm, CO는 0.4  ppm으로 도 환경기준 이내임

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene
2.26		-	-	-	-	-
2.27		-	-	-	-	-
2.28		-	-	-	-	-
3.1		-	-	-	-	-
3.2		3.3	1.8	0.6	1.1	0.1
3.3		1.8	3.3	2.4	2.1	1.7
3.4		1.0	3.1	2.1	1.1	0.5
3.5		5.4	8.4	2.7	1.0	2.7
3.6		1.4	2.3	0.5	0.5	0.4
3.7		1.7	1.7	0.4	0.6	0.8
3.8		3.1	2.0	4.0	1.1	1.3
3.9		1.1	0.8	3.6	0.5	0.3
측정기간 평균		2.4	2.9	2.0	1.0	1.0
환경기준 (연평균)	국가	5	해 당 없 음
	충청 남도	3	해 당 없 음

※ 2.26∼3.1 장비이상으로 데이터 사용불가함

□ 벤젠은 일평균농도 1.0∼5.4 ㎍/㎥, 측정기간 평균 2.4 ㎍/㎥로 도 환경기준 값(3.0 ㎍/㎥)을 3회 초과, 국가 환경기준 값(5.0 ㎍/㎥)을 1회 초과함

□ 톨루엔 2.9 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 2.0, m,p-자일렌 1.0, o-자일렌 1.0 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 6.7∼14.9 ppb, 측정기간 평균 10.9 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

항목 일자	NH3 (ppb)
2.26	12.9
2.27	13.6
2.28	11.3
3.1	14.9
3.2	6.7
3.3	7.7
3.4	10.8
3.5	12.7
3.6	11.0
3.7	10.5
3.8	10.2
3.9	8.8
측정기간 평균	10.9
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Ca 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0018∼0.0125 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0061 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준 값(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 1. 중금속 측정기간 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
2.26	0.0040	0.2299	0.0039	0.1638	0.0194	0.0015	0.0000	0.0001	0.0009	0.0387	0.0001	0.0004	0.0109	0.0008	0.0002	0.0092	0.0037	0.0008	0.0004
2.27	0.0029	0.1663	0.0021	0.0604	0.0085	0.0008	0.0004	0.0000	0.0009	0.0259	0.0002	0.0003	0.0102	0.0003	0.0001	0.0072	0.0048	0.0015	0.0002
2.28	0.0034	0.2409	0.0000	0.0491	0.0048	0.0007	0.0002	0.0000	0.0005	0.0207	0.0003	0.0018	0.0098	0.0002	0.0001	0.0109	0.0037	0.0009	0.0001
3.1	0.0104	0.2092	0.0030	0.0222	0.0068	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0083	0.0001	0.0010	0.0021	0.0018	0.0000	0.0089	0.0042	0.0008	0.0000
3.2	0.0054	0.2449	0.0040	0.0456	0.0109	0.0012	0.0002	0.0002	0.0019	0.0430	0.0003	0.0016	0.0145	0.0009	0.0003	0.0088	0.0047	0.0012	0.0000
3.3	0.0044	0.2662	0.0037	0.0352	0.0142	0.0013	0.0002	0.0002	0.0048	0.0439	0.0005	0.0024	0.0145	0.0005	0.0003	0.0106	0.0043	0.0005	0.0002
3.4	0.0054	0.2031	0.0141	0.0351	0.0146	0.0013	0.0005	0.0003	0.0045	0.0837	0.0010	0.0041	0.0184	0.0004	0.0003	0.0085	0.0040	0.0008	0.0000
3.5	0.0055	0.1553	0.0288	0.0591	0.0297	0.0024	0.0005	0.0001	0.0016	0.0477	0.0007	0.0006	0.0096	0.0031	0.0002	0.0126	0.0038	0.0006	0.0000
3.6	0.0018	0.2448	0.0347	0.0258	0.0109	0.0008	0.0006	0.0000	0.0003	0.0248	0.0008	0.0003	0.0073	0.0004	0.0001	0.0074	0.0046	0.0010	0.0005
3.7	0.0125	0.2090	0.0089	0.0803	0.0171	0.0012	0.0005	0.0001	0.0012	0.0350	0.0007	0.0013	0.0141	0.0043	0.0002	0.0112	0.0035	0.0013	0.0003
3.8	0.0109	0.6611	0.0121	0.0755	0.0105	0.0013	0.0012	0.0004	0.0014	0.0328	0.0008	0.0020	0.0118	0.0027	0.0002	0.0064	0.0048	0.0006	0.0000
평균	0.0061	0.2573	0.0105	0.0593	0.0134	0.0012	0.0004	0.0001	0.0016	0.0368	0.0005	0.0014	0.0112	0.0014	0.0002	0.0092	0.0042	0.0009	0.0002
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 대산리 : 서산시 대산읍 충의로 1942, 대산종합시장

- 이원면 : 태안군 이원면 분지길 14, 이원면사무소

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
2.26	64	54	55	30	26	33
2.27	45	26	32	17	11	15
2.28	37	32	35	17	18	20
3.1	35	22	23	16	16	14
3.2	22	14	16	8	8	7
3.3	47	34	31	23	19	17
3.4	46	37	30	24	23	18
3.5	65	43	42	29	32	33
3.6	52	38	37	19	23	20
3.7	39	30	29	18	18	17
3.8	64	49	44	29	33	30
3.9	66	35	28	27	23	22
평균	49	35	34	21	21	21

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
2.26	0.004	0.008	0.005	0.032	0.041	0.030
2.27	0.003	0.004	0.003	0.008	0.013	0.011
2.28	0.003	0.005	0.004	0.009	0.014	0.014
3.1	0.003	0.004	0.003	0.017	0.019	0.016
3.2	0.002	0.005	0.003	0.004	0.013	0.008
3.3	0.003	0.004	0.003	0.012	0.022	0.009
3.4	0.002	0.004	0.004	0.013	0.025	0.012
3.5	0.003	0.006	0.004	0.019	0.025	0.020
3.6	0.003	0.004	0.003	0.012	0.016	0.012
3.7	0.003	0.004	0.003	0.010	0.013	0.009
3.8	0.003	0.006	0.003	0.016	0.028	0.012
3.9	0.003	0.004	0.003	0.015	0.030	0.011
평균	0.003	0.005	0.003	0.014	0.022	0.014

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	대산리	이원면	이동차	대산리	이원면
2.26	0.018	0.018	0.026	0.4	0.6	0.6
2.27	0.036	0.038	0.043	0.3	0.3	0.3
2.28	0.031	0.036	0.038	0.3	0.4	0.4
3.1	0.022	0.025	0.032	0.4	0.5	0.4
3.2	0.039	0.036	0.048	0.4	0.4	0.3
3.3	0.024	0.025	0.044	0.5	0.6	0.4
3.4	0.027	0.024	0.043	0.4	0.6	0.4
3.5	0.029	0.032	0.037	0.5	0.5	0.5
3.6	0.029	0.033	0.037	0.4	0.6	0.4
3.7	0.034	0.037	0.042	0.3	0.4	0.4
3.8	0.026	0.027	0.039	0.4	0.6	0.5
3.9	0.010	0.013	0.026	0.4	0.6	0.4
평균	0.027	0.029	0.038	0.4	0.5	0.4

□ PM10는 49 ㎍/㎥로 주변 대산리(35 ㎍/㎥), 이원면(34 ㎍/㎥) 보다 다소 높음

□ PM2.5는 21 ㎍/㎥로 대산리(21 ㎍/㎥), 이원면(21 ㎍/㎥)과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 측정기간 중 2월 26일, 3월 5일, 8~9일 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 미세먼지 농도가 다소 높았음

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 대산리(0.005 ppm), 이원면(0.003 ppm)과 비슷함

□ NO2 농도는 0.014 ppm으로 대산리(0.022 ppm)보다 낮고, 이원면(0.014 ppm)과 비슷함

□ O3는 0.027 ppm으로 대산리(0.029 ppm)과 비슷하고, 이원면(0.038 ppm) 보다 낮음

□ CO는 0.4 ppm으로 대산리(0.5 ppm), 이원면(0.4 ppm)과 비슷함

그림 2. PM10, PM2.5 시간변화