	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 서산시 지곡면 무장산업로 26(오토밸리 어린이집)

□ 측정기간 : 2021. 2. 24. ∼ 3. 2.(7일간)

□ 측정구분 : 무장산업단지 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 5∼55 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 2∼36 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 벤젠은 일평균농도 0.6∼3.0 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.4 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥이하)보다 낮았으며, 톨루엔은 10.7 ㎍/㎥으로 다소 높게 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 4.4 ℃ 2. 습도 : 평균 65.2 % 3. 주풍향 : 북동풍 4. 풍속 : 평균 1.1 m/s, 시간최대 3.1 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치 5∼55 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 2∼36 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.001∼0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.006∼0.034ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.026 ppm, CO는 0.7 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
2.24		50	25	0.003	0.018	0.025	0.7
2.25		55	36	0.002	0.034	0.013	0.8
2.26		39	23	0.002	0.026	0.019	0.8
2.27		22	10	0.002	0.008	0.036	0.6
2.28		28	21	0.003	0.009	0.033	0.6
3.1		14	10	0.002	0.015	0.021	0.7
3.2		5	2	0.001	0.006	0.033	0.6
평균농도		30	18	0.002	0.017	0.026	0.7
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/24시간	40/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

□ 벤젠은 일평균농도 0.6∼3.0 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.4 ㎍/㎥로 도 환경

기준 연간평균치(3.0 ㎍/㎥) 보다 낮게 나타남

	※ 참고사항
‣ 벤젠의 대기환경기준은 연간 평균치 5 ㎍/m3 이하(충남 3 ㎍/m3 이하)로 규정하고 있으며 본 조사결과는 일간 평균치로 측정된 농도수준을 참고하기 위해 연간 평균치와 비교한 결과임

□ 톨루엔은 10.7 ㎍/㎥으로 다소 높게 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 0.8, m,p-자일렌 1.3, o-자일렌 0.3, 스티렌 1.8 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	styrene
2.24		3.0	6.7	0.7	1.0	0.6	1.1
2.25		1.6	23.3	1.4	2.1	0.5	1.5
2.26		1.5	28.1	1.7	2.7	0.6	2.6
2.27		0.8	6.6	0.6	1.0	0.2	2.4
2.28		1.3	3.2	0.5	0.8	0.2	1.6
3.1		1.3	4.8	0.7	1.1	0.2	2.1
3.2		0.6	1.8	0.3	0.5	0.1	1.3
측정기간 평균		1.4	10.7	0.8	1.3	0.3	1.8
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

3. 기타항목

□ H2S 일평균농도는 0.004∼0.005 ppm, 측정기간 평균농도는 0.005 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 424.99∼460.66 ppm, 측정기간 평균농도는 441.36 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 2.054∼2.205 ppm, 측정기간 평균농도는 2.117 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
2.24		0.005	452.75	2.119
2.25		0.005	460.66	2.205
2.26		0.005	448.16	2.153
2.27		0.004	424.99	2.077
2.28		0.005	433.86	2.085
3.1		0.005	441.95	2.127
3.2		0.004	427.17	2.054
측정기간 평균		0.005	441.36	2.117
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 동문동 : 서산시 중앙로 38-1, 서산초등학교

□ 성연면 : 서산시 성연면 마루들길 15, 보건지소

2. 인접 대기오염측정소와 평균농도 비교

□ PM10는 30 ㎍/㎥로 주변 동문동(40 ㎍/㎥), 성연면(43 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ PM2.5는 18 ㎍/㎥로 동문동(22 ㎍/㎥), 성연면(30 ㎍/㎥) 보다 낮았음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한경향을 보임(그림 2. 참조)

□ 25∼26일 기류 수렴, 대기정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 미세먼지 농도가 다소 높았음

□ 미세먼지는 북서~북동~남동풍에서 높게 나타났음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 동문동(0.005 ppm), 성연면(0.004 ppm) 보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.017 ppm으로 동문동(0.032 ppm), 성연면(0.021 ppm) 보다 낮았음

□ O3는 0.026 ppm으로 동문동(0.026 ppm), 성연면(0.026 ppm)과 비슷함

□ CO는 0.7 ppm으로 동문동(0.4 ppm), 성연면(0.4 ppm)보다 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	오토밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면	오토밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면
2.24	50	63	62	25	25	33
2.25	55	76	79	36	44	55
2.26	39	56	62	23	31	41
2.27	22	29	26	10	15	17
2.28	28	32	36	21	17	27
3.1	14	17	24	10	11	-
3.2	5	10	11	2	9	8
평균	30	40	43	18	22	30

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	오토밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면	오토밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면
2.24	0.003	0.007	0.005	0.018	0.033	0.023
2.25	0.002	0.006	0.005	0.034	0.068	0.040
2.26	0.002	0.006	0.004	0.026	0.051	0.032
2.27	0.002	0.004	0.003	0.008	0.016	0.010
2.28	0.003	0.005	0.004	0.009	0.021	0.012
3.1	0.002	0.004	0.004	0.015	0.023	0.021
3.2	0.001	0.005	0.005	0.006	0.011	0.009
평균	0.002	0.005	0.004	0.017	0.032	0.021

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	오토밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면	오토밸리 (이동차 측정)	동문동	성연면
2.24	0.025	0.027	0.026	0.7	0.5	0.4
2.25	0.013	0.012	0.010	0.8	0.6	0.6
2.26	0.019	0.020	0.019	0.8	0.5	0.5
2.27	0.036	0.035	0.038	0.6	0.3	0.3
2.28	0.033	0.032	0.031	0.6	0.4	0.3
3.1	0.021	0.022	0.022	0.7	0.4	0.4
3.2	0.033	0.034	0.038	0.6	0.3	0.4
평균	0.026	0.026	0.026	0.7	0.4	0.4

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5

그림 2. PM10, PM2.5 시간별 농도변화