	2022. 6.

	유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한
석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 [6월)

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 (6월)

□ 측정 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2022. 6. 1. ~ 6. 20.
□ 지 점 : 기은리, 대죽리, 화곡리 유해대기측정소
□ 방 법 : 유해대기측정소 VOCs자동연속측정법을 이용한 측정·분석
□ 항 목 : 벤젠, 톨루엔 등 유해화학물질 16종

□ 조사 지점 및 기상현황

기은리 풍배도	대죽리 풍배도
1. 기 온: 20.4 ℃ 2. 습 도: 83.5 % 3. 주 풍: 남동·북풍 4. 풍 속: 0.7 m/s	1. 기 온: 20.8 ℃ 2. 습 도: 81.7 % 3. 주 풍: 남풍 4. 풍 속: 2.2 m/s

□ 측정결과 요지

□ 벤젠

- 지점별 평균농도는 대죽리 4.13 ㎍/㎥, 기은리 0.93 ㎍/㎥, 화곡리 0.90 ㎍/㎥로 나타남.[그림1]

그림. 1. 지역별 벤젠 농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 대죽리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 > 1,3-부타디엔 > 다이클로로메탄 순으로 농도를 나타냄.[그림2]

- 기은리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 >

톨루엔 > 1,3-부타디엔 순으로 농도를 나타냄.[그림2]

- 화곡리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 톨루엔 > 다이클로로메탄 > m,p-자일렌 순으로 농도를 나타냄.[그림2]

그림. 2. 측정소별 VOCs 농도

- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5μg/㎥이하(충남 3μg/㎥ 이하)로 규정

본 결과는 월간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위한 충남 대기환경기준 연간 평균치와 비교

※참고사항

□ 세부 측정 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 4.13 ㎍/㎥(0.00 ~ 7.88 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 높은 농도를 보임.[그림 1]
☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 높은 농도분포를 보였으며

특히 16일(7.88 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.[그림 3]

그림. 3. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 비닐클로라이드(5.18 ppb), 1,3-부타디엔(1.84 ppb), 다이클로로메탄(1.17 ppb) 순으로 나타남.[그림 4]

그림. 4. VOCs 15종 평균농도

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 0.93 ㎍/㎥ (0.00 ~ 2.66 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.[그림 1]

☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,

10일(2.66 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.[그림 5]

그림. 5. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 전반적으로 낮은 농도

분포를 보임.[그림 6]

그림. 6. VOCs 15종 평균농도

3. 화곡리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 0.90 ㎍/㎥ (0.00 ~ 2.04 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.[그림 1]

☞ 일자별 평균농도는 전반적으로 낮은 농도를 나타내었으며,

4일(2.04 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 보임.[그림 7]

그림. 7. VOCs 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 휘발성유기화합물(VOCs) 평균농도는 전반적으로 낮은 농도분포를  보였으며 톨루엔(2.26 ㎍/㎥)이 가장 높은 농도를 보임.[그림 8]

그림. 8. VOCs 15종 평균농도

붙임 1. 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.
2. 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.

3. 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부. 끝.

[붙임 1] 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.03	0.05	0.50	0.00	1.54	0.00	0.00
최대	7.88	2.27	2.81	1.24	5.92	0.90	0.97	0.34	0.07	0.01	0.33	0.06	7.83	5.52	17.41	1.45	0.00
평균	4.13	1.19	0.99	0.42	1.16	0.15	0.15	0.07	0.01	0.00	0.10	0.05	1.84	1.17	5.18	0.19	0.00
1	4.18	1.20	0.31	0.45	0.33	0.90	0.00	0.06	0.01	0.00	0.04	0.05	3.57	0.00	17.41	1.45	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.90	0.00	0.06	0.02	0.00	0.03	0.05	4.61	0.00	4.19	0.40	0.00
3	5.43	1.56	0.69	1.24	0.45	0.50	0.00	0.06	0.01	0.01	0.03	0.06	5.80	0.00	10.76	0.00	0.00
4	3.98	1.15	0.91	0.89	1.86	0.00	0.35	0.08	0.02	0.01	0.04	0.06	1.55	1.40	2.18	0.11	0.00
5	3.93	1.13	0.92	0.32	0.69	0.00	0.06	0.07	0.01	0.00	0.06	0.06	0.73	2.43	5.49	0.00	0.00
6	2.12	0.61	0.57	0.71	5.92	0.00	0.86	0.03	0.01	0.00	0.07	0.06	0.59	0.00	3.66	0.00	0.00
7	3.31	0.95	1.13	0.21	0.68	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.09	0.05	0.54	2.00	3.98	0.00	0.00
8	1.58	0.46	2.39	0.30	0.56	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.06	0.05	0.76	0.40	2.35	0.42	0.00
9	1.65	0.48	0.74	0.00	0.30	0.00	0.00	0.34	0.01	0.00	0.04	0.05	0.85	1.17	2.61	0.00	0.00
10	3.48	1.00	1.60	0.99	5.67	0.00	0.97	0.05	0.02	0.00	0.05	0.05	0.66	0.00	3.34	0.00	0.00
11	4.68	1.35	2.81	1.03	2.57	0.00	0.45	0.14	0.07	0.01	0.06	0.05	0.81	1.42	5.18	0.00	0.00
12	7.80	2.24	1.15	0.25	0.42	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.15	0.05	0.73	1.16	6.18	0.11	0.00
13	7.26	2.09	1.00	0.37	0.62	0.00	0.13	0.06	0.01	0.00	0.13	0.05	1.22	2.26	7.46	0.10	0.00
14	7.57	2.18	1.34	0.23	0.66	0.00	0.13	0.03	0.01	0.00	0.11	0.05	0.52	5.52	5.51	0.00	0.00
15	5.81	1.67	1.27	0.00	0.52	0.00	0.13	0.03	0.01	0.00	0.17	0.05	0.50	4.54	5.04	0.00	0.00
16	7.88	2.27	1.91	0.72	0.53	0.48	0.00	0.04	0.01	0.00	0.08	0.05	7.83	1.05	2.24	0.00	0.00
17	2.89	0.83	0.61	0.25	0.31	0.00	0.00	0.08	0.01	0.00	0.25	0.05	1.13	0.00	4.38	0.19	0.00
18	1.36	0.39	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.33	0.05	2.44	0.00	6.08	0.58	0.00
19	3.55	1.02	0.00	0.13	0.27	0.13	0.00	0.04	0.01	0.00	0.22	0.05	1.03	0.00	4.02	0.41	0.00
20	4.05	1.17	0.52	0.35	0.38	0.00	0.00	0.04	0.01	0.00	0.04	0.05	0.91	0.00	1.54	0.00	0.00

(단위: ppb)

[붙임 2] 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	2.66	0.77	3.04	0.45	0.86	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.07	0.11	1.13	0.00	2.16	1.27	0.01
평균	0.93	0.27	0.41	0.04	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.31	0.00	0.77	0.31	0.00
1	1.27	0.37	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.01	0.10	0.82	0.00	2.16	0.00	0.00
2	1.17	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
3	0.64	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.37	0.00	0.00
4	1.36	0.39	0.78	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	1.33	0.00	0.00
5	1.32	0.38	0.45	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	1.77	0.00	0.00
6	0.80	0.23	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.86	0.00	0.00
7	0.64	0.19	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.74	0.00	0.00
8	0.82	0.24	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.87	0.00	0.00
9	0.68	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2.66	0.77	0.57	0.20	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.68	0.00	0.00
11	2.24	0.65	3.04	0.45	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	1.48	0.00	0.00
12	1.08	0.31	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.75	0.00	0.00
13	0.87	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.70	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.07	0.04	0.18	0.00	0.30	0.25	0.00
15	0.70	0.20	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.01	0.07	0.04	0.16	0.00	0.36	1.07	0.01
16	0.28	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.04	0.04	0.18	0.00	0.00	0.82	0.00
17	0.75	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.03	0.04	0.20	0.00	0.52	0.97	0.00
18	0.56	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.05	0.04	0.19	0.00	0.18	0.95	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.04	0.04	0.14	0.00	0.15	0.82	0.00
20	0.85	0.25	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.05	0.04	0.29	0.00	1.30	1.27	0.00

(단위: ppb)

[붙임 3] 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
최대	2.04	0.59	5.24	0.66	1.15	0.24	0.38	0.13	0.09	0.01	0.03	0.13	0.54	1.74	0.00	0.21	0.00
평균	0.90	0.26	2.26	0.35	0.66	0.03	0.20	0.04	0.02	0.01	0.01	0.06	0.17	0.70	0.00	0.05	0.00
1	0.00	0.00	0.66	0.00	0.35	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.86	0.00	0.47	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11	0.00	0.00	0.01	0.00
3	1.69	0.49	2.10	0.44	0.75	0.00	0.23	0.05	0.02	0.01	0.01	0.12	0.24	0.89	0.00	0.21	0.00
4	2.04	0.59	3.95	0.66	1.15	0.00	0.38	0.07	0.02	0.01	0.03	0.13	0.54	1.74	0.00	0.20	0.00
5	1.58	0.46	3.01	0.60	0.97	0.00	0.34	0.06	0.02	0.01	0.02	0.11	0.26	1.31	0.00	0.12	0.00
6	1.22	0.35	2.74	0.46	0.78	0.00	0.27	0.04	0.03	0.01	0.01	0.11	0.24	0.92	0.00	0.00	0.00
7	0.92	0.27	2.38	0.42	0.74	0.00	0.24	0.03	0.02	0.00	0.03	0.09	0.22	0.94	0.00	0.01	0.00
8	1.20	0.35	2.62	0.48	0.71	0.00	0.25	0.06	0.02	0.01	0.02	0.10	0.30	1.09	0.00	0.00	0.00
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.64	0.47	4.28	0.43	0.72	0.00	0.25	0.06	0.04	0.01	0.02	0.05	0.24	0.69	0.00	0.06	0.00
11	1.37	0.40	5.24	0.66	1.11	0.00	0.36	0.13	0.09	0.01	0.01	0.05	0.25	1.51	0.00	0.09	0.00
12	1.39	0.40	2.73	0.49	0.79	0.00	0.27	0.05	0.02	0.01	0.02	0.06	0.20	0.87	0.00	0.08	0.00
13	1.37	0.40	2.15	0.45	0.74	0.00	0.26	0.04	0.02	0.01	0.03	0.06	0.22	0.65	0.00	0.08	0.00
14	0.73	0.21	1.79	0.36	0.64	0.00	0.22	0.02	0.01	0.00	0.02	0.05	0.10	0.46	0.00	0.00	0.00
15	0.99	0.29	2.13	0.60	1.05	0.24	0.35	0.04	0.01	0.01	0.02	0.05	0.14	0.79	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	2.18	0.30	0.52	0.00	0.17	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0.00	0.00	1.96	0.00	0.39	0.24	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

(단위: ppb)

(단위: ppb)