금강 친수시설 유지관리 계획

	충청남도

	목 차

Ⅰ. 친수시설 현황	1

Ⅱ. 유지관리 주요 일정표	2

Ⅲ. 친수시설 유지관리 조직	2

Ⅳ. 유지관리 기본 계획	3

♣ 금강 친수시설 유지관리 매뉴얼 (별첨) ♣

Ⅰ		친수시설 현황

대상시설물		단 위	현 황
			계	공주	논산	금산	부여	청양	서천
생태 고수부지		㎢	16.41	0.93	1.14	1.23	11.45	0.74	0.92
수목 식재	교목	주	15,801	2,839	1,747	838	9,500	10	867
	관목	천주	1,368	197	59	221	614	156	121
자전거도로		km	112.0	34.2	9.1	3.9	42.8	7.7	14.3
산 책 로		km	156.7	5.3	5.6	6.6	117.7	8.3	13.2
나 루 터		개소	13	4	2	-	5	2	0
체육시설		개소	76	18	12	9	26	5	6
		(㎡)	501,736	192,216	58,418	43,700	162,756	23,715	20,931
다목적광장		개소	28	1	-	9	10	2	6
전망시설		개소	54	10	8	7	16	4	9
		(㎡)	17,994	664	4,500	5,280	5,135	447	1,968
전기시설		개	293	78	66	84	390	84	65
주 차 장		개소	32	6	4	7	13	1	1
		(㎡)	3,076	428	300	340	1,803	81	124
의자 및 파고라		개	1,076	171	122	35	466	30	252
화 장 실		개	29	2	2	4	14	2	5
캠 핑 장		개소	2	-	-	1	-	1	-
		(㎡)	16,356	-	-	13,456	0	2,900	-
다기능 보		개	2	1	-	-	1	-	-
보행교 및 목교		개소	8	1	2	1	2	1	1

Ⅱ		유지관리 주요 일정

월 공 정	2012년												비고
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
조직구성 및 유지관리계획수립	← 준공전 →
시설물 인계인수
시설물 일상점검
우기대비, 우기후 점검
시설물관리
동절기 점검
유지관리 결과 정리

Ⅲ		친수시설 유지관리 체계 및 구성

□ 국가하천 유지관리 체계 (하천법 제27조 규정)

- 중  앙 :제방 및 하도, 배수문, 하천감시 등 (지방 국토청)

- 수  공 : 다기능 보, 홍수조절지 등

- 지자체 : 고수부지 등 친수시설

□ 친수시설 유지관리 인력 현황(행안부 배분)

계	道	공주시	논산시	금산군	부여군	서천군	청양군
17명	4명	3명	1명	1명	5명	1명	2명

Ⅳ		유지관리 기본 계획

(유지관리 기본 방향)

○ 금강살리기사업 마무리에 따른 지역발전과 연계된 유지관리 체계 구축

○ 공주ㆍ부여등 백제문화권을 중심으로 한 금강권역 역사ㆍ문화 인프라 구축

○ 일자리 창출과 더불어 지역민과 함께하는 금강 관리체계 구축

○ 금강 르네상스 창출을 위한 자연 및 경관자원 활용방안 모색

□ 유지관리 운영 체계

○ 유지관리의 목표

- 사업성과 극대화 및 이후 유지관리 체계의 획일성과 효율화를 위        하여 관련 법령개정과 더불어 유지관리에 대한 시ㆍ군 위임사항을        정하여 조례등으로 규정 함

- 금강살리기사업 이후 자생적 환경의 복원 및 생태계가 안정을 찾게 되도록 전문적이고 세심한 관리/운영 필요

- 관리/운영 상세계획 수립의 지침 제시

- 계획, 관리, 운영, 효과에 이르는 전과정에 있어 경제적 원칙이 적용이되도록 함

- 생태공원 등 다양한 시설에 적합한 주민참여 관리체계 구상

- 방문자들의 능동적 관심 유도

○ 관리운영의 기본방향

- 시설이용지역은 생태적인 정비이용을 원칙으로 함

- 시설물 이용을 수익자 부담하에 향후 유료화를 추진하여 자체재원을

확보할 수 있도록 함

- 자연생태계의 지속적인 모니터링을 통한 보완 및 관리가 이루어질 수 있도록 함

○ 오토캠핑장, 체육시설 운영기준

※ 우선 무료 개방후, 사용료는 관련 지자체별 운영 조례 제정

○ 오토캠핑장, 체육시설 설치 현황

- 오토캠핑장

ㆍ 대상시설 : 206면 (134.5천㎡)

ㆍ 개방 및 운영시간 : 년중 (하절기 중점관리)

- 체육시설

ㆍ 대상시설 : 38개소(182.6천㎡)

ㆍ 개방 및 운영시간 : 년중

○ 편의시설 등 관리계획

-  주요 시설물 현황

주요시설	수량	주요시설	수량
고 수 부 지	16.41㎢	교 목	15,801주
자전거도로	112.0km	관 목	1,368천주
산 책 로	156.7km	화 장 실	29개소
다목적 광장	28개소	화 장 실	29개소
캠 핑 장	2개소 (16,356천㎡)	캠 핑 장	2개소 (16,356천㎡)

- 편의 및 일반 시설물 유지 관리

ㆍ 년1회 정기도색 및 손상부분 자체 수시 보수 (지역 근로자 활용 ⇒ 기간제 근로자 채용시 보수 기능을 가진 인력 채용)

※ 지역 일자리 창출을 위하여 공공근로사업으로 검토

- 공원내 화장실 등 수시 순찰로 쓰레기 및 분뇨 수거 조치

○ 수목 및 화단관리

ㆍ 대    상 : 공원내 등 각종 수목 및  화단

ㆍ 방    법 : 전지작업(년4회), 초화식재(년4회), 퇴비․농약살포 등

○ 잔디 관리

ㆍ 잔디 갱신 작업 : 년2회(3월, 9월)실시 ⇒ 년간 관리계획

⇒ 효   과 : 토양의 공기교환 및 물의 흐름을 개선하여 잔디 생육도모

에어레이션 (공기교환)		스 위 핑 (잔재물 제거)		배토작업 (모래살포)		스틸메트 (평탄작업)		롤링작업 (뿌리활착)

ㆍ 기타작업 : 잔디인상․부분 보식․관수․시비․예초 작업 수시 실시

○ 생태적 관리/운영

- 인위적으로 조성된 둔치내 공원 생태계의 시간적 변화를 주기적으로 모니터링하고 관리할 수 있는 전문인력의 배치 필요

- 보다 많은 이용자를 유치하겠다는 양적 지표보다는 우수한 생태공원으로서의 환경과 색다른 이용경험의 제공이라는 질적 지표를 우선적으로 고려

- 충남도 소재 연구 및 교육, 행정기관과 연계하여, 생태계와 이용자에 대한 조사, 연구를 지속적으로 발전시켜 가며, 이를 관리/운영에 반영함으로써 환경의 변화에 능동적으로 대처

- 환경교육과 환경해설 등의 참여기능을 강화하여 어린이 및 학생들의 환경교육의장, 충남도민의 자연친화의 장, 건강하고 환경책임 의식이 있는 주민상 정립과 미래세대의 교육 및 체험의 장이 되도록 함

○ 지역주민 및 이용자들의 능동적 참여 유도

- 금강 둔치내 공원은 환경친화적 상징으로서, 주민들의 자긍심을 갖도록 함

- 금강 둔치내 공원이 주민들에게 참여의 기회를 제공하고 주민정서 회복과 긍지의 매개체가 되며, 주민과 이용자의 요구나 심리에 기초하여 서비스와 프로그램을 개발하는 이용자 지향적 관리를 추구

- NGO(비정부기구)를 둔치내 공원의 관리/운영에 자발적으로 참여시킴으로써 일반시민과 관리주체의 매개체 역할을 담당하도록 함

- 현재, 충남도에서 이루어지고 있는 자연활동 및 문화활동을 위하여시설, 매체, 자문 등을 지원하고 나아가 둔치내 공원 관리와 운영 프로그램과 연계시킴

- 관리/운영 행정의 공개(열린행정)를 통하여 투명성을 확보하고, 친절하고 책임감 있는 직원(자원봉사자 포함)의 교육과 훈련을 통하여 생태공원으로서 이미지 제고

- 충청지역 사회단체를 통한 자원봉사 기회제공

□ 유지관리를 통한 지역일자리 창출 방안

○ 금강변 시ㆍ군에 거주하는 근로능력을 가진 저소득층(기초생활       수급자, 차상위 계층)에 대한 일자리 제공으로 기본 소득 보장 기회      마련

○ 금강변 역사ㆍ문화를 주제로 한 스토리텔링 가이드 양성

○ 기존 하천경작자의 유휴 인력을 활용하여 지역주민 참여 기회 제공

○ 주요 일자리 마련 계획

- 금강환경 지킴이 활동 : 하천불법경작, 쓰레기 투기 등 하천순찰 활동

- 생태공원 정비 : 조경수 정비, 풀깍기 등 소규모 정비 활동

- 역사ㆍ문화와 함께하는 금강홍보 : 지역 대학 전공자를 대상으로 한 인력 양성     - 기타 지역 연계사업을 통한 일자리 창출  : 백제문화제, 금산인삼엑스포 등

금강 친수시설  유지관리 매뉴얼

2012.   .

충  청  남  도

목     차

제 1 장  금강 시설물 유지관리	4

1.1 유지관리의 목표	4

1.2 유지관리의 기본방향	4

1.3 오토캠핑장,체육시설 운영기준	5

1.4 편의시설 등 유지관리계획	5

1.5 생태적 관리/운영	6

1.6 지역주민 및 이용자들의 능동적 참여 유도	7

1.7 지역주민 일자리 창출	8

제 2 장  재난관리	9

2.1 자연재난	10

2.2 인적재난	12

제 3 장  생태환경 관리	15

3.1 기본방향	15

3.2 수목식재, 하천환경, 생태계 관리를 위한 모니터링	15

3.3 식재수목 및 식생관리	15

3.4 철새먹이터 겸 꽃단지 관리	16

제 4 장  시설물 관리	18

4.1 총 칙	18

4.2 시설물 유지관리	19

제 5 장  이용자 관리	76

제 6 장  홍보 및 이용객에 대한 서비스	78

6.1 지역민 연대성 강화	78

6.2 휴양, 지역 프로그램	78

6.3 관광 프로그램	78

제 7 장  환경교육과 해설	80

7.1 주제(교육내용)	80

7.2 객체(교육대상)	80

7.3 주체(교육자)	80

7.4 방법과 매체(교육방법)	80

7.5 환경교육 프로그램 유치	81

제 1 장 금강 친수시설 유지관리
1.1 관리운영의 목표 1.2 관리운영의 기본방향 1.3 오토캠핑장, 체육시설 운영기준 1.4 편의시설 등 관리계획 1.5 생태적 관리/운영 1.6 지역주민 및 이용자들의 능동적 참여유도 1.7 지역주민 일자리 창출

제 1 장  금강 친수시설 관리운영

1.1 관리운영의 목표

○ 금강살리기사업 이후 자생적 환경의 복원 및 생태계가 안정을 찾게 되도록 전문적이고 세심한 관리/운영 필요

○ 관리/운영 상세계획 수립의 지침 제시

○ 계획, 관리, 운영, 효과에 이르는 전과정에 있어 경제적 원칙이 적용되도록 함

○ 생태공원 등 다양한 시설에 적합한 주민참여 관리체계 구상

○ 방문자들의 능동적 관심 유도

1.2 관리운영의 기본방향

1.2.1 기본방향

시설 연중 무료 개방	☞	∙남녀노소 누구나 제한 없이 편리하게 무료 이용 (향후 수익자 부담원칙에 따라 오토캠핑장, 체육시설 등 지자체 여건에 따라 유료화 방향으로 추진)
기관․단체 공공행사 개최 시 타 행사에 우선지원	☞	∙공익을 우선으로 하는 기관 및 단체 행사 시 공원 및 체육시설 우선 배정 ▷ 공익성 우선
시설관리 체계 구축	☞	∙체계적인 시설 관리로 주민에게 쾌적하고 깨끗한 공간 제공 ∙적재적소 인력 및 장비 배치 체계 구축 - 효율적 공원관리

○ 시설이용지역은 생태적인 정비이용을 원칙으로 함

○ 시설물 이용을 수익자 부담하에 향후 유료화를 추진하여 자체재원을 확보할 수 있도록 함

○ 자연생태계의 지속적인 모니터링을 통한 보완 및 관리가 이루어질 수 있도록 함

1.3 오토캠핑장, 체육시설 운영기준

※ 우선 무료 개방후, 사용료는 관련 지자체별 조례시행 후 적용

1.3.1 오토캠핑장, 체육시설 설치 현황

가. 오토캠핑장

○ 대상시설 : 2개소(113.4천㎡)

○ 개방 및 운영시간 : 년중 (하절기 중점관리)

나. 체육시설

○ 대상시설 : 60개소(235.6천㎡)

○ 개방 및 운영시간 : 년중

1.4 편의시설 등 관리계획

1.4.1  시설물 현황

주요시설	수량	주요시설	수량
고 수 부 지	16.41㎢	교 목	15,801주
자전거도로	112.0km	관 목	1,368천주
산 책 로	156.7km	화 장 실	29개소
다목적 광장	28개소	화 장 실	29개소
캠 핑 장	2개소 (16,356천㎡)	캠 핑 장	2개소 (16,356천㎡)

1.4.2 편의 및 일반 시설물 유지 관리

○ 방 법

- 년1회 정기도색 및 손상부분 자체 수시 보수 (지역 근로자 활용 ⇒ 기간제 근로자 채용시 보수 기능을 가진 인력 채용)

※ 지역 일자리 창출을 위하여 공공근로사업으로 검토

- 공원내 화장실 등 수시 순찰로 쓰레기 및 분뇨 수거 조치

1.4.3 수목 및 화단관리

○ 대    상 : 공원내 등 각종 수목 및  화단

○ 방    법 : 전지작업(년4회), 초화식재(년4회), 퇴비․농약살포 등 수시

1.4.4 잔디구장 천연잔디 관리

○ 잔디 갱신 작업 : 년2회(3월, 9월)실시 ⇒ 년간 관리계획

- 효    과 : 토양의 공기교환 및 물의 흐름을 개선하여 잔디 생육도모

에어레이션 (공기교환)		스 위 핑 (잔재물 제거)		배토작업 (모래살포)		스틸메트 (평탄작업)		롤링작업 (뿌리활착)

○ 기타작업 : 잔디인상․부분 보식․관수․시비․예초 작업 수시 실시

1.5 생태적 관리/운영

○ 인위적으로 조성된 둔치내 공원 생태계의 시간적 변화를 주기적으로 모니터링하고 관리할 수 있는 전문인력의 배치 필요

○ 보다 많은 이용자를 유치하겠다는 양적 지표보다는 우수한 생태공원으로서의 환경과 색다른 이용경험의 제공이라는 질적 지표를 우선적으로 고려

○ 충남도 소재 연구 및 교육, 행정기관과 연계하여, 생태계와 이용자에 대한 조사, 연구를 지속적으로 발전시켜 가며, 이를 관리/운영에 반영함으로써 환경의 변화에 능동적으로 대처

○ 환경교육과 환경해설 등의 참여기능을 강화하여 어린이 및 학생들의 환경교육의장, 충남도민의 자연친화의 장, 건강하고 환경책임 의식이 있는 주민상 정립과 미래세대의 교육 및 체험의 장이 되도록 함

1.6 지역주민 및 이용자들의 능동적 참여 유도

○ 금강 둔치내 공원은 환경친화적 상징으로서, 주민들의 자긍심을 갖도록 함

○ 금강 둔치내 공원이 주민들에게 참여의 기회를 제공하고 주민정서 회복과 긍지의 매개체가 되며, 주민과 이용자의 요구나 심리에 기초하여 서비스와 프로그램을 개발하는 이용자 지향적 관리를 추구

○ NGO(비정부기구)를 둔치내 공원의 관리/운영에 자발적으로 참여시킴으로써 일반시민과 관리주체의 매개체 역할을 담당하도록 함

○ 현재, 충남도에서 이루어지고 있는 자연활동 및 문화활동을 위하여시설, 매체, 자문 등을 지원하고 나아가 둔치내 공원 관리와 운영 프로그램과 연계시킴

○ 관리/운영 행정의 공개(열린행정)를 통하여 투명성을 확보하고, 친절하고 책임감 있는 직원(자원봉사자 포함)의 교육과 훈련을 통하여 생태공원으로서 이미지 제고

○ 충청지역 사회단체를 통한 자원봉사 기회제공

1.7 지역주민 일자리 창출

○ 금강변 시ㆍ군에 거주하는 근로능력을 가진 저소득층에 대한 일자리 창출

- 시ㆍ군별 공공근로 사업 참여 가능 현황

구 분	계	기초생활수급자(인)	차상위 계층(인)
합 계	20,139	14,957	5,182
공주시	3,725	2,855	870
논산시	5,619	4,144	1,475
금산군	2,389	1,600	789
연기군	3,068	1,767	1,301
부여군	2,250	2,186	64
서천군	1,921	1,783	138
청양군	1,167	622	545

제 2 장 재난 관리
2.1 자연 재난 2.2 인적 재난

제 2 장  재난 관리

금강 수계 홍수대비 주요 현황

□ 홍수 도달시간

※ 시간(hr) : 구간/누가

지 점 방류량	공주 (구간/누가)	규암 (구간/누가)	강경 (구간/누가)	하구 (구간/누가)
1,000 CMS	11.3	7.1 / 18.4	5.1 / 23.5	12.5 / 36.0
2,000 CMS	10.2	6.4 / 16.6	4.6 / 21.2	11.2 / 32.4
3,000 CMS	9.2	5.8 / 15.0	3.9 / 18.9	9.5 / 28.4
4,000 CMS	8.3	5.2 / 13.5	3.2 / 16.7	7.9 / 24.6
5,000 CMS	7.3	4.6 / 11.9	2.6 / 14.8	6.4 / 20.9
6,000 CMS	6.2	3.9 / 10.1	1.9 / 12.0	4.7 / 16.7
구간거리	53.3	33.6	18.3	44.8
누가거리	53.3	86.9	105.2	150.0

□ 금강수계 댐 제한수위

구 분	용 담	대 청
홍수조절용량	137백만㎥	250백만㎥
총저수용량	815백만㎥	1,490백만㎥
유역면적	930㎢	4,134㎢

□ 금강하구둑 홍수통제

○ 시설제원 : L=1,127km, 수문23개(주20개, 어도 2개, 비상 1개)

○ 관리수위 : 사수위 EL(-)3.0m, 홍수위EL(+)4.62m

○ 홍수배제능력 : 13,000㎥/s

2.1 자연재난

2.1.1 침수전(태풍, 집중호우, 홍수)운영관리

가. 일반사항

○ 생태공원은 하천변에 입지하고 있으므로 홍수 등 재해의 안전대책이 매우 중요함

○ 특히 홍수시는 둔치공원내 이용객과 시설물의 안전을 최우선적으로 도모함

※ 호우주의보 발령 - 6시간 강우량 70mm이상 예상될 경우와

12시간 강우량이 110mm이상 예상될 경우

호우경보 발령 - 6시간 강우량 110mm이상 예상될 경우와

12시간 강우량이 180mm이상 예상될 경우

나. 태풍 및 집중호우(홍수) 대비 사전예보 시스템 도입

○ 도 재난안전대책본부, 금강강 홍수통제소, 시ㆍ군 재난대책본부 등의 유관기관과 유기적인 협조체계 유지

※ 금강 홍수예․경보 발령과 해제는 금강 홍수 통제소장(041)851-0510)

금강홍수통제소 WWW. geumriver.go.kr

※ 홍수경보 : 홍수예보 발령지점의 수위가 위험 홍수위를 초과할 것이 예상되는 경우

다. 기상예보에 따라 사전예보 및 홍보 안내방송

○ 공원내 안내 방송, 각 자치구 유선방송, 각 방송사 협조요청

○ 태풍 및 집중호우시 인명 및 시설물 피해가 발생하지 않도록 안내방송과 안내요원을 배치하여 공원 내 이용객 및 주차중인 차량을 신속하게 대피시키도록 함

○ 태풍 및 집중호우로 인해 공원의 침수가 예상될 경우 이용객이 출입하지 못하도록 입구에서 통제하도록 함

라. 예상 침수량, 강우량 예측 사전 홍보 및 재해예방

○ 중요 지점 수위 계측기 설치 및 모니터링 요원 지정 침수예측

○ 수위계측지점 : 74지점

마. 침수대비 행동요령(시설물, 차량 등)

1) 차량

○ 금강홍수 주의보나 경보 발령시 주차장에 주차한 차량조치 요령 안내방송 실시

○ 주차장에 기 파악된 장기 주차차량에 대하여는 즉시 견인조치

○ 유관기관(경찰서, 시ㆍ군청, 소방서)과 유기적인 협조로 공원 진입차량통제

2) 시설물

○ 사용금지 조치를 시키고 운동시설물 중 유수흐름에 지장이 되는 휀스 등은 눕히고, 그물 등을 철거

○ 이동이 가능한 시설물은 신속히 제방상단이나 제내지로 옮기도록 하고 이동이 불가능한 시설물은 홍수의 피해가 없도록 조치하여 하류부의 교량 등 구조물에 피해를 주지 않도록 함

2.1.2 침수후 운영관리

가. 시설물 점검

○ 침수로 대피시킨 시설물을 모두 원상태로 복귀시키고 오물 등 지저분한 것들은 청소하여 쾌적한 공원이 되도록 함

○ 이동시키지 못한 시설물들은 각각 점검하여 이상유무를 확인하고 피해가 발생한 경우 보수하여 시민들의 이용에 불편이 없도록 함

나. 청소

○ 홍수시 떠내려 온 쓰레기가 둔치내 공원에 쌓인 경우 이를 모두 모아 재활용 쓰레기는 별도로 분리하여 처리하고, 일반쓰레기는 모두 매립장이나 쓰레기 처리장으로 반출

다. 쓰레기 수거 및 퇴적물 제거

1) 쓰레기 및 분뇨수거

○ 자체인력(기간제 근로자) 및 일용인부 등을 활용하여 신속하게 쓰레기를 수거

- 차량협조, 리어카 등으로 녹도를 이용하여 수거

○ 군부대, 시민단체, 유관기관 등에 쓰레기 수거 협조 요청

○ 수거된 쓰레기는 분리 처리 하도록 하고, 스티로폼, 비닐, PVC 등지정폐기물은 폐기물 처리업체에 계약 처리

○ 둔치내 화장실의 범람한 분뇨등은 시ㆍ군 위생업체에 통보하여 수거하고 악취제거

2) 퇴적물 제거

○ 침수로 인해 주요시설에 퇴적물이 쌓인 경우 인력 및 기계로 제거토록 하고 포장부는 물청소로 깨끗하게 제거

○ 적용사례(한강고수부지)

- 한강은 잦은 홍수로 인해 고수부지가 침수되는 등 탁류로 인한 뻘이 적체되는 현상이 발생하고 있다. 이러한 뻘을 제거하기 위해 사용하고 있는 방법으로 청소선이 투입되어 선박내에 장착한 물대포를 이용 청소를 실시하여 뻘을 제거하는 방법으로 유지하고 있음

○ 따라서, 공원내 광장, 도로 등 시설 이용 지역은 물을 이용하여 뻘 흙을 세척하나 녹지에 쌓인 뻘흙은 그대로 두어 자연적인 생태 복원이 유지- 고압 살수차(자치구) 동원 및 소방서 협조 요청

2.2 인적재난

2.2.1 경기 및 공연

○ 경기장 체육행사나 야외행사시 일정규모(3,000명) 이상의 행사시는 반드시 종합안전대책을 수립하여 공연법 제11조(재해예방조치) 및 영제 9조(재해대처계획신고)규정에 의해 해당 시장ㆍ군수에게 행사 7일전까지 신고하여야 하며,

○ 경비가 필요 할 경우는 경비업법 영제30조(경비가 필요한 시설에 대한 경비요청)규정에 의해 행사개최 24시간 전까지 관할 경찰서에 사실통보

2.2.2 행사중 사고발생시 대응

가. 사고현장 상황관리

1) 인명 우선구조 실시

사상자 발생시는 “중증도 분류(triage)"에 따라 환자 이송의 우선

순위(긴급, 응급, 비응급)를 정하여 신속하게 조치후 관계기관에 통보

2) 안전관리요원 배치 및 안내

관객이 동요하지 않도록 안내방송 실시 ⇒-안전관리요원을 배치

⇒ -추가사고 발생방지책 마련 ⇒- 사고현장에 통제선 설치하고

일반인 통제

3) 관중 분산조치

나. 사고발생 수습복구관리

1) 사고현장 조사 및 피해조사

2) 사상자 수습 및 보상등 마무리

제 3 장 생태환경 관리
3.1 기본방향 3.2 수목식재, 하천환경, 생태계 관리를 위한 모니터링 3.3 식재수목 및 식생관리 3.4 철새먹이터 겸 꽃단지 관리

제 3 장  생태환경 관리

3.1 기본방향

○ 생태환경 조성 및 수목식재를 통하여 시설의 이용성과 다양한 생물종의 유치가 일차적인 목적임

○ 자연 형성과정 및 수목의 생장을 모니터링 하면서 후속적인 보완 및 관리를 지속적으로 실시해야 함

3.2 수목식재, 하천환경, 생태계 관리를 위한 모니터링

○ 하천내 식재한 수목을 정기적으로 생장상태를 조사하고 홍수후 수목의 안전도 등을 모니터링하여 수목식생 조건을 확인 함

○ 공원의 생태적 기반을 이루는 수로와 습지의 수질을 정기적으로 모니터링하여 생물서식 조건을 확인 함

○ 정기적으로 조류상 및 각 조건별로 생태계를 이루는 생물종을 모니터링 하며, 일반 생물종은 생명현상이 활발한 봄과 여름철에 그리고 조류종은 겨울철에 집중 조사 함

○ 생태적으로 예민한 지역은 이용자의 출입을 제한하여 생태계의 인위적인 교란을 최소화 함

3.3 식재수목 및 식생관리

○ 야생 생물종의 서식을 위해 자연초지의 형성에 주안점을 두는 생태적 식생관리 방식을 채택

○ 야생초지는 인위적 관리를 하지 않고 자연형성 과정에 의함

○ 생체량이 많은 소리쟁이 같은 종은 성장기에 토양층과 저습지에 함유한 영향물질을 흡수하여 수질개선에 기여하나 홍수 후 고사하게 되면 분해과정에서 오염원으로 작용하게 되므로 홍수 전에 제거

○ 천변 토양층에는 유리한 매토종자가 발생하므로 지표면 식생피복에 유리한 조건이지만 이때 발생하게 되는 외래초종은 제거

○ 외래식물종의 관리방안

- 생물학적 방법 : 생육억제 환경의 조성으로 건전한 천이가 일어날 수 있도록 개선하는 방법이나 시간이 많이 소요되고 관리대상종의 생물학적, 생태학적 특성의 연구가 부족한 상태

- 화학적 방법 : 약품을 이용하여 특정종을 제거하는 방법으로 약제 사용은 제거 목적 외의 종에 대한 영향 및 토양오염 등 2차 문제 발생

- 물리적 방법 : 관리 대상종을 손이나 기계 등을 이용하여 직접 제거하는 것으로 가장 확실한 방법이나 인적, 물적, 시간의 투자가 큼

3.4 철새먹이터 겸 꽃단지 관리

○ 철새보호를 위해 갈대밭 확장을 억제하고, 안전하게 쉴 수 있는 철새 먹이터를 조성.

○ 겨울철의 철새 먹이터에 철새 먹이와 휴식공간 제공을 위하여 보리․벼 재배 및 나대지 등을 확보하도록 함

○ 여름철에는 철새 먹이터에 갈대, 잡초 등이 자라지 못하도록 벼농사, 코스모스, 유채밭 등의 꽃단지를 조성하여 시민들이 즐길 수 있는 공간으로 조성․관리

○ 철새가 대규모로 도래하는 겨울철에는 철새 먹이터에 먹이 주기 행사를 전개하여 철새보호 의식을 확산

제 4 장 시설물 관리
4.1 총칙 4.2 시설물 유지관리

제 4 장  시설물 관리

4.1 총칙

4.1.1 적용범위

○ 제반 시설물의 유지관리에 적용

○ 시설물관리에 대한 제반사항을 포함하고 있으나 필요한 경우 관련 기준을 적용

4.1.2 일반사항

○ 부분적으로 보수를 반복하나, 내구한도에 달했을 경우에는 전면적으로 교체 또는 개조

○ 교체․개조와 함께 이용 상황에 따라 보충이나 이전설치, 또는 파손에 의한 교환 작업을 시행

○ 시설물의 손상은 안전성을 위협하기 때문에 건물관리와 동일한 계획적 수법을 도입하여 노화손상을 방지하는 예방보전과 손상에 대한 보수․교환으로 안전성이나 기능성을 회복시키는 사후보전으로 기능을 유지

4.1.3 예방보전

○ 점검은 일상점검과 정기점검으로 구분하여 시행

○ 미관의 유지와 방부, 방청을 위하여 도장

○ 기구 등의 교환

○ 이러한 위 항의 작업은 작업계획을 수립하여 점검방법, 체크리스트, 이상 발견시의 대응․처리방법을 포함한 점검요령을 작성하여 실시한다.

또 체크리스트 외에도 안전성이 중요한 시설공작물에 대해서는 특별 점검표를 작성

4.1.4 사후보전

가. 임시점검

나. 보수

○ 수시 현장답사를 통해 파손 또는 훼손된 시설물의 정비 및 보수에 만전을 기하며, 자원봉사활동 등을 유도하는 관리활동 프로그램을 수립

○ 이용자 식별이 용이하고 편리하도록 일관된 체계속에서 관리하며, 이용에 따른 추가 설치 보수도 고려

○ 운동시설은 이용시의 불편을 수시 점검하며, 불편사항이 발견되면 즉시 보수하고 이용중 손상이 큰 것은 전면 교체하는 등 이용의 편의를 최대한 유지

○ 특히 이용객이 집중되는 곳에는 모인 쓰레기 및 오물은 매일 외부로 반출하여 상시 청결한 환경 유지

4.2 시설물 유지관리

4.2.1 체육시설

○ 시민의 건강과 체력증진, 이웃과의 교류등을 목표로 활동할 수 있는 공간을 조성하고 연령별로 다양한 운동을 즐기도록 고려하여 시설을 도입하였으며 시민들의 참여기회를 부여하기 위해 조성함

가. 비포장(마사토) 경기장

○ 축구장, 야구장, 농구장, 테니스장 등

○ 하드(HARD)포장으로 우천 직후에도 사용이 가능한 마사토로 되어 있으며 수시로 로울러로 다짐을 하고 물고임이 있는 장소는 기간제 근로자를 이용하여 삽이나 괭이로 배수한 다음 사용

나. 포장(시멘트, 우레탄) 경기장

○ 인라인 스케이트장, 농구장, 자전거전용도로 등

○ 시멘트 및 우레탄으로 포장 부분을 수시 점검하고 보수하여 각종 운동을 즐기는 시민들에게 불편함이 없도록 함

다. 잔디경기장

○ 축구장, 골프장 그라운드골프장등

○ 천연 잔디구장에 대하여는 동호회 회원들 이외는 사용자가 없으므로 잔디관리에 각별히 관리

4.2.2 편의시설

가. 휴게시설(의자, 파고라) 손상부분 점검사항

1) 유형

○ 등받이형 : 등받침이 있는 형태로서 비교적 장시간의 휴식에 이용

○ 평상형 : 등받침이 없는 형태로서 비교적 짧은 시간의 휴식에 이용

2) 재료

재 료	장 점	단 점
목재 (자연목, 제재목)	∙감촉이 부드럽다. ∙4계절을 통하여 이용하기 좋다. (열 전도율이 낮음) ∙수리가 용이하다. ∙무늬모양이 아름답다.	∙파손되기 쉽다. ∙습기에 약하며 썩기 쉽다. ∙병충해의 피해를 받기 쉽다. ∙내화력이 작다.
철재 (주철, 강철)	∙가장 튼튼하다. ∙가공하기 쉽다. ∙무게가 있고 안정감이 있다. ∙내구성이 좋다.	∙시각적, 촉각적으로 찬 느낌을 준다. ∙기온에 민감하다. ∙녹슬기 쉽다.
콘크리트재	∙자유로운 형태조각이 가능하다. ∙표면처리를 다양하게 할 수 있다. ∙내구성이 좋다. ∙제작비가 저렴하다. ∙유지관리가 용이하다.	∙감촉이 딱딱하다. ∙파손된 부분은 아주 흉하다. ∙알칼리성분이 스며나와 미관상 좋지 않다.
합성수지재	∙성형가공되기 때문에 자유로운 디자인이 가능하다. ∙제작된 제품은 색채가 쉽게 변하지 않는다.	∙파손되면 보수가 곤란하다. ∙높은 강도가 요구 된다.
도기재	∙색채와 무늬가 아름답다. ∙쉽게 더러워지지 않는다. ∙변화 있는 형태의 창조가 가능	∙파손되면 부분보수가 곤란하다.
석재 (자연석, 가공석)	∙견고하다. ∙외관이 아름답다. ∙내구성이 좋다. ∙유지관리가 용이하다.	∙제작 및 운반이 곤란하다. ∙값이 비싸다. ∙감촉이 딱딱하다.

3) 손상부분 점검

구 분	점 검 항 목
목재	∙접합부분, 갈라진 부분, 부패된 부분, 파손된 부분
콘크리트재	∙파손된 부분, 갈라진 부분, 침하된 부분, 마감부분처리상태 등
합성수지재	∙갈라진 부분, 파손된 부분, 변형된 부분 ∙도장이 벗겨진 부분, 퇴색된 부분 등
철재	∙용접 등의 접합부분, 충격부분에 의해 비틀리거나 파손된 부분, 부식된 부분

4) 휴게시설의 유지관리

(1) 전반적인 관리

○ 이용자수가 설계시의 추정치보다 많은 경우에는 이용실태를 고려하여 개소를 증설하며, 이용자의 편의를 도모

○ 여름철의 그늘이 충분치 않은 곳, 겨울철의 햇빛이 잘 들지 않거나 찬바람이 부는 장소에 설치된 시설은 이용률이 낮으므로 차광시설 및 녹음수 등을 식재하거나 이설하여 이용자의 편의를 도모

○ 노인, 주부 등이 장시간 머무르는 곳의 콘크리트재 벤치는 인체와 접촉부위가 차가워지기 쉬우므로 목재벤치로 교체하고, 그늘이나 습기가 많은 장소에는 목재벤치를 콘크리트재나 석재로 교체

○ 바닥의 지면에 물이 고인 경우에는 배수시설을 설치한 후 흙을 넣고 충분히 다지거나 지면을 포장

○ 이용자의 사용빈도가 높은 경우 접합부분의 볼트, 너트가 이완된 곳은 충분히 조이거나 되풀림 방지 용접 처리

<시설물 보수사이클과 내용년수>

시설의 종류	구조	내용년수	계획보수	보수 사이클	정기점검보수	보수의 목표	적요
원로 ․ 광장	아스팔트 포장	15년			∙균열	∙전면적의 5∼10%균열 함몰이 생길때(35년) ∙전반적으로 노화가 보일때(10년)
	평판포장	15년			∙평판고쳐놓기 ∙평판교체	∙전면적의 10%이상 이탈이 생길때(3∼5년)
	모래자갈 포장	10년	∙노면수정 ∙자갈보충	∙0.5∼1년 ∙1년	∙배수정비	∙배수가 불량할 때 진흙청소(2∼3)년
분수		15년	∙전기․기계의 조정점검 ∙물교체, 청소낙엽제거 ∙파이프류 도장	∙1년 ∙0.5∼1년 ∙3∼4년	∙펌프,밸브 등 교체 ∙절연성의 점검을 행한다	∙수중펌프 내용년수(5∼10년)펌프의 마모에 따라서 연못, 계류의 순환 펌프에도 적용
파고라	철재	20년	∙도장	∙3∼4년	∙서까래 보수	∙서까래의 부식도에 따라서 목재 : 510년, 철재1015년,갈대밭23년
	목재	10년	∙도장	∙3∼4년	∙서까래 보수	∙상동
벤치	목재	7년	∙도장	∙2∼3년	∙좌판 보수	∙전체의 10% 이상파손, 부식이 생길때(5∼7년)
	플라스틱	7년			∙좌판 보수 ∙볼트 너트 조이기	∙전체의 10%이상 파손, 부식이 생길 때)3∼5년) ∙정기점검시 처리
	콘크리트	20년	∙도장	∙3∼4년	∙파손장소 보수	∙파손장소가 눈에 띄일때(5년)
야구장		20년	∙그라운드면 고르기 ∙잔디 손질 ∙조명시설 보수점검 정비	∙1년 ∙1년 ∙1년	∙Back Net 교체 ∙모래보충 ∙조명등의 교체	∙파손상황에 따라서(5년) ∙모래의 소모도에 따라서(1∼2년)
테니스 코트	전천후코트	10년			∙코트보수 ∙네트교체 ∙울타리보수	∙균열, 파손상황에 따라서(3∼5년) ∙네트의 파손도에 따라서(2∼3년) ∙파손상황에 따라서(2∼3년)
	클레이코트	10년		∙1년	∙네트교체 ∙울타리보수	∙네트의 파손도에 따라서(2∼3년) ∙파손상황에 따라서(2∼3년)
화장실	목조	15년	∙도장	∙2∼3년	∙문보수 ∙배관보수 ∙탱크청소	∙파손상황에 따라서(1년) ∙파손상황에 따라서(1년) ∙정기점검시 처리(1년)
	철근 콘크리트	20년	∙도장	∙3∼4년	∙문보수 ∙배관보수 ∙변기류보수	∙파손상황에 따라서(1년) ∙파손상황에 따라서(1년) ∙파손상황에 따라서(1년)
담장․ 등	파이크제 울타리	15년	∙도장	∙2∼3년	∙파손장소 보수	∙파손상황에 따라서(1∼3년)
	철사울타리	10년	∙도장	∙3∼4년	∙파손장소 보수	∙파손상황에 따라서(1∼2년)
	로프울타리	5년			∙로프교체 ∙파손장소 보수 ∙기둥교체	∙파손부식상황에 따라서(2∼3년) ∙파손부식상황에 따라서(1∼2년) ∙파손부식상황에 따라서(3∼5년)
안내판	철재	10년	∙안내글씨교체	∙3∼4년	∙파손장소 보수	∙파손상황에 따라서
	목재	7년	∙안내글씨 교체	∙2∼3년	∙파손장소 보수	∙파손상황에 따라서
가로등		15년	∙전주도장 ∙전등청소	∙3∼4년 ∙1∼3년	∙전등교체 ∙부속기구 교체 (안정기, 자동점멸기 등)	∙끊어진 것, 조도가 낮아진 것 ∙절연저하․기능저하 - 안정기(5∼10년) - 자동점멸기(5∼10년) - 전선류(15∼20년) - 분전반(15∼20년)

(2) 사용재료별 관리

① 목재부분

㉠ 콘크리트, 슬래브 자체의 결함

손상의 종류	손상의 성질	보수방법의 예
인위적인 힘에 의한 파손	∙고의로 물리적인 힘을 가하거나 사용에 의한 손상, 장비 및 자동차 운전의 부주의로 발생	∙파손부분교체 및 보수
온도와 습도에 의한 파손	∙건조가 불충분하여 목재에 남아 있는 수액으로 부패	∙파손부분을 제거한 후 나무 못박기, 빠데체움 ∙교체
균류에 의한 피해	∙균의 분비물이 목질을 융해시키고 균은 이를 양분으로 섭취하여 목재가 부패됨(균은 20-30℃ 정도의 온도에서 발육이 왕성하고 목재의 함수율이 20%이상이어야 발육이 가능함)	∙유상 방균제, 유용성 방균제, 수용성 방균제 살표 ∙부패된 부분을 제거한 후 나무못박기, 빠데 등을 채움 ∙교체
충류에 의한 피해	∙습윤한 목재는 충류에 의한 피해를 받기 쉬움	∙유기염소계통, 유기인계통의 방충제 살포 ∙부패된 부분을 제거한 후 나무못박기, 빠데 등을 채움 ∙교체

㉡ 보수 및 교체

- 부패되었을 경우

목재가 부패되었을 때에는 방충제나 방균제를 살포한다. 부패된 부분을 보수시에는 끌이나 대패, 칼 등을 이용하여 제거한 후 샌드페이퍼로 문지르로 나무못박기 혹은 빠데를 발라 건조시킴

∙충류

▹건조재를 가해라는 충류로는 가루나무좀과, 개나무좀과, 빗살수염벌레과, 하늘소과 등이 있다. 이중 라왕재, 물푸레나무 등을 가해하는 가루나무좀의 피해가 큼

▹습윤재를 가해하는 충류로는 흰개미류(종류에 따라 건조재도 가해함)가 대표적이며 소나무류를 비롯한 많은 수종의 목재에 피해를 입힌다.흰개미류는 원산지가 열대, 아열대이며 우리나라에는 그 피해가 크지 않으나 일본에서는 피해가 심함

▹목재방부재에는 유기염소계통, 유기인계통, 붕소계통, 불소계통 등이

있음

<목재 방충제의 특징 (1)>

종 별	특 징
유 기 염 소 계 통	∙방충, 개미예방에 유효하다 ∙표면처리용, 접착제 혼입용
크 롤 나 프 탈 렌	∙고농도가 필요하다 ∙표면처리용
유 기 인(燐)계 통	∙독성이 약하다 ∙구충용(驅蟲用) ∙독성이 오래 남는 것이 문제이다
붕 소 계 통	∙독성이 약하다 ∙확산법, 가압용에 쓴다
불 소 계 통	∙확산법, 가압용에 쓴다

∙균류

▹목재 부패균은 포자의 상태로 공기 중에 존재하나 목재표면에 떨어져서 적당한 수분과 온도가 주어지면 발아하여 목재조직 내에 침투함

▹목재 속에 들어온 균류는 목재세포 내에 함유되어 있는 당(糖)이나 전분 등을 이용하여 성장하며 목재세포벽을 형성하는 셀룰로오즈, 리그린 등을 분해하여 영양원으로 만들어 성장을 계속함

▹세균(박테리아)은 종류가 많으며 육안으로 식별할 수 없는 것이 여러 종류 있으며 온도, 습도, 공기 중의 일부를 통제하여 번식을 억제할 수 있음

▹목재 방균제에는 油狀防腐劑(타르, 크레오소트유 등), 油溶性 防腐劑(유기은 화합물, 클로르 페놀류 등), 수용성 방부제(C.C.A, F.C.A.P 등)가 있음

<목재 방충제의 특징 (2)>

방부제의 구비조건 방부제명	부패균에 대한 독성, 화학적 안정성	취급 안전성	사용의 용이성	금속에 대한 부식성	침투성
각종 creosote 및 coaltar와의 혼합유	양호	양호	양호	보통은 비부식성	양호
油性溶媒, 휘발성 용매, 유 등을 약제에 녹인 것	양호	제조자의 지시에 주의할 것	양호	보통은 비부식성	양호
Cu,Zn, Hg, Na, K, Cr 등의 류를 물에 녹인 것	양호	비소를 포함하는 것도 있음	양호	어떤 은 금속을 부식한다. 그러나 이와같은 것은 보통 가압 주입에는 사용하지 않음	양호

- 갈라졌을 경우

∙목재에 피복되어 있는 페인트 및 이물질을 깨끗하게 청소하여야 함

∙빠데를 갈라진 틈 사이에 빈틈없이 채우고 건조시켜야 함

∙목부와 빠데를 바른 부분이 일치하도록 샌드페이퍼로 문지르고 마무리하여야 함

∙목재의 부패를 방지하기 위해 조합 페인트, 바니스칠 등 도장처리를 하여야 함

- 교체

∙벤치의 좌판, 탁자 등의 목재부분은 썩지 않도록 방부제를 칠하지만 부패된 곳은 교체하여야 함

∙지면과 접하고 있는 목재부분은 썩기 쉬우므로 모르타르를 바르거나 정기적으로 방부제를 칠하여야 함

∙교체시에는

▹충분히 건조된 재료를 사용하며 매끈하게 대패질

▹기초부분과 연결되어 있는 볼트 및 연결철물을 제거

▹좌판을 제거하고 새로 제작한 좌판은 수평을 조절한후 볼트나 연결철물을 이용하여 고정

▹주위재료와 동일한 마감처리

② 철재부분

㉠ 손상의 기본적인 성질

손상의 종류	손상의 성질	보수방법의 예
인위적인 힘에 의한 파손	∙이용자가 물리적인 힘을 가하여 뒤틀리거나 휘어지거나 닳아서 손상됨 ∙용접부분의 파열, 볼트나 연결철물이 부러지거나 나사부분이 풀리게 되어 손상을 초래함	∙나무망치로 원상복구 ∙부분절단 후 교체
온도, 습도에 의한 부식	∙금속은 원래 땅속에 있을 때 산소, 황 등에 의해 안정된 상태로 유지되고 있으며, 이와같은 상태로 환원하려는 현상으로 녹이 생김 ∙해안지방의 염분, 광산지대, 공장지대 등의 아황산가스 발생으로 공기가 오염되어 있는 곳은 부식이 현저함	∙샌드페이퍼로 닦아낸 후 도장 ∙부분절단 후 교체

㉡ 보수 및 교체

- 물리적인 힘에 의한 손상

∙나무망치를 사용하여 원상복구하며, 심하게 형상이 변화된 부분은 손상된 부분을 절단하고 새로운 재료를 사용하여 절단부분을 용접하여 원상태로 복구

∙용접할 때에는 브러시나 솔 등을 이용하여 페인트자국 및 이물질을 체거하고 용접한다. 강우나 강설 등으로 용접부위가 젖어 있을 때나 바람이 심하게 불 때, 기온이 0℃ 이하일 때는 용접을 삼가함

∙용접부분이 식을 때까지 기다렸다가 그라인더로 용접잔해를 갈아내고 도장

- 부식에 의한 손상

∙약하게 부식되었을 경우 녹슨 부위를 브러시나 샌드페이퍼 등으로 닦아낸 후 도장

∙부식의 상태가 심한 경우에는 부식된 부분을 절단하고 새로운 재료를 이용하여 용접한 후 원상태로 복구

③ 석재부분

㉠ 파손부분의 보수

- 접착시킬 양면을 에틸알코올로 깨끗이 세척한 후 접착제(에폭시계, 아크릴계 등)로 접착

- 접착이 끝난 후에는 접착제가 완전 경화 될 때까지(약 24시간) 고무로프를 사용하여 견고하게 잡아매어야 함

- 석재의 접착은 접착시키는 양면에 요철된 것을 감안하여 樹脂의 두께는 약 2mm 이상으로 함

- 접착이 완료된 후 외부로 노출된 접착제는 메틸 에틸 케톤(M.E.K.-세척제)으로 닦아내고 면다듬질을 함

- 접착제의 사용은 반드시 대기상온(7℃ 이상)에서 하여야 함

㉡ 균열부분의 보수

- 균열폭이 작은 경우 : 표면실링공법 적용

- 균열폭이 큰 경우 : 고무압식 주입공법 적용

나. 음수대

1) 음수대의 유형

○ 원주 또는 각주의 기본적인 형태와 음수, 세면을 겸용하는 복합적인 형태가 있음

○ 음수대는 급․배수 계통, 제수변 및 그 부속장치 등으로 구성되어 있음

2) 음수대의 재료

○ 본체

- 철근콘크리트제, 블록제, 합성수지제, 철재(스테인레스재, 파이프재, 주철재), 석재, 도기재, 기타

○ 마감

- 모르타르바름, 인조석 연마, 타일붙임, 돌붙임, 콘크리트제치장 및 면가공, 페인트칠, 기타

3) 음수대의 손상부분 점검

구 분		점 검 항 목
계통별	급수관	∙매설장소에 있어서 누수 및 함몰 또는 현저한 지반침하 등의 이상 유무 ∙제수변 내의 퇴수용 밸브, 게이트밸브 등의 개폐를 행하여 작동상태 확인 ∙제수변 내부에 토사의 유입 유무 ∙제수변의 파손 유무
	배수관	∙맨홀을 점검하여 오물 및 오수가 괸 곳 ∙배수관 내의 오수의 흐름상태 ∙배수관내, 매설지표면의 움폭한 곳, 함몰 등의 유무, 드레인의 상태 확인
재료별	철재	∙용접 등의 접합부분, 충격에 비틀린 곳, 파손된 곳, 부식된 곳
	콘크리트재	∙금이 간 곳, 파손된 곳, 침하된 곳
	도기재 블록재	∙금이 간 곳, 파손된 곳
기 타		∙제수변의 먼지 및 오물적재상태, 작동여부, 도장이 벗겨진 곳, 퇴색된 곳, 접합부분 등

4) 음수대의 유지관리

(1) 전반적인 관리

○ 배수구가 모래, 낙엽, 오물 등에 의해 막히고 오수가 넘칠 경우 불결하게 되므로 막히지 않게 제거한다. 배수구가 막힌 경우에는 대나무나 봉 등으로 쑤셔보거나 물을 흘리면서 철선으로 찌르고 뽑기를 반복하면서 청소하여야 함

○ 드레인이 파손되면 오물이 배수구로 들어가 막히게 되므로 항상 완전한 상태를 유지하도록 하여야 함

○ 음수대는 장난이나 도난 등에 의해 파손되는 경우가 많으므로 견고하고 도난의 우려가 적은 것으로 교체하거나 설치장소를 옮겨야 함

○ 빙점이하로 온도가 내려가면 지하부의 배관체계로부터 물을 빼고 동파방지에 유의하여야 함

○ 음수대의 받침은 물때, 손때, 먼지 등이 묻어 불결해지기 쉬우므로 정기적으로 청소하고 파손시에는 즉시 보수하여야 함

○ 수도꼭지를 계속 틀어놓고 있는 경우에도 물이 넘치지 않을 정도로 수전(gate valve)을 조절해 두거나 누름보턴방식으로 개량한다. 제수변은 손상을 입지 않게 자물쇠로 걸거나, 견고한 제품으로 교체하거나 외부인의 접촉이 적은 곳으로 옮겨야 함

(2) 보수 및 교체

○ 급수관은 시공불량, 지반의 침하, 급수관의 노화, 동결 등의 원인에 의해 코킹의 느슨함, 금감, 절손, 부식, 파열 등이 생기고 누수가 되는 곳이 있다. 누수시에는 게이트 밸브를 잠그고 보수한다. 누수는 누수탐지기를 이용하여 발견하며 배관의 금감, 절손, 부식, 파열에 대해서는 그 부분의 관을 교체하나 수명이 오래된 배수관은 부분적 교체를 해도 다른 부분에서 문제가 자주 발생하므로 전부 교체하는 편이 유지관리상 바람함

○ 급수관 보수시 준비사항으로는

- 만일의 사태에 대비하여 인입지점으로부터 부지내 간선계통을 숙지하고 게이트밸브위치를 확인

- 게이트 밸브는 상시개폐가 가능한가를 확인

- 시공하고자 하는 음수대에서 제일 가까운 게이트밸브를 차단하고 다른 구간은 급수에 지장이 없도록 조치

- 파손부위를 확인한다.

○ 나사에 의한 접속인 경우 접속이 불충분하여 누수된 경우는 나사부분을 조이면 되지만 산소량에 농담차가 있어 전류가 발생하고 배수관이 부식된 경우에는 접속부분을 교체

○ 막히거나 적수가 생기는 경우에는 시험절단조사를 하고 막힌 정도에 따라 국부적 또는 배관자체를 교체하거나 염화비닐관으로 바꿈. 염화비닐관은 내산성, 내약품성이 있고 녹슬거나 썩지 않으며 가볍고 시공이 용이한 반면-5℃이하의 저온이면 약해지고, 60℃ 이상의 고온에서는 경화하는 위험이 있다. 겨울철 한파에 의하여 배수관 또는 탱크 등이 얼어붙거나 관이나 탱크 속의 냉수와 외측과의 온도차에 의한 결로가 생길 우려가 있는 경우에는 보온펠트, 보온텍스 등의 단열장치를 하여야 함

4.2.3 안내판 유지관리

가. 표지판의 유형

1) 유도표지

○ 문자나 기호를 디자인하여 표지판이 위치한 장소의 지명과 다음 대상지 및 주요시설물이 위치한 장소의 방향, 거리 등이 표시

○ 교통수단을 대상으로 할 경우에는 국제적으로 사용되는 문자나 기호가 도안화 되어 통용

2) 안내표지

○ 탐방이 주가되는 대상지에 대한 학습, 이용시설 및 이용방법에 대하여 안내

○ 주요탐방 대상지에 대한 위치, 거리, 소요시간, 방향 등이 종합적으로 기재되며 대상지 전역의 안내도가 그려짐

3) 해설표지

○ 문화재나 역사적 유물에 대한 배경과 가치의 중요성을 설명함으로써 그 대상물에 대한 지식을 강조

○ 효율적인 학습을 유도하고 교육적인 효과를 강조

4) 도로표지

○ 통행상 일정행위의 금지 또는 제한을 전달하여 도로사용상의 규칙을 주지시킴

○ 교통의 목적지인 도로상의 위치를 지정하고 여행자의 편의를 위해 설치

나. 안내판의 재료

사용재료	가공상태	재료의 특성	비 고
목재	∙자연상태 ∙인공상태 ∙자연과 인공의 복합	∙자연환경과 조화를 이루기가 쉽다. ∙내구성이 약하다.
석재	∙자연상태 ∙인공상태 ∙자연과 인공의 복합	∙내구성이 강하다. ∙자연환경과 조화를 이루기가 쉽다. ∙가공이 어렵고, 용도가 한정된다.
금속재	∙인공상태	∙내구성이 강하고, 주조성이 좋다. ∙가공 및 조립이 용이하다. ∙도장할 경우 퇴색 및 벗겨질 우려가 있다.	∙법랑은 내구성이 강하고(10년), 아름다우나 충격에 약하다. ∙알루미늄은 가볍고 녹슬지 않으나(5년), 해수에 약하다.
콘크리트재	∙인공상태 ∙자연형태를 모방한 변형	∙다양한 형태의 제작이 가능하다. ∙목재가 가지는 결이나 표피의 효과를 낼 수 있다. ∙미관상 목재나 석재에 뒤진다.	∙자연적인 배경과 조화를 고려해야 한다.
합성수지재 (아크릴, 플라스틱)	∙인공상태	∙내구성이 약해서 문자판과 지주로 사용하기 어렵다.

다. 안내판의 손상부분 점검

구 분		점 검 항 목
재료별	목재	∙부패된 부분 ∙갈라지거나 뒤틀린 부분, 파손된 부분
	석재	∙충격에 의해 파손되거나 금이 간 부분
	금속재	∙파손된 부분, 뒤틀리거나 찌그러진 부분
	콘크리트재	∙금이 가거나 갈라진 부분, 파손된 부분 ∙기초의 노출상태
	연와재 합성수지재	∙금이 가거나 파손된 부분, 흠이 생긴곡
기 타		∙문자나 사인이 보이지 않는 부분 ∙소정의 방향을 향해 있지 않는 것, 넘어진 것 ∙도장이 벗겨진 곳, 퇴색한 곳

라. 안내판의 유지관리

1) 전반적인 관리

○ 강판이나 강관의 청소시 너무 강한 클리너를 사용하면 녹이 슬게 되는 원인이 되므로 보통 세제를 사용하여야 함

- 포장도로, 공원 등에서는 월1회, 비포장도로의 경우 월2회 청소

○ 도장이 퇴색된 곳은 재도장 하여야 함

- 도장은 2-3년에 1회씩 칠

○ 소정의 방향을 향해 있지 않는 것은 방향을 바로잡고, 넘어졌거나 넘어지려고 하는 것은 바로 잡아야 함

2) 보수 및 교체

○ 지주나 판이 꾸부러진 것은 바로잡든지 교체하여야 함

○ 앵커볼트, 볼트, 너트 등 접합부분이 이완되었을 경우에는 잘 조이며, 부품이 마모되거나 녹이 심하게 슨 경우는 부품을 교체하여야 함

○ 지주의 기초가 약하여 움직일 때에는 기초를 보강하여야 함

○ 표지판의 글자, 사인, 그림 등이 손상되었거나 외부환경조건에 의하여 보이지 않거나 희미하게 보일 경우에는 보수하고. 목재, 콘크리트재, 철판 등에 페인트로 도장된 경우에는 퇴색한 부분, 페인트가 벗겨진 부분 등을 샌드페이퍼로 깨끗이 제거한 후 원래 색채와 같은 것으로 재도장 한다. 철판이나 스테인레스판 위에 실크 스크린 한 경우 손상부위가 클 때는 전면 재인쇄하며 손상부위가 작을 때에는 손상부위의 제판을 뜬 후 현장에서 재시공한다. 철판에 법랑입힘을 한 경우 법랑이 깨어졌을 때에는 보수가 곤란하므로 교체하여야 함

4.2.4 옥외조명 유지관리

가. 옥외조명의 광원유형

1) 백열등

○ 수명이 짧고 효율이 낮음

○ 색채연출이 가능함

2) 형광등

○ 자연스럽고 청명한 색채효과를 발현

○ 빛이 둔하고 흐려서 물체나 건물을 강조해 주는 데는 이용할 수 없음

○ 변동하는 기온이나 조건하에서 전등의 발광 및 효율을 일정하게 유지하기가 어려움

<광원의 색채>

광 원	소비전력(W)	효율(1m/W)	수명(시간)	색채연출
백 열 등	15∼1,500	17∼20	750∼2,000	우수
형 광 등	15∼215	67∼75	7,500∼15,000	우수
금속 할로겐등	175∼1,000	75∼00	7,500∼10,500	양호
나트륨등	250∼1,000	80∼130	10,000∼15,000	불량

4) 금속 할로겐등

○ 빛의 조절이나 통제가 용이하며 색채연출이 우수

○ 고출력의 높은 전압에서만 작동이 가능하므로 정원, 광장 등에는 사용이 곤란

5) 나트륨등

○ 열효율이 높고 투시성이 뛰어남

○ 설치비는 비싸나 유지관리비가 저렴

나. 옥외조명 재료의 재료

1) 등주

등주재료	제 작	장 점	단 점
철재	∙합금, 강철 혼합으로 제조	∙내구성이 강하다. ∙페넌트 부착이 용이하다.	∙부식을 피하기 위해 방부처리를 요한다. ∙무겁다.
알루미늄	∙알루미늄 합금으로 제조	∙부식에 대한 저항력이 강하고 유지관리가 용이하다. ∙가벼워서 설치가 용이하다. ∙비용이 비싸다.	∙내구성이 약하다. ∙페넌트 부착이 곤란하다.
스텐레스	∙스렌레스 합금으로 제조	∙부식에 대한 저항력이 강하고 유지관리가 용이하다. ∙가벼워서 설치가 용이하다. ∙비용이 저렴하다	∙내구성이 강하다. ∙페넌트 부착이 곤란하다.
콘크리트재	∙철근콘크리트와 압축콘크리트의 원심적 기계과정에 의해 제조	∙유지관리가 용이하다. ∙부식에 강하다. ∙내구성이 강하다.	∙무겁다. ∙설치에 중장비를 요한다. ∙타 부속물 부착이 곤란하다
목재	∙미송, 육송 등으로 제조	∙전원적 성격이 강하다. ∙초기의 유지관리가 용이하다.	∙부패를 막기 위해 크레오소트, C.C.A 등으로 방부처리를 요한다.

2) 등기구

등기구	특 징
아크릴	∙시각적으로 투명한 재료로서 고온에 대한 저항력이 강하다. ∙고광도에서는 유리의 형상을 지닌다.
폴리 카보네이트	∙온도에 대한 저항력은 -70℃∼+270°F로서 상당히 크다. ∙조명도를 높이기 위해 보조장치 없이도 높은 촉광의 램프에 사용할 수 있다. ∙빛의 투광이 우수하다.
폴리에틸렌	∙구형조명기구의 대표적인 재료이다. ∙설치비가 저렴하다. ∙유지비가 저렴하며 낮은 촉광의 램프에 적합하다.

다. 옥외조명의 유지관리

1) 전반적인 관리

○ 전력요금을 절약하기 위해 교통량이 적은 장소에는 밝기를 감소시키는 일이 많으며, 이방법은 1등당의 밝기를 조절하는 방법과 전체수량의 일부를 소등하는 방법이 있다. 형광등, 수은등, 고압나트륨등은 1등당의 광속을 전압 또는 전류의 조절로 감광할 수 있으며, 전용의 감광형 안정기가 판매되고 있다. 나트륨등은 이 방법이 불가능하므로 1개의 등주에 2개의 등기구를 설치하여 놓고 경제적인 관리를 하여야 함

○ 등기구의 오염정도는 교통량, 대기오염의 조건에 따라서 다르며 등기구에 붙은 먼지를 줄이기 위해서는 등기구의 표면에 겉포장을 하거나 정기적으로 청소한다. 청소는 1년에 1회이상 실시하며 오염의 정도가 약한 곳에는 마른 헝겊으로 닦고 오염이 심한 곳에는 물이나 세제를 사용

- 루바 카바류의 청소

재 료	청 소 방 법
알루미늄	∙중성세제의 액을 사용하여 세척한 다음 물로 충분히 씻는다. 면이 넓을 경우 청소후 액상 또는 베스트상의 왁스로 닦으면 깨끗해진다. 강한 알칼리성, 산성의 약품을 사용해서는 안 된다. 표면의 부식이나 산화피막이 벗겨질 위험이 있다.
법랑	∙자동차용이나 유리용의 클리너 등이 효과가 좋다.
메라민수지 등 합송수지 도장	∙중성세제의 액을 사용하여 씻은 후 물로 충분히 씻는다. 가솔린, 신나 등의 강력한 용제는 사용해서는 안된다. 마멸성의 클리너사용은 절대로 피할 것
유리	∙대부분의 세제 클리너가 사용된다. 투명유리의 경우는 건성 클리너도 좋으나 표면에 에칭이나 광택지우기를 한 것에는 적당치 않고 보통의 세재를 사용하는 편이 좋다.
플라스틱	∙플라스틱은 표면의 정전기에 의해 먼지가 묻기 쉽다. 청소는 5%의 비누물을 30-40℃로 데워서 깨끗이 오물을 제거한다. 또는 깨끗한 비누물로 닦고 그대로 말리는 것이 좋다. 수세를 한 것을 마른 천으로 문지르면 정전기가 일어나 먼지가 묻기 쉬우므로 대전을 방지하기 위하여는 대전방지제를 사용하면 좋다.

- 광원의 청소 : 광원은 기구에서 떼내어 청소한다. 광원의 청소에는 2개의 스폰지를 사용하여 한개로는 더러움을 털고 다른 한개로는 마무리를 하는 방법이 좋음

- 조명기구의 상부와 외면의 청소 : 기구의 상부에는 대량의 먼지가 퇴적되어 있는 경우가 많고 그 대부분은 솔 등으로 제거되나 전기청소기를 사용하는 것도 하나의 방법이다. 그 위에 남아 있는 더러움은 역시 세제로 제거하는 것이 바람직 함

- 조명기구 내부의 청소 : 대부분은 솔 등으로 제거된다. 더러움이 잘 안 떨어지는 부분은 세제를 발라 잘 문지르고 깨끗한 천으로 닦아 자연건조 시킨다. 조명기구를 청소하는 경우, 안전을 위하여 미리 전원을 차단하여 두는 등 감전방지 조치를 하는 것이 중요함

○ 수목의 성장이나 시설물에 의하여 조도의 저하를 초래하는 경우에는 조명등의 위치를 바꾸거나 증설하며 수목은 전정 또는 이식함

2) 보수 및 교체

(1) 등기구

○ 램프는 규정된 수명이 있으며, 경우에 따라서는 규정된 수명보다 오래 가는 것과 빨리 끊어지는 것이 있다. 램프의 교체는 부점등 램프를 교체하는 방법과 램프광속이 감소되는 정도를 파악하여 교체하는 방법이 있다. 단위 광량당 관리비를 최소로 하기 위해서는 집단교체방법이 경제적이나 점등을 계속하고 있는 램프를 교환하는데는 저항감이 많으므로 실제로는 부점등 램프만을 교체하는 방법을 많이 이용함

○ 형광램프는 전극부근의 관벽이 검게되어 점등하고 있거나 가장자리 부분에 불이 들어오지 않는 경우, 가장자리부분이 검게 되어 점멸을 반복하면서 깜박거리는 경우는 수명이 다했으므로 램프를 교체한다. 글로우스타트의 유리관이 검게 되어 작동하지 않는 것은 수명이 다한 것이며 澂倣電은 하지만 작동하지 않는 것은 불량한 것이므로 교체하고. 글로우스타트 유리관내의 바이메탈 작동부의 溶着에 의해 형광램프의 가장자리가 빛나면서 점멸하지 않는 경우에도 글로우스타트를 교체함

○ 수은램프 부점등의 경우는 램프를 소켓에 충분히 비틀어 꽂고 점등확인 후 램프의 사용시간 및 상황을 조사하여 램프수명이 원인인 경우에는 램프를 교체함

○ 이용시간의 제한이 없고 많은 사람들이 사용하는 장소의 조명은 투석에 의한 글로브파손이 많으므로 빛의 투과율이 양호하고 튼튼한 프리즘경질유리제로 교체한다. 램프나 글로우스타트는 교체가 많으므로 여분을 준비해두며 기종은 가급적 적게 하여야 함

(2) 등주

○ 기초부분과 등주간의 연결부분을 잘 조여야 함

○ 조명등주에 사용되는 강관은 녹씀, 오염 등에 의해 기능이나 미관이 손상되므로 도막칠의 분리상태를 파악하여 미관을 보호하고 부식을 방지하기 위하여 3∼5년에 1회씩 정기적으로 도장하여야 함

○ 해안지방이나 교통량이 많은 지역에는 오염이 심하므로 도장의 주기를 짧게 하거나 강관표면에 플라스틱을 피막한 등주로 교체

(3) 전원, 배선설비

○ 지중전선로에는 관로 인입식, 암거식, 직선매설식이 있고, 차량, 기타의 중량물에 의한 파손이나 지하수, 침투수, 하수 등이 침입해서 피복의 노화가 생기지 않도록 한다. 기계적인 충격이나 중량물의 압력에 의한 손상이 있는 장소의 합성수지관은 금속관으로 바꾸어야 함

○ 안정기가 전압이나 전원의 주파수와 다를 때나 형광등에 불이 들어오지 않거나 불이 들어오지만 어두울 때는 필라멘트전압, 2차전압을 조사해 보고 안정기를 교체

○ 입력전압의 허용 변동범위는 정전기용 안정기 사용 장소에서는 ±10%이며 입력전압의 정격치가 현저히 낮은 장소에는 시동 시 밝기가 저하되며 과도한 장소에는 램프와 안정기에 사고를 일으키는 일이 있음

○ 안정기는 주위온도가 40℃ 이상인 장소에서 사용하면 부품의 열화를 일으키거나 파손에 의해 램프가 점등되지 않게 되는 경우가 있으므로 주의해야 함

○ 자동점멸기는 조도에 의해 작동하므로 수은등이 점멸을 반복하는 경우에는 자동점멸기의 위치를 바꾸어 그후의 상황을 확인하고, 직사일광의 영향을 받아서 자동점멸기의 부품이 열화하고 램프가 점등되지 않게 된 경우에는 자동점멸기를 교체 하여야 함

○ 수은등 기구의 안정기 수납용 패킹이 노화되었을 경우 및 배전반의 창유리가 파손되었을 경우 교체하여야 함

<전기설비 점검 기준>

점검항목	세부점검 내용	기타 점검 착안사항	비고
절연저항 측정	주회로 및 분기회로 배선과 대지간의 절연저항이 아래와 같을 것 ∙대지전압 150V이하 : 0.1M ∙대지전압 150V초과 300V이하 : 0.2M ∙사용전압 300v초과 400V미만 (비접지계통) : 0.3M ∙사용전압 400V이상 : 0.4M	∙220ㅍ, 220V/380V : 0.2M ∙110V ,110/220V : 0.1M이상 (단 신설공사는 1M)	기술16조
인입구 배선점검	다음사항을 육안으로 점검할 것 ∙규격전선 사용 여부 ∙전선접속 상태 ∙전선피복 손상여부 ∙배선공사의 적합 여부 ∙기타 기술기준에 적합여부	∙규격전선(케이블2.0mm)이상 사용여부 ∙중도에 전선 접속(전선연결)사용불가	제108조 제213조
옥내배선 (옥외, 옥측 배선포함) 점검	다음사항은 육안으로 점검 ∙규격전선의 사용여부 ∙전선피복손상여부 ∙배선공사방법의 적합여부 ∙기타 기술기준에 적합여부	∙전선용량 (1.6mm이상) ∙케이블공사 , 금속관공사, 합성수지(PVC)공사
누전차단기 점검	∙설치여부 ∙작동여부 ∙열화 및 손상여부	∙각 분기회로에 인체감전 보호용 누전차단기 설치
개폐기 (차단기) 점검	∙개폐기 설치여부 ∙개폐기 설치 위치 적합여부 ∙개폐기 열화 및 손상여부 ∙정격휴즈 사용여부 ∙개폐기 결선상태 ∙다선식 전로의 각극 개폐장치 여부 ∙기타 기술기준에 적합여부	∙단극 개폐기 및 병렬연결 사용 불가 ∙각종 스위치 고위치에 시설불가(부적합) ∙적합위치 :1.8∼2.2m
접지저항 측정	전기기계기구의 금속제 외함과 대지간의 접지저항이 아래와 같을 것 ∙제3종접지 : 100오옴이하 ∙특별제3종접지 : 10오옴이하	∙금속제 등주,분전(제어)함 ∙제3종접지공사 : 100오옴이하
기타 점검사항	∙기타 기술기준에 부적합 사항	∙전기설비 안전관리를 위해 지식경제부장관이 정한 사항

4.2.5 배수관리

가. 대상 및 배수유형

○ 배수는 기반시설에 있어서 가장 중요한 역할을 하는 토목시설의 하나이다. 구체적으로 배수는 지반상태를 좋게 하고, 강우나 눈 녹은 직후에도 사용을 가능하게 하는 역할을 함

○ 뿐만 아니라 동상에 의한 포장의 파손이나, 수목의 고사, 목재시설의 부식 또는 배수불량으로 인해 물이 고임으로써 냄새나 해충의 발생을 방지하는 목적으로도 설치하여야 함

1) 표면배수

○ 표면배수란 강설에 의해 발생 지표면을 따라 흐르는 물 또는 인접하는 지역에서 단지내로 유입하여 들어오는 물을 처리하는 배수형태

2) 지하배수

○ 지하배수란 지반 내의 배수를 목적으로 하여 지표면 밑의 지하수위를 저하시키든지, 지하에 고인 물, 또는 지면으로부터 침투하는 물을 배수하는 형태이다. 그리고 주변 지역에서 침수해오는 물을 차단하는 것도 지하배수의 한 방법임

나. 배수시설 종류별 유지관리

1) 배수시설의 구조

(1) 표면배수시설

○ 표면배수시설에는 측구, 빗물받이 홈, 배수관 또는 도수관, 맨홀 등으로 나눌 수 있다. 측구는 주로 도로상의 물이나 인접 부지 주변의 우수에 의한 물을 다른 배수처리 지점으로 이동시키는 배수 도랑을 말한다. 측구는 재료에 따라서 토사측구, 잔디 및 돌붙임 측구, 돌 및 불록쌓기 측구, 콘크리트 측구로 나눌 수 있고, 형상에 따라서 L형, U형, 반원형, V형, 사다리꼴형 등으로 구분 함

(2) 지하배수시설

○ 표면배수시설에 의해 이동시킨 물이 집수시설에 모아져서 다시 지하배수시설에 의해 흘려 보내진다. 이 지하배수시설은 암거라 하여 지표배수구의 명거와 구분 됨

○ 암거배수시설은 주로 배수 관거(도관, 콘크리트관, 철근콘크리트관, 흄관)에 의해 지표수를 지하로 처리하는 시설과, 지하수와 같이 심토층에서 용출되는 물이나 지표수가 지하로 침투해 온 물을 차단하여 배수 처리하는 유공관 배수시설, 자갈, 모래층의 맹암거 배수시설 등이 있음.

2) 배수시설의 점검 및 파손원인

○ 관리 담당자는 배수시설의 상태를 정기적으로 점검하여 파손 및 결함이 있는 곳은 그 원인을 조기에 발견하여 적절한 조치를 취해야 한다. 따라서 배수계통, 시설의 위치, 배치 및 구조 등을 기록해 놓거나 이것을 도표로 작성해 두고, 점검 시에 이 시설대장을 휴대하고 각 배수시설의 상태를 파악하여야 하고, 점검은 정기적으로 하는 것이 필요하지만 특히 많은 강우가 내리는 중에 또는 강우 직후에 배수상황을 살펴보는 것은 배수기능의 결함을 발견하는데 효과적이다. 또한 태풍이나 이른 봄비에 의해 잔설(殘雪)이 녹을 무렵 등에도 특히 염두에 두고 점검하도록 하여야 함

○ 배수시설의 점검에 있어서 다음 사항에 주의하여야 함

- 부지 배수시설의 배수상황 및 측구, 집수구, 맨홀 등의 토사 퇴적상태

- 노면 및 노견부 배수시설의 상황

- 배수시설의 내부 및 유수구의 토사, 먼지, 오니, 잡석 등의 퇴적상태

- 지하 배수시설, 유출구의 물 빠지는 상태

- 비탈면 배수시설의 배수상태 및 주위로부터 유입되는 지표수나 토사유출 상황

- 각 배수시설의 파손 및 결함상태

○ 배수시설의 점검은 파손개소나 시설노후 및 불량개소를 찾는데 노력해야 한다. 지하배수관과 같이 직접 보기 곤란한 배수관은 정기적으로 물을 흘려보는 것과 같은 방법으로 토사의 퇴적상황 및 불량지점을 조사하면 좋다. 한 지역의 배수관이나 집수구 등에 쌓이는 오니 퇴적속도는 주변 환경조건 및 노면 청소횟수, 도로통행량 등에 의해 일정하므로 상세한 퇴적량 조사 및 오니처리를 위해서는 특별한 환경변화가 없는 한 연간 청소계획을 세워두는 것이 필요함

3) 보수 및 시공방법

(1) 표면배수시설

① 측구

측구는 항상 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 정기적인 점검과 청소를 하여야 함

- 토사측구는 끊임없이 점검하여 잡초가 무성한 지역은 정기적으로 벌초 및 제초작업을 해야 한다. 또한 단면 및 저면구배를 일정하게 유지하도록 노력함과 동시에 유수에 의한 토사측구의 침식이나 퇴적이 현저한 지점은 필요에 따라 콘크리트 측구로 개조하는 것이 필요함

- 콘크리트 측구는 그 측벽 주위의 토압에 의해 눌려 넘어지거나 파손되는 일이 많다. 이런 때는 측벽배면의 토사를 물이 잘 빠지는 것으로 치환하거나 구거통수 단면적에 여유가 있을 때는 측벽 사이를 작은 들보로 지지해 주는 것이 유리함

또한 제품으로 된 콘크리트 U형 측구는 가끔 국부적으로 침하되어 배수시에 지장을 주는 경우가 있고, 이것은 콘크리트제품 측구 사이의 연결이음새가 파손되어 누수가 됨으로써 기초지반의 세굴로 일어나는 경우가 많다. 이때에는 파손부분 측구를 떼어내어서 지반을 보수다짐 후 교체 설치한다. 일반적으로 제품으로 된 측구는 연결이음새의 결함이 많기 때문에 주의해야 함

② 집수구, 맨홀

집수구나 맨홀은 배수에 의해 흐른 물을 배수관으로 연결시키는 역할은 동일하지만, 집수구는 어떤 형태에 의해 배수되는 물을 한 곳에 모아서 다시 배수계통으로 보내는 배수시설이고, 맨홀은 지하배수관거를 점검하고 청소를 하거나 또는 전력, 통신케이블 관로의 접속과 수리 등을 위해 사람이 출입살 수 있는 통로라고 말할 수 있다. 따라서 집수구나 맨홀은 지하배수시설을 유지관리하는 데 중요한 시설임

이러한 배수시설의 주요 관리시설인 집수구 및 맨홀의 유지관리에는 다음 사항에 착안하여 시행

- 토사나 낙엽 등 찌꺼기가 쌓여서 물빠짐이 방해되어 지표로 물이 유출되는 일이 있으므로 정기적인 청소가 필요하다. 특히 태풍철, 해빙기 전에는 반드시 청소를 하는 것이 중요함

- 지표면이 토사지나 황폐한 구릉의 경사면, 초지 및 자갈밭 등은 청소횟수를 늘리고, 집수구 주변의 토사 또는 콩자갈 등이 유출되거나 지반이 침하되어 집수구가 솟아 올라서 물의 유입이 되지 않게 될 때에는 주위 지반을 토사로 높이거나 집수구를 절단하여 낮추어 줌

- 노면상의 집수구나 맨홀 등이 주변 지반의 침하나 포장재료와의 균열 등에 의해 집수구 및 맨홀이 솟아올라 있거나 계속적인 포장 덧씌우기나 패칭 등으로 움푹들어가 있을 때는 통행에 위험하므로 즉시 조정하여 조치하여야 함

- 뚜껑이 분실 또는 파손되었을 경우는 위험하므로 보수 전에 표지판 및 울타리를 치고 즉시 신제품으로 교체하던지 보수하여야 함

③ 배수관 및 구거(溝渠)

관거 및 구거의 유지관리에는 다음 주의사항을 착안하여 시행하는 것이 좋다.

- 먼지나 오니 등에 의해서 통수단면이 좁아져 있는지 설계통수단면이 충분하였는지 등을 관측, 판단하여 필요에 따라 개량하여야 함

- 관거, 구거의 누수나 체수가 발견될 때는 원인을 조사하여 즉시 보수한다.

- 기초가 불량하여 침하되거나 일정구간에 경사가 급격히 달라질 때는 배수기능을 상실하거나 이음새 부분이 누수가 생겨서 지반이나 노체, 성토부, 옹벽 등에 악영향을 미치기 때문에 재설치 하던지 개량하여야 한다.

- 관거, 구거의 유출구에 갑자기 토사의 퇴적이 있을 때에는 지반 내의 관․구거에 구멍이 뚫렸거나 이음새에 균열이 발생해서 생기는 현상이므로 잘 조사하여 보수하지 않으면 안됨

(2) 지하배수시설

① 지하배수시설은 설치 년월과 배치위치, 구조 등을 명시한 도면을 별도로 만들어 놓아야 함

② 배수의 유출구는 항상 그 기능을 다하도록 주의를 기울여야 함

③ 지하배수시설은 유출구 이외는 육안으로 보이지 않기 때문에 이 유출구가 항상 점검의 대상이 된다. 비온 뒤 또는 큰 장마 뒤에는 배수기능을 원활히 하고 있나 없나를 유출구를 통해서 조사하는 것이 편리함

④ 배수기능이 현저하게 떨어지던가 전혀 역할을 못할 때는 재설치가 필요하며, 이때 기존의 위치보다 다른 위치에 설치하는 것이 더 효과적이고 경제적일 때가 있음

⑤ 지표 또는 노면파손의 상황으로 미루어 보아 지하배수가 불충분하다고 판단될 때는 새로운 지하배수시설을 설치하는 것이 유리함

4.2.6 설비관리

가. 일반사항

○ 설비관리는 설비, 기구자체의 보전과 더불어 적정한 운전이 가능하도록 정기적으로 각종의 검사・점검을 행하고 그 결과를 측정․기록하여야 한다.

○ 관련법령에 따라 안전, 방재, 위생 등의 관리를 시행하고 동시에 이용특성을 고려한 자체관리기준을 설정하여 기능유지를 도모하여야 함

나. 급수시설

○ 수도법에 준하여 급수방법에 따른 안전위생을 확보

○ 배관계통 및 각종 기구의 누수, 파손 등을 정기적으로 점검, 보수 하여야 함

○ 정기적인 수질검사를 시행

○ 사용수량을 확인하고, 수도메타를 점검, 보수

○ 해동 후 급수관의 파손 및 누수현상의 점검, 교체, 보수

○ 동절기에는 동결의 우려가 있는 곳은 급수시설의 보온상태를 점검하고 보완 조치

다. 우수시설

○ 원활한 우수배출을 위해 필요한 각종 기구를 점검, 청소 및 정비

○ 우수계통 및 각종 기구를 정기적으로 청소, 점검 및 보수

4.2.7 수목유지관리

가. 일반사항

○ 전정, 제초, 수목시비, 병충해 방제, 관수 및 배수, 지주목 재결속 작업, 월동작업, 보식 등을 포함

○ 비료, 약제 등은 무게, 구성성분, 생산자 등이 명기된 방수포장상태로 운반하고 태양, 건조, 동결, 수분 등의 영향으로 변질되지 않도록 통풍이 잘되는 창고 또는 덮개시설이 있는 장소에 보관

○ 수목의 관리는 하천내 치수에 영향이 없도록 건교부 지침인 ‘하천 구역내 나무심기 및 관리지침’을 우선하여 적용

나. 하천 구역내 나무 심기 및 관리지침(국토해양부)

1) 하천 구역내 나무의 관리

∙하천관리청은 홍수가 지난 이후와 매년 11월에 하천구역내의 나무를 점검하여 차기 홍수시 지장이 없도록 하여야 한다.

∙자생하는 나무에 대해서는 정기적으로 번성 범위, 높이, 밀생상황 및 수종에 대해서 관찰 조사하고, 홍수시 유량소통에 지장을 초래할 때에는 벌채한다.

∙하천관리청은 치수상 악영향이 없는 구역에서는 습지식물 또는 수목군락 등을 조성하여 생태서식처를 적극적으로 확보할 수 있다.

○ 환경에 잘 적응하는 나무 군락은 적절한 관리를 하지 않고 방치하면 번성범위가 넓어져 통수능의 감소나 조도의 증대를 초래할 수 있다. 환경에 적응하지 못하는 나무는 정상적으로 성장할 수 없기 때문에 전도 등의 원인이 된다. 따라서 정기적으로 번성 범위, 높이 및 밀생상황을 조사하여 홍수시 지장을 초래하는 경우에 벌채 등의 조치를 취하고, 그렇지 않을 경우에는 나무가 보전되도록 유지․관리하여야 함

○ 하천의 통수단면에 여유가 많거나 홍수에 대한 제방의 여유고가 충분한 구역에서는 습지식물 또는 수목군락 등을 조성하여 적극적으로 생태서식처를 조성할 수 있음

2) 자생하는 나무의 관리

∙홍수에 지장을 초래하지 않고 자생하는 나무 군락은 3년에 1회 이상 번성범위, 높이, 밀생상황 및 수종을 조사하여 치수상 악영향을 미칠 우려가 있다고 판단되는 경우에는 벌채를 한다.

∙하천관리청은 하천을 정비하고자 하는 경우 그 지역에서 자라고 있는 나무와 동․식물의 서식과 생태계에 직․간접으로 영향을 미치는 나무가 치수상 악영향을 미칠 우려가 없다고 판단되는 경우에는 이를 제거하지 아니한다.

○ 벌채한 구역 이외의 나무 군락에 대해서도 번성 상황이 크게 변화하고, 치수 상 악영향의 원인이 되지 않도록 3년에 1회 이상 관찰조사를 한다. 또한 관찰조사 결과 당초의 벌채 시 상황과 다를 경우에는 벌채 등을 검토

3) 심은 나무의 관리

심은 나무가 부러지거나 쓰러져 떠내려 갈 우려가 있다고 판단되는 경우에는 하천관리청은 다음의 조치를 취하여야 한다.

∙나무의 성장으로 계획보다 나무가 클 경우 흐름 및 바람의 작용도 크게 되기 때문에 적절한 크기로 유지시킨다.

∙수세(樹勢)가 약한 나무는 기대하는 전도한계모멘트보다 내력이 작은 경우가 있기 때문에 벌채 등의 조치를 취한다.

○ 하천관리청은 심은 나무가 부러지거나 쓰러져 떠내려 갈 위험이 크다고 판단되는 경우에는 가지치기나 제거 등 필요한 조치를 취하여야 함

(1) 적정한 수형의 유지

○ 수형, 특히 수관부의 모양은 기상 조건, 지하수 및 토양조건에 따라 예상 형태와 상당히 다른 경우가 있다. 예를 들면 지하수위가 높은 곳에서는 뿌리가 지하수면을 피해서 측방으로 번지는 수종에서는 수관도 수평방향으로 크게 되는 형태를 나타낸다. 이와 같이 수관부가 이상 형태로 발달하면 외력의 작용이 크게 되고 쓰러질 위험도 높아진다. 따라서 수형으로 지하고는 최저 3m 정도, 수고는 7m 정도 이하, 수관폭은6 m 정도 이하를 원칙으로 하여 이것을 초과하는 나무에 대해서는 가지치기 등의 조치를 취하여야 함

(2) 전도에 대한 내력의 확보

○ 수세(樹勢)가 약한 나무는 수령이나 수형 등으로부터 추정되는 일반적인 내력모멘트를 가지지 못하고 태풍이나 홍수 때 쓰러지기 쉽다. 따라서 나무가 적절히 성장하고 있는가를 판단하기 위하여 정기적으로 수세 등에 대해 평가하고 수세가 약한 나무는 제거 또는 전도 방지공을 설치하여야 함

다. 환경조건 및 관리

기상 또는 환경과 관련하여 다음의 사항을 준수하여야 한다.

1) 환경조건

○ 고온이나 병 발생시는 시비를 중지하여야 함

○ 동절기 0℃ 이하의 기온에서 관수를 중지하여야 함

○ 하절기 기온 30℃ 이상의 맑은 날의 관수는 부득이한 경우를 제외하고는 일몰전후에 시행하여야 함

2) 환경관리

○ 매회의 작업이 끝나면 깨끗이 청소하여 정리・정돈하고 여분의 자재, 공포대, 기타 쓰레기를 깨끗이 청소하며 잉여자재나 기타 폐기물은 적법한 절차를 거쳐 외부로 반출하여야 함

라. 비료, 농약, 생장조절제 등

○ 농림부의 제조공정에 적합하고 농림부장관에 등록한 것으로서, 각각의 품질에 적합하고 상품명, 종류(성분소), 용량이 명시된 용기에 밀봉되어 변질되지 않고 유효기간내의 것이어야 함

1) 비료

○ 비료의 종류는 각 수종별 특성 및 토양상태 등을 고려하여 정함

○ 제품의 성분변화가 없고 비료의 낱알모양이 균일한 것이어야 함

○ 제품은 운반과정에서 고형상태가 유지된 것이라야 함

2) 농약

○ 농약제품은 농약관리법에 따라 품목고시된 것이어야 하며 품목별 제품에 대한 농약명, 품목명, 유효성분의 종류 및 함유량, 적용 병충해의 범위 및 사용량, 약효보증기간, 부재의 명칭 또는 용도 및 그 함량의 기준 등이 명시된 것을 사용하여야 함

○ 농약의 종류는 살충제와 살균제를 사용하되 사용약제는 식물의 병충해 종류와 살포 목적에 따라 계약서에 명시하여야 함

○ 방제 약제는 광범위 살충제인 디프수화제를 기본 사용약제로 하며, 사용량은 교목 1주당 10g,관목 1주당 0.5g을 기준농도로 희석하여 살포하여야 함

○ 특정의 병충해방제를 목적으로 사용하는 경우에는 병충해의 증상에 따라 관련 부서와 협의 후 약제를 변경하여 사용할 수 있음

3) 물

○ 희석용 물은 방제 대상 식물에 해를 끼칠 성분이 함유되지 않고 약제와 희석할 경우 반응하여 약제성분에 변화가 일어나지 않는 깨끗한 물이어야 함

마. 전정

1) 전정시기

○ 년간 1회를 기준으로 수목유형별 적기에 실시하되 수종과 수목성상 및 활착상태를 감안하여 시기 및 횟수를 조정하여야 함

○ 수목유형별 전정적기는 다음의 기준을 적용함

구 분		시 기	비 고
상 록 침 엽 수		10∼11월	동절기 전정을 피함
낙 엽 활 엽 수		7∼8월, 11∼3월	발아한 잎이 굳어지는 시기 및 낙엽기
화목	∙봄에 눈이 신장하여 화아를 만들과 그해에 꽃이 피는 종류	가을∼이듬해 봄의 발아전
	∙봄에 개화함, 신장한 가지에 5월 중순∼9월경 화아가 분화하는 종류	낙화직후
	∙가지전체에 화아가 많은 종류	화아분화후

2) 전정의 실시

○ 전정은 수종에 따라 전정방법이 상이하므로 수종과 크기(대, 중, 소)에 따라 구분하여 실시하여야 함

○ 수종별, 형상별로 필요에 따라 견본전정을 실시하도록 함

3) 전정대상

○ 마른 가지

○ 병충해 피해가지

○ 꺾이거나 손상된 가지

○ 밀생하여 채광이나 통풍에 장애가 되는 가지

○ 가로수나 독립수의 주간에서 나온 맹아지 또는 밑동에서 나온 결순

○ 통행에 지장을 초래하는 가지

○ 수형 형성 및 생육에 장애가 되는 가지(역지, 교차지, 도장지 등)

4) 전정방법

○ 수종의 특성에 따른 생육을 도모하고 식재 목적에 맞는 형태를 만들도록 하되 조형수목, 생울타리, 회양목 등 일정한 형태와 무늬를 유지하기 위해 식재부위 전체를 지속적으로 다듬어야 하는 수종을 우선적으로 관리한다.

○ 교목류 : 건교부 나무관리지침에 따라 기본전정을 실시하되 일부 수종에 대해서는 적심 및 잎따기를 병행하여야 함

○ 조형수목 : 목적하는 수형으로 가지치기를 실시하여야 함

○ 자연수형 유지수목 : 가지솎기를 하되 과도한 전정은 하지 않도록 함

○ 화목류 : 화아분화 시기를 감안하여 춘기개화 수종은 낙화 직후에 다듬기, 솎아내기 등을 시행한다. 하절기 개화수종은 일반 전정시 수행하여야 함

○ 관목류 : 수목 특성에 따라 다듬기, 솎아내기 등을 실시

○ 생울타리 : 조형생울타리는 목적하는 높이와 폭을 유지하며 상단부와 양측면을 가지런히 잘라내고 불필요한 가지나 도장지 등을 정리한다. 자연형은 불용지와 도장지만을 제거

○ 가로수 및 광장의 녹음수 : 통행에 지장을 초래하지 않도록 2.0m 이상의 지하고를 유지시키며 가지치기를 함.

○ 굵은 가지를 제거한 경우 전정부위가 부패하기 쉬운 수목의 절단부에는 유합제를 도포하여 부패를 방지하여야 함

바. 제    초

○ 제초작업은 잔디식재부분에 적용하며, 가급적 발생초기에 즉시 시행하는 것을 원칙으로 하며 특히 10월의 제초는 종자결실 이전으로 하여야 함

○ 인력 제초의 경우에는 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거하고 제거된 잡초는 식재지 밖으로 반출․처리하여야 함

○ 제초제를 살포하는 경우에는 비선택성 제초제를 목적에 맞게 살포하되 약제의 사용방법을 준수하여야 함

○ 자연초지 및 초지 조성부는 외래 및 귀화식물을 제거하여 줌

- 생물학적 방법 : 생육억제 환경의 조성으로 건전한 천이가 일어날 수 있도록 개선하는 방법이나 시간이 많이 소요되고 관리대상종의 생물학적, 생태학적 특성의 연구가 부족한 상태

- 화학적 방법 : 약품을 이용하여 특정종을 제거하는 방법으로 약제상용을 제거 목적 외의 종에 대한 영향 및 토양오염 등 2차 문제 발생

- 물리적 방법 : 관리 대상종을 손이나 기계 등을 이용하여 직접 제거하는 것으로 가장 확실한 방법이나 인적, 물적, 시간의 투자가 큼

사. 시    비

○ 환상시비는 뿌리가 다치지 않도록 뿌리분 둘레를 깊이 30㎝, 가로 30㎝, 세로 50㎝로 파고 파낸 흙과 퇴비(부숙된 유기질 비료)를 교반한 후 복토하며, 약간량의 비료를 표면에 살포함

○ 방사형 시비는 1회 작업 시에는 수목을 중심으로 2개소에, 2회 작업 시에는 1회 시비의 중간위치 2개소에 시비하여야 함

○ 가로수의 수목시비

- 고형복합비료를 1회/년 기준으로 시비한다.

- 측공시비법(수목근부 외곽표면을 파내어 비료를 투입하는 방법)으로 시행하되 깊이 10㎝로 파고 수목별 해당수량을 일정 간격으로 넣고 복토하여야 함

- 시비시에 비료가 직접 뿌리에 닿지 않도록 주의하여야 함

아. 병충해 방제

1) 예방 및 구제

○ 병충해가 발생한 식물은 조기 구제토록 하며, 전염성이 강한 병에 전염되었을 경우에는 지조를 잘라 내거나 심한 경우에는 굴취 소각하여야 함

○ 특정 병충해의 발생시 또는 발생이 예상되는 경우에는 조속히 조치를 취하고 주변 연계녹지로부터의 병충해 전이를 각별히 관찰․예방하여야 함

2) 방제방법

○ 6∼8월의 장마전후에 집중 관리하고, 특정 병충해의 발생이 예상될 때에는 방제시기를 놓치지 않도록 하여야 함

○ 병원을 먼저 정확히 규명하고 약제를 선정하여야 함

○ 방제용 약제는 일주일 간격으로 3회 이상 살포하여야 함

○ 반드시 전착제와 혼합하여 사용하여야 함

○ 살균제, 살충제는 비산 등으로 인한 손실률을 20%로 간주함.

○ 약제 사용시 농약관련 법규 및 제조업자 등이 정하고 있는 안전사용기준, 취급제한기준, 사용방법, 주의사항 등을 준수하여 기준표에 의거 대상수목에 균일하게 뿌리되 각각의 병충해 특성에 따라 가장 효과적인 방법을 사용함

○ 약제보관을 철저히 하고, 인축과 주변의 시설물에 접촉되지 않도록 주의해서 실시하여야 함

○ 살포작업은 뜨거운 한낮을 피하고 아침 또는 저녁의 서늘할 때 실시함

○ 사용한 공포의 빈 병은 소각하거나 외부로 반출하여 폐기 처분

○ 수간주사는 병충해에 감염되었거나 수세가 쇠약한 수목의 수세를 회복하기 위해 처리하는 방법으로, 수액이동이 활발한 5월초∼9월말 사이의 증산작용이 활발한 맑게 개인 날 실시하여야 함

자. 관수, 엽수 및 배수

1) 관수, 엽수

○ 관수용 물받이는 해당수목 수관폭의 1/3크기, 10∼15㎝의 높이로 만들어 물이 흘러나가지 않도록 하여야 함

○ 지표면과 엽면관수로 구분하여 실시하고, 구름 낀 날 이외에는 일출 일몰시에 관수함을 원칙으로 함

○ 건조 또는 한발이 장기간 지속될 경우에는 관수 횟수를 증가시키고, 매회 관수시 수목의 근권이 물에 충분히 젖을 수 있는 양을 관수하며, 잎세척을 위한 엽수를 실시하여야 함

○ 전 수목을 대상으로 물탱크가 적재된 살수차량을 이용하여 관수하는 것을 기준으로 하여야 함

○ 관수면적은 교목 1㎡/1주, 관목 1㎡/10주로 함

○ 전문적인 관리인이 토양의 보습상태를 파악하여 필요시 추가 관수함

2) 배수

○ 배수가 불량하여 수목의 생육이 불량한 지역은 충분한 배수작업을 해주어야 함

차. 지주목 재결속

1) 시행시기

○ 상반기에 준공(1월1일∼6월30일)된 공사는 이듬해 4월에 1회 실시하고, 하반기에 준공(7월1일∼12월31일)된 공사는 차차년도 4월에 1회 실시

○ 자연재해에 의한 훼손은 훼손 즉시 복구하도록 함

2) 방법

○ 준공도와 일치하도록 시행하되 주풍향을 고려하여야 함

○ 지주목과 수목의 결박 부위에는 필히 완충재를 삽입하여 수목줄기의 손상을 방지

카. 수간보호

○ 밀식상태에서 자랐거나 지하고가 높은 수목의 수분증산을 억제, 직사광에 의한 줄기의 피소 및 수피터짐 방지, 병충해의 침입 방지 등을 목적으로 함

○ 포장지역내의 독립수는 수간보호와 미관을 고려하여 매년 수간감기를 실시하며 그 높이는 1.6m를 표준으로 하여야 함

○ 수간감기는 마포, 유지, 새끼, 녹화마대 등을 이용하여 분지된 곳 이하의 줄기를 감싸고 단단히 결속시켜야 함

타. 월동작업

○ 수목이 겨울철 환경에 적응할 수 있도록 월동에 필요한 제반조치를 취한다. 기본적으로 다음의 월동조치를 기준으로 함

○ 줄기싸주기 : 동계 추위나 건조한 강풍에 견디는 힘이 약하며 피해가 예상되는 수목은 11월중에 지표로부터 1.5m 높이로 모양을 내어 짚싸기를 실시함

○ 뿌리덮개 : 관수한 수분과 토양중 수분증발을 억제하고 잡초의 번무 방지를 목적으로 뿌리주위의 풀을 깎아 뿌리부분을 덮어지거나 짚, 목쇄편, 왕겨 등을 덮어주어야 함

○ 방풍 : 바람이 심한 지역에 식재된 수목의 과다한 증산을 억제하기 위해 방풍조치하거나 줄기 및 가지를 줄기감기 요령에 의해 처리하여야 함

○ 방한 : 기온이 5℃ 이하로 하강하면 동해가 우려되는 수목이나 동해가 예상되는 장소에 식재한 수목에 대해 짚싸주기, 뿌리덮개, 방한덮개, 방풍조치 등 수목별로 필요한 방한조치를 해주어야 함

○ 관목류는 월동보호용 약제를 시용하되 시기, 용량, 적용수종 등을 구분하여 실시하여야 함

<식물관리의 작업시기 및 횟수>

구분	작업종류	작업시기 및 횟수													적 요
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	연간 작업 횟수
식재지	전정(상록)													12
	전정(낙엽)													12
	관목다듬기													13
	깎기 (생울타리)													3
	시비													12
	병충해방지													34	살충제 살포
	거점감기													1	동기 병충해 방제
	제초․풀베기													34
	관수													적의	식재장소,토양조건 등에 따라 횟수 결정
	줄기감기													1	햇빛에 타는 것으로부터 보호
	방한													1	난지에는 3월부터 철거
	지주결속 고치기													1	태풍에 대비해서 8월 전후에 작업
잔디밭	잔디깎기													78
	떼밭주기													12	운동공원에는 2회정도 실시
	시비													12
	병충해방지													3	살균제 1회, 살충제 2회
	제초													34
	관수													적의
화단	식재교체													45
	제초													4	식재교체기간에 1회정도
	관수(pot)													7080	노지는 적당히 행한다.
원로	풀베기													56
	제초													34
광장	제초․풀베기													45

4.2.8 잔디․초화류 유지관리

병충해방제, 잡초방제, 시비, 관수 및 잔디깎기 등의 공종을 포함한다.

가. 환경조건 및 관리

기상 또 환경과 관련하여 다음의 사항을 준수하여야 하여야 함

1) 환경조건

○ 병해 발생시는 시비를 중지

○ 동절기 0℃ 이하의 기온에서는 관수를 중지

○ 관수는 부득이한 경우를 제외하고 일출일몰 전후에는 지양하고 낮에 시행

2) 환경관리

○ 각종 농약은 규정량을 살포하여 약해가 나타나지 않도록 하여야 하며, 특히 과용으로 인한 수질오염이 발생하지 않도록 주의하여야 함

나. 자재

1) 뗏밥재료

○ 기존토양과 동일한 토성을 지닌 것을 사용

○ 모래에 토양개량제(바이오그로소일Ⅱ, 토탄, 피트모스, 퇴비 등)를 섞어 사용

○ 유기물이 포함된 강모래를 사용

2) 비료

○ 복합비료는 질소, 인산, 칼리의 성분이 함유된, 설계서 상에 명기된 성분비의 것을 사용

○ 화학비료는 질소, 인산, 칼리의 각각 단독성분을 지닌 것을 사용

○ 유기질비료는 유효성분량이 표기된 것으로서, 충분히 부숙되고 잘 말려 부순 것을 사용

3) 농약

○ 농약은 재료기준을 따른다. 단 특정의 병충해방제 또는 생육촉진을 목적으로 사용하는 경우에는 그 목적에 따른 비료 및 농약을 사용하여야 한다.

○ 각종의 농약은 사용목적에 따라 다음의 제품 중에서 선정한다.(잔디용 품목고시농약, 1996) ※농약은 가급적 친환경농약을 사용

- 제초제 : 디캄바 액제, 벤설라이드 유제, 엠시피피 유제, 옥시펜 유제, 이속사벤 액상 수화제, 트리클로피르 유제, 피라조설푸론-에칠 수화제, 파미드 수화제, 파미드 유제, 펜디 수화제, 후라자설푸론 수화제, 후라자설푸론 입제, 프로디아민 과립수화제, 피리부티카브 수화제

- 살충제 : 그로메 유제, 그로메 입제, 그로폰주론 수화제, 나크포사론 수화제, 델타린 유제, 메프유제, 에토펜프록스 수화제, 에토펜프록스・다수진 수화제, 에토프 입제, 트랄로 메스린 유제, 피라크로포스 수화제

- 살균제 : 가벤다・가스신 수화제, 다찌가렌 액제, 다찌밀 액제, 티페노코나졸 유제, 만프로 수화제, 메타실 수화제, 메타실엠 수화제, 바리신 액제, 포리옥신디・지오판 수화제, 포리옥신디・치람 수화제, 포세칠알 수화제, 프로피 수화제, 훼나리・옥시동 수화제, 파모액제, 펜시쿠론 수화제, 포리옥신디 수화제, 포리옥신디・치람 수화제, 헥사코나졸 액상 수화제, 훼나리 수화제, 누아리몰 유제, 디니코나졸 수화제, 리프졸 수화제, 마이탄 수화제, 메로닐 수화제, 메로닐・프로피코나졸 수화제, 비타놀 수화제, 사프롤 유제, 에디졸 유제, 옥사프로 수화제, 이프로 수화제, 이프로치람 수화제, 지오람 수화제, 지오판 수화제, 치람 수화제, 카프로 수화제, 토로스 액상수화제, 토로스 수화제, 터부코나졸 유제, 티디폰 수화제

4) 물

○ 관수용 물은 오염되거나 식물생육에 유해한 물질이 섞여 있지 않아야 함

다. 중점사항

1) 녹지대 관리

○ 잔디깎기

- 청소년광장, 운동여가공간 주변을 집중적으로 관리

○ 제초제(발아전) 살포

- 살포지역은 운동여가공간 및 잔디양묘장, 야생화단지 및 자연학습장을 포함하여 전 녹지대를 대상으로 2월에 전면적으로 살포하여 화본과, 서초과, 꼭두서니과, 콩과식물의 발아를 최대한 억제하여 잔디의 생육조건을 향상시킴

○ 제초제(경엽) 살포

- 3월말 잔디휴면기에 화본과의 경엽점처리를 비선택성 제초제(근사미)로 집중적으로 살포하고 4월이후 잔디성장기 이후에 선택성 제초제를 잡초발생지에 부분적으로 살포하여 잡초를 살초시킴

○ 시비작업

- 잔디생육이 취약한 지역과 양호한 지역을 구분하여 면적당 살포량을 차등화하여 균등한 생육을 유도함

2) 관수시설 점검

○ 유지보수계획

- 중앙통제기에서 지역통제기로 전기통신의 적정한 공급 및 수신여부 점검은 일주일 단위로 점검하여 수신불량 통제기 외함의 수분유무 및 불량작동 상태를 점검 보수하고 Sprinkler Head의 훼손상태 점검 및 복구 정상 작동 여부를 점검하고, 기상으로 인한 돌출부위 발생시 컷팅을 하거나 주변을 복토 및 잔디 식대를 시행함. 관수자재 보관창고의 보수용 자재를 재 정리하여 불량 작동시 신속하게 보수가 이루어지도록 함.

라. 제초

1) 제초시기

○ 제초제를 사용하는 경우에는 발아전 처리제(preemergence herbicide)는 4월 초, 중순경 잡초가 발아하기 전에, 경엽 처리제(postemergence herbicide)는 잡초의 발생초기에 각각 살포하여야 함

○ 인력 제초의 경우는 년 4∼6회 정도 잡초의 발생초기에 실시하여야 함

2) 제초방법

○ 인력 제초시에는 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거하고, 제거된 잡초는 거두어 식재지역 밖으로 방출, 처리하여야 함

○ 제초제의 살포

- 잔디제초는 잔디용으로 고시되어 있는 제초제를 사용하여야 함

- 잡초의 종류를 미리 파악하여 그 잡초에 효과가 있는 선택성 제초제를 사용하여야 함

- 규정량을 살포하여 약해가 나타나지 않도록 하여야 하며, 특히 제초제의 과용으로 인한 수질오염이 발생하지 않도록 주의하여야 함

- 분무기의 노즐간격, 노즐구멍크기 및 주행속도 등을 고려하여 단위면적당 규정량을 골고루 살포하도록 함

- 규정량을 한번에 살포하지 말고 농도를 약하게 하여 일정한 시간간격(15∼30일)을 두고 분할 살포하도록 함

- 살포너비가 겹쳐지지 않도록 주의하여야 함

- 2,4-D, 디캄바 액제 등과 같은 이행성 제초제가 수목의 뿌리에 흡수되는 경우 수목에 심각한 장해가 발생되므로 수목 주위에는 이와 같은 제초제의 사용을 금하여야 함

마. 잔디시비

○ 이른봄에 기비로서 1회 시비하고, 이 밖에 잔디의 생육이 활발한 시기에 시비하되, 난지형잔디는 주로 하절기에, 한지형 잔디는 봄과 가을철에 실시하여 년간 총 3회 이상이 되도록 하고 시비간격은 1/2개월∼2개월 보다 근접하지 않도록 함

○ 기비는 퇴비 등 부산물비료의 시비를 기준으로 하나 부득이한 경우에는 화학비료를 혼용할 수 함

○ 1회 시비량은 질소(N), 인산(P2O5), 칼리(K2O)성분이 각각 6g/㎡, 3g/㎡, 4g/㎡ 이상 되도록 함

○ 연간 시비량은 질소, 인산, 칼리성분으로 각각 30g/㎡, 15g/㎡, 20g/㎡을 넘지 않도록 함

○ 시비방법

- 제초작업 후 비오기 직전에 실시하며 불가능한 경우에는 시비 후에 관수하여야 함

- 비료는 잔디 전면에 고루 살포하며 시비 후 지엽에 부착된 비료를 털어 내어 피해를 방지하여야 함

- 단위 면적당 소량의 비료를 살포하는 경우 모래와 섞어 살포함으로써 균일도를 높여야 함

- 발병시에는 시비를 피하여야 함

- 한지형 잔디는 고온에서의 시비로 피해를 입을 수 있으므로 가능한 한 고온에서의 시비를 하지 않아야 하나 생육부진 등 시비가 반드시 필요한 경우라면 농도를 약하게 하여 액비로 시비하여야 함

- 비료 살포기로 대규모 잔디밭에 시비하는 경우에는 살포기의 주행속도를 고려한 사전 실험을 통해 단위 면적당 시비량을 결정하여 시비하여야 함

바. 병충해 방제

1) 예방 및 조기구제

○ 식재된 잔디는 적정한 비배관리, 탯치(thatch) 제거작업, 토양 통기작업 등을 통해 건전하게 생육시켜 병충해가 발생하지 않도록 하며 필요한 경우에는 예방을 위한 약제 살포를 실시하여야 함

○ 병충해가 발생한 잔디는 발생초기에 약제를 살포하여 조기 구제토록 하여야 함

2) 약제살포

○ 약제살포 작업시에는 사람, 동물, 건조물, 차량 등에 피해를 주지 않도록 주의하여야 함

○ 사용약제, 살포량, 살포시기, 약제의 희석배율 등의 결정은 병충해 종류와 살포목적에 따라 설계서에 지정한 바를 따라야 함

사. 관수 및 배수

1) 관수

○ 잔디가 물에 젖어있는 기간이 길면 병충해의 발생이 우려되므로, 이슬이 걷혀 어느정도 마른 낮에 관수하여야 함

○ 관수는 토양온도가 10℃ 이상이며, 이때의 기온이 5℃ 이상인 날이 10일 이상 지속될 때 실행하여야 함

○ 잔디면이 충분히 젖도록 살포하되, 적어도 토양이 5㎝이상 젖도록 관수

○ 스프링쿨러로 관수하는 경우에는 헤드의 압력을 일정하게 유지시켜 잔디에 고루 관수될 수 있도록 유의하여야 함

○ 관수 빈도를 줄이고 심층 관수를 함으로써 최소량의 관수가 되도록 하여야 함

2) 배수

○ 배수불량으로 잔디의 생육에 지장을 초래하는 곳은 표면배수 또는 심토층배수 등 적절한 방법으로 충분히 배수시켜야 함

아. 잔디깎기

1) 깎기높이 및 횟수

○ 잔디의 깎는 높이는 잔디 종류, 상태 및 용도 등에 따라 다르나 대개 2∼5㎝ 정도를 원칙적으로 하며, 한 번에 초장의 1/3 이상을 깎지 않도록 하여야함

○ 잔디의 초장이 3.5∼7㎝에 도달할 경우에 잔디를 깎아야 함

○ 횟수는 사용목적에 맞추어 실시하되 한국 잔디류는 잔디의 생육이 왕성한 6∼8월에, 한지형 잔디는 봄과 가을에 집중적으로 실시하며, 한국 잔디류는 연간 3회 이상, 한지형 잔디는 년간 6회 이상 실시하여야 함

○ 키가 큰 잔디는 한번에 깎지 말고 처음에는 높게 깎아주고 상태를 보아 가면서 서서히 낮게 깎아 주어야 함

○ 잔디깎기는 높이를 일정하게 규칙적으로 하며, 작업 중 수목 등에 손상이 가지 않도록 주의

2) 깎기 방법

○ 잔디깎기 기계를 점검하고 잔디밭의 돌 등 잡물질을 제거

○ 수동식기계(hand mower)는 작업면적이 150㎡ 미만인 경우에 사용함

○ 잔디면 등을 깎을 경우에는 잔디깎기 기계의 깎는 방향을 교대로 바꾸어 줌으로써 잔디면에 계획된 다양한 문양이 나타날 수 있도록 유도

○ 잔디 깎기 높이를 항시 일정하게 유지하여 잔디의 높이에 단차가 발생하지 않도록 함

○ 깎여진 잔디는 비나 갈퀴로 모아서 식재지역 밖으로 반출⋅처리

자. 뗏밥주기

○ 잔디의 생육에 따라 지하경이 지표면에 노출되는 것을 막아주고, 탯치의 분해를 촉진시키며 잔디의 생육을 조장하기 위하여 뗏밥을 주어야 함

○ 한지형 잔디는 봄과 가울, 한국잔디류는 늦은 봄에서 초여름 사이 잔디의 생육이 왕성할 때 연간 1∼2회 주어야 함

○ 뗏밥의 두께는 매회 2∼4㎜ 두께로 주는 것을 원칙으로 하나, 봄철에 한번만 시행하는 경우에는 5∼10㎜두께로 두껍게 주어야 함

○ 뗏밥의 재료는 토양 갱신의 경우를 제외하고는 기존의 토양과 동일한 것을 사용하는 것이 바람직함

○ 뗏밥주기를 장기 시행하여 토질개선을 시도할 수도 있으나 이로 인한 이질층이 형성될 수 있으므로 주의하여야 함

차. 기타작업

○ 토양이 고결된 경우 년간 1회 이상 통기작업을 해주어야 함

○ 탯치층이 발달하여 잔디의 생육에 장해를 주는 경우 버티칼모어(vertical mower)를 이용하여 연간 1회 이상 탯치를 제거해 주어야 함

4.2.9 포장부문 유지관리

가. 대상 및 포장유형

○ 광장, 보도, 녹도, 관리용 도로, 산책로 등이 각각 해당 기능을 갖거나 복합용도 기능을 갖는 포장도로를 대상으로 함

○ 사람의 이용이 많은 도로포장은 수경적 요소가 강하므로 질감, 색채, 디자인 패턴을 환경조건에 맞게 고려해야 함그리고 사용하는 재료도 콘크리트, 각종 블록, 토사, 자연석, 벽돌, 잡석 및 석분 등이 있다. 최근에는 투수콘이라 하여 투수성 콘크리트 계통의 포장이 보행자 및 자전거도로에 사용되고 있음

○ 이상을 종합하여 각 용도별, 포장 유형을 분류하면 다음과 같음

- 녹도 및 관리용 도로

∙시멘트 콘크리트 포장-관리용 도로

∙투수성 콘크리트 포장-녹도 일부분

- 보도, 광장, 산책로

∙소형고압블럭포장

∙마사토포장

- 운동공간

∙마사토포장

∙우레탄 포장

∙고무매트 포장

- 주차장

∙잔디블럭포장

나. 포장종류별 유지관리

1) 시멘트 콘크리트 포장

(1) 포장구조

○ 콘크리트포장의 구성은 보조기층이나 기층(일반적으로 기층은 생략)위에 표층으로서 시멘트 콘크리트판을 시공한 포장으로 되어 있다. 콘크리트포장은 온도변화 또는 함수량변화 등에 의한 파손을 줄이기 위해 적당한 간격(5-7m)으로 가로․ 세로, 수축․ 팽창줄눈을 설치하여야 함

○ 또한 포장은 철근을 넣지 않고 무근으로 하는 경우와 철근을 삽입하는 경우가 있으며, 철근은 보통 6mm 지름의 철망(mesh)을 많이 사요

(2) 점검 및 파손원인

① 파손원인

㉠ 콘크리트, 슬래브 자체의 결함

- 슬립바, 타이바를 사용하지 않았기 때문에 균열 발생

- 세로줄눈과 가로줄눈 설계나 시공이 부적합하여 수축에 의한 균열이나 융기현상 발생

- 시공시 물시멘트비, 다짐, 양생 등의 결함에 의해 발생

㉡ 노상 또는 보조기층의 결함

- 노상 또는 보조기층의 지지력 부족에 의한 균열 및 침하 발생

- 배수시설 불충분으로 노상을 연약화 할 경우 발생

- 동계에 동결융해로 인하여 지지력이 부족할 경우 발생

② 파손형태

주요 파손형태는 균열, 융기현상, 보조기층의 펌핑에 의한 침하 및 줄눈에 의한 단차현상, 콘크리트 표면의 박리현상, 마모에 의한 바퀴자국 등이 발생

(3) 보수 및 시공방법

① 개요

콘크리트포장의 보수공법에는 줄눈 및 균열의 충전, 모르타르 주입, 포장 슬래브 들어올리기, 덧씌우기, 꺼진 곳 메우기, 패칭공법 등이 있음

② 파손상태에 따른 보수방법

㉠ 줄눈 및 표면의 균열

설계의 부적합, 시공양생의 불량 등 포장 자체에 결함이 있거나, 노상․노반이 나쁘거나 또는 재료의 노화와 동절기의 결빙 등에 의해 생긴다. 이러한 것을 방치하면 우수가 침투하여 포장이 파손되므로 발생원인은 조사하여 즉시 보수해야 함

보수방법에는 전충, 꺼진 곳 메우기, 덧씌우기, 모르타르주입, 패칭공법을 사용하여야 함

- 충전법

∙줄눈이나 균열 부위의 낡은 줄눈재료와 돌, 먼지 등 쓰레기를 제거하고 깨끗이 하여야 함

∙충전재의 콘크리트 접착을 원활히 하기 위해 접착재(프라이머)를 살포함

∙줄눈재료 즉 충전재를 주입

∙주입 후 열이 올라 부풀어 오를 때에는 건조한 모래를 뿌림

∙겨울철에는 포장슬래브가 수축되어 줄눈이 커지는 염려가 있으므로 작업을 삼가는 것이 유리함

- 꺼진 곳 메우기

∙균열부를 깨끗하게 청소

∙아스팔트 유제를 도포

∙균열이 심한 곳에는 굵은 모래를 섞은 아스팔트 모르타르(균열폭 2cm 이하의 장소)와 아스팔트 혼합물(균열폭 3-5cm의 장소) 등을 메움

- 덧씌우기

∙콘크리트포장 슬래브의 균열이 많아져서 균열사이를 충전하거나 꺼진 곳 메우기 방법으로는 메꾸어질 수 없을 때, 전면적으로 파손될 염려가 있는 경우 포장수명을 연장하는 방법으로 아스팔트 혼합물로 도포함

∙표면이 심하게 마모되었거나 박리되었을 때 또는 줄눈의 균열이 심할 때 아스팔트 혼합물로 피복되므로 자동차 주행이 좋아짐

- 모르타르 주입공법

∙포장판과 기층과의 공극을 메워 주어 포장판을 원상태의 위치로 들어올려 기층의 지지력을 회복시켜 주기 위해 이 공법을 사용한다.

∙콘크리트포장 슬래브에 구멍을 내어 그 구멍으로 주입재료를 주입하여 공극을 채워 펌핑 현상을 막고 기층재료를 보강

∙주입공법에는 아스팔트 주입공법과 시멘트 주입공법이 있음

∙시공방법

▹포장판매 주입구멍을 뚫음

▹주입구멍에 압축공기를 불어넣어 청소(수용성 점토가 있는 곳은 석분을 도포한다)

▹주입구멍에 가열 아스팔트나 시멘트 모르타르를 주입

▹주입구멍에 마개를 하여야 함

▹주입구멍 내의 재료가 굳어지면 마개를 떼고 시멘트 모르타르 및 아스팔트를 채움

▹넘쳐 흐른 주입물을 제거하고 시멘트의 경우 3일간 양생

- 패칭

∙포장의 파손이 심하여 보수가 불가능하다고 판단될 때 이 방법을 사용

∙패칭공법은 파손면적의 대소에 따라서 차이가 난다. 넓은 면적은 시공기계가 활동하기 쉬워서 공사하기에 용이함

∙시공방법

▹본래 포장의 파손부분을 쓸어내고, 굴착하여 파손된 노면을 걷어내고, 슬래브 및 노반의 면고르기를 하여야 함

▹콘크리트 혼합물을 넣고 슬래브 면고르기를 힘

▹필요기간 동안 양생을 함

㉡ 콘크리트 슬래브 꺼짐

- 포장면의 꺼짐은 노상, 노반의 결함과 표면의 균열로 우수가 들어감으로써 노반이 파손되었을 때 생길수 있음

- 조기 발견시 보수가 요망되며, 포장 꺼짐 이전 혹은 초기에 발견하면 주입공법으로 파손의 예방이 가능함

- 정도가 심한 곳은 꺼진 곳 메우기 혹은 패칭공법으로 보수하여야 함

㉢ 박리

- 콘크리트 포장면은 저온(-5℃이하)이 오랫동안 지속되었을 때 갈라 떨어지는 일이 있음

- 보수방법은 갈라 떨어져 나가는 정도에 따라서 다른데, 약간인 경우에는 시멘트 풀을 바르고 심한 장소에는 시멘트 모르타르를 바름

2) 소형고압블럭 포장

○ 소형고압블럭포장의 구조는 블록표층, 안정층(모래층) 및 쇄석노반이나 보조기층으로 구성됨

○ 표층을 구성하는 블록은 하중에 따라 그 두께를 6-15cm의 것으로 하며 2-4mm 정도의 줄눈을 만들고 줄눈 사이에는 모래로 채움

○ 횡단구배는 2-3%를 표준으로 하고 포장의 가장자리에는 포장을 보호하기 위하여 연석을 설치하여야 함

○ 안정층은 모래로 포설하며 포설두께는 보조기층이나 노반의 평탄성에 따라 다르지만 다진후 두께가 보도에서는 3cm, 차도에서는 3-5cm를 표준으로 하여야 함

○ 보조기층은 표층에 가해지는 하중을 분산시켜 노상에 전달하는 역할을 하므로 충분한 지지력을 갖는 양질의 재료로 함

4.2.10 장비유지관리

가. 관리운영 목적

○ 일반적으로 관리장비는 작업 과정상 없어서는 안될 가장 중요한 것 중의 하나로써, 장비의 지속적인 유지관리만이 장비의 성능을 유지할 수 있고, 필요시 즉각적으로 사용 가능하도록 준비하기 위해서도 역시 장비의 정기적인 관리점검이 필수적임

나. 지속적인 점검

○ 고가의 장비는 일상점검 및 정기적인 점검 등의 유지 관리와 운행 전후 매일 상태를 체크하는 일일 점검이 가장 중요함

다. 장비의 보관 및 관리

1) 장비의 보관

○ 장비의 이동이 편리한 곳

○ 분실 및 파손 등의 염려가 없는 곳

○ 장비 관리매뉴얼에 따른 관리습관

○ 지정장소 및 안전한 곳에 주차 보관

2) 사후관리

○ 각종 점검부위별 점검일지의 활용

○ 사용 전후 철저한 장비 세척보관

○ 주요 소모 부속품 및 중요 부속품의 재고

3) 장비교육

○ 장비안전 교육

○ 장비사용자 매뉴얼 교육

○ 간단한 문제 해결능력 교육(응급처치 교육)

라. 구입처(제조사)와의 유기적인 관계형성

○ 정기적인 장비상태 의견교환

○ 타이밍 어드바이스(운전자와 정비사의 의견교환)

○ 신속한 A/S 소모품 교체 관계 형성

마. 장비운영 계획

운 영 장 비
장 비 명		용 도	비 고
투입장비	트 랙 터	잔디관리, 제초
	초우파제초기	잔디관리, 제초
	모우어제초기	잔디관리, 제초
	승용식로타리모어	잔디관리, 잔디깎기
	동력운반차	실내포트운반	밧데리카
	점검용차량	현장점검용
	트럭	자재 부산물 운반	2.5톤
	트럭	자재 부산물 운반	1톤
	더 블 캡	초화류 자재운반
	트 레 일 러	적재 운반
	다목적관수차	관수, 방제용
	이동용양수기	녹지대 배수
	동력분무기	병충해 방제
	배낭식살분무기	병충해방제,엽면시비
	로터리모어	잔디 깎기
	수목분쇄기	멀칭용 수목분쇄
	예 초 기	잔디 깎기 제초
	동력전정기	관목류 가지치기
	쏘드카트	잔디뜨기
	어프로치모어	축구장잔디깎기전용
	지게차	실내조경관리용

바. 장비점검 계획

장 비 점 검 계 획
점 검 내 용	일일 점검	주간 점검	월간 점검	분기 점검	년간 점검	비고
브레이크액 점검 및 보충		◦			◦
각 볼트 넛트 조임	◦
타이어 공기압 및 마모상태	◦				◦
타이어 위치 교환				◦
휠 베어링조정 그리스 주입			◦
전기배선 및 각 램프 확인	◦
라디에타 및 냉가팬손상 및 작동 상태 점검		◦
엔진룸 점검 청소		◦
하체 점검 및 구리스 주입		◦
유압장치계 누유 및 작동상태	◦
엔진압축 압력 점검				◦
전기장치계 작동 및 상태점검			◦
윤활상태 확인 및 주입				◦
장비청소 상태 (세차)	◦
칼날 연마 상태	◦
동력 전달장치 각부상태	◦
각부 계기작동 상태	◦
엔진오일 양질 점검 보충교환	◦
점화프러그 청소 및 간극 조정 교환			◦
연료 여과기 점검 교환			◦
엔진 공회전 상태점검 조정	◦
냉각수 점검 및 보충 교환	◦
각종호수 및 V벨트 장력 점검조정교환		◦
공기 청정기 여과기 상태 점검				◦
기화기 계통 점검 및 청소					◦
배기가스 배출 및 공기혼합 비율 점검조정		◦
밧데리액 점검 보충		◦
누유,누수 점검 보충	◦
변속기 오일 점검 및 보충 교환				◦
클러치 유격 점검 조정	◦

주) ◦ : 점검필요시교환

사. 장비운영 계획

○ 관리업무를 수행함에 있어서 업무내용에 따라서는 주기적이며 정기적인 업무와 비주기적이며 긴급히 임기응변적이며 대응해야 하는 업무로 나누어 볼 때, 본래 관리주체에서 관리업무를 수행해야 하는 것이지만, 작업의 종류, 작업의 내용, 이용형태, 관리업무내용, 관리체제, 관리방침에 따라 관리주체가 직접운용 관리하는 직영방식과 관리전문 용역회사나 단체에 위탁하는 도급방식으로 구분할 수 있으나 우리본부에서 직영하는 것을 원칙으로 함

1) 직영방식

장 점	단 점
∙관리책임이나 책임소재가 명확하다	∙업무가 타성화 되기 쉽다.
∙긴급한 대응이 가능하다	∙관리직원의 배치전한의 여지가 적다
∙관리실태를 정확히 파악할 수 있다.	∙인건비가 필요이상으로 들게 된다.
∙관리자의 취지가 확실히 나타날 수 있다.	∙인사정체가 되기 쉽다.
∙임기응변적 조처가 가능하다.
∙이용자에게 양질의 서비스가 가능하다.
∙애착심을 가지므로 관리효율의 향상을 꾀한다.

2) 도급방식

장 점	단 점
∙규모가 큰 시설 등의 관리를 효율적으로 할 수 있다.	∙책임의 소재나 권한의 범위가 불명확하게 된다.
∙전문가를 합리적으로 이용할 수 있다.	∙전문업자를 충분하게 활용치 못할 수가 있다.
∙번잡한 노무관리를 하지 않고, 관리의 단순화를 기할 수 있다.	∙전문인력고용에 따른 인건비와 장비구입비 등 많은 관리비가 필요하다
∙전문적 지식, 기능, 자격에 의한 양질의 서비스를 기할 수 있다.
∙관리비가 싸게 되고, 장기적으로 안정될 수 있다.

아. 장비투입계획

1) 발아전 제초제 살포작업

○ 시 기 : 2∼3월

○ 대 상 : 학습지 및 자연공간, 경관 및 체험공간, 잔디양묘장, 녹지축등

○ 인원 및 장비투입

- 인원투입 : 장비기사 1명, 기능사 1명 및 기간제 근무자

- 장비투입 : 5ton 물차 1대, 고압분무기 1

- 자재투입 : 스톰프 유제, 써프란, 전착제

- 혼합비율

▹전착제 : 2,500㎖/10,000㎡

▹스톰프유제 : 1,200㎖/10,000㎡

▹써프란 : 2,000㎖/10,000㎡

2) 제초제(경엽점처리) 살포작업

○ 시 기 : 4월

○ 대 상 : 운동여간공간 잔디양묘장, 녹지축등

○ 인원 및 장비투입

- 인원투입 : 장비기사 1명, 기능사 1명 및 기간제근무제

- 장비투입 : 1ton물차 1대(고압분무기 포함)

- 자재투입 : 경엽처리제(근사미, 전착제)

- 혼합비율

▹전착제 : 2,500㎖/10,000㎡

▹근사미 : 15,000㎖/10,000㎡

3) 시비작업

잔디의 생육이 불량한 지역을 위주로 살포

○ 시 기 : 5월

○ 대 상 : 운동여간공간, 잔디양묘장, 녹지축등

○ 인원 및 장비투입

- 인원투입 : 장비기사 2명, 기간제근무자

- 장비투입 : 트랙터 1대, 더블캡 1, 동력비료살포기 1

- 자재투입 : 쌀맛나 골드

- 시 비 량

▹생육취약지역 15g/㎡

▹보통지역 10g/㎡

4) 광엽 잡초 제초제(경엽전면) 살포작업

○ 시 기 : 5월

○ 대 상 : 운동여가공간, 잔디양묘장, 녹지축등

○ 인원 및 장비투입

- 인원투입 : 장비기사 2명,  기간제근무자

- 장비투입 : 5ton 물차 1대, 고압분무기 1

- 자재투입 : 푸로레(매드시), 뉴갈론, 엠시피피

- 혼합비율

▹푸로레(매드시) : 500ml/10,000㎡

▹뉴갈론 : 2,500ml/10,000㎡

▹엠시피피 : 2,500ml/10,000㎡

5) 광엽 잡초 제초제(경엽점처리) 살포작업

○ 시 기 : 7월

○ 대 상 : 운동여가공간, 잔디양묘장, 녹지축등

○ 인원 및 장비투입

- 인원투입 : 기능사 2명 및 기간제 근무자

- 일 장비투입 : 1ton 물차 1대, 고압분무기 1

- 자재투입 : 푸로레(매드시), 뉴갈론, 엠시피피

- 혼합비율

▹푸로레(매드시) : 500ml/10,000㎡

▹뉴갈론 : 2,500ml/10,000㎡

▹엠시피피 : 2,500ml/10,000㎡

6) 1회 잔디깎기 작업

○ 시 기 : 5월

○ 대 상 : 운동여가공간, 잔디양묘장, 녹지축등

○ 인원 및 장비투입

- 인원투입 : 장비기사 2명, 기간제근무자

- 장비투입 : 트랙터2, 견인식1, 초우퍼1, 승용식1, 예초기3, 더블캡1

7) 2회 잔디깎기 작업

○ 시 기 : 8∼9월

○ 대 상 : 운동여가공간, 잔디양묘장, 녹지축등

○ 인원 및 장비투입

- 인원투입 : 장비기사 2명, 보통인부 10명

- 장비투입 : 트랙터 2, 견인식 1, 초우퍼 1, 승용식1, 예초기3, 더블캡1,

인솔차량1, 말단 사토장 작업시 예초기10

8) 3회 잔디깎기 작업

○ 시 기 : 10월

○ 대 상 : 운동여가공간, 잔디양묘장, 녹지축등

○ 인원 및 장비투입

- 인원투입 : 장비기사 2명, 보통인부 10명 기간제근무자

- 장비투입 : 트랙터 2, 견인식 1, 초우퍼 1, 승용식1, 예초기3, 더블캡1,

인솔차량1

9) 월별 세부작업 계획

공 종		발아전 제초제 살 포		경 엽 점처리 살 포		시비작업		경엽전면 살 포		잔디깎기		관수시설 점검 및 보수계획
규 격		1회		2회		1회		1회		3회		1회
수 량		9,190		5,930		5,930		5,930		5,930
단 위		100㎡		100㎡		100㎡		100㎡		100㎡
2월	1-10
	11-20
	21-29
3월	1-10
	11-20
	21-31
4월	1-10
	11-20
	21-30
5월	1-10
	11-20
	21-31
6월	1-10
	11-20
	21-30
7월	1-10
	11-20
	21-31
8월	1-10
	11-20
	21-30
9월	1-10
	11-20
	21-31
10월	1-10
	11-20
	21-30
11월	1-10
	11-20
	21-31
12월	1-10
	11-20
	21-30

구분		투입인원					투입장비
		관리자	장비기사	정비사	기능사	보통인부	트랙터	견인식	초우퍼	승용식	예초기	더블캡	8톤 관 수 차	5톤 관 수 차	1톤 관 수 차
단위		인	인	인	인	인	대	대	대	대	대	대	대	대	대
2월	1-10	2	1	1	1									1
	11-20	4	2	2	2									2
	21-29	2	1	1	1									1
3월	1-10	2	1	1	1									1
	11-20	1
	21-31	1
4월	1-10	2	2	1	2										2
	11-20	2	2	1	2										2
	21-30	2	3	2	3										3
5월	1-10	1	4	2	8		2					2		2
	11-20	2	6	2	12		3					3		3
	21-31	2	6	2		20	2	1	1	1	3	1		1
6월	1-10	1	2	1	2	10	2	1	1	1	3	1
	11-20	1	2	1	2	10	2	1	1	1	3	1
	21-30	2	6	2	2	20	3	2	2	2	6	1
7월	1-10	2	4	1	6	10	2	1	1	1	3	1
	11-20
	21-31
8월	1-10	1	2	1		10	2	1	1	1	3	1
	11-20	1	3	2		20	3	2	2	2	6	2
	21-30	1	3	2		10	3	2	2	2	6	2
9월	1-10	1	3	2		10	3	2	2	2	6	2
	11-20	1	2	1		10	2	1	1	1	1	1
	21-31
10월	1-10	6	12	6		60	12	6	6	6	18	6
	11-20	4	8	4		50	8	5	4	4	12	4
	21-30	1
11월	1-10	1
	11-20	1
	21-31	1
12월	1-10	1
	11-20	1
	21-30	1

제 5 장 이용자 관리

제 5 장  이용자 관리

○ 이용지역과 완충녹지지역, 생태계보존지역 등 시설성격에 따라 이용 빈도와 밀도를 구분하여 자연생태계에 대한 교란을 최소화 하여야 함

○ 특히 생태계보존지역은 가급적 안내인의 안내와 통제 하에 학습 및 자연관찰활동이 수행되도록 하여야 함

○ 수로와 습지, 낙동강 본류 등은 안전사고의 위험이 있으므로 이용자관리에 유의하여야 함

○ 집중이용 및 간헐적 이용의 영향 파악과 대응전략을 강구하여야 함

○ 피크시의 일시적 집중이용은 고수부지의 시설 및 생태에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 수로 및 자연초지 등 조류, 양서류, 어류 등의 생태계가 조성되는 곳에서 과다이용으로 인한 영향이 큼

○ 이용으로 인한 환경영향에 대한 관리자의 대응전략

- 직접적 대응(처벌, 즉각적 개보수 등), 간접적 대응(교육을 통한 바른 이용형태 유도), 그리고 수용능력(CC) 및 허용 가능한 변화 한계(LAC) 등의 이용한계를 설정

이용방식 구분	관리내용	적용대상
이용개방	∙적극적 이용개방	∙ 이용지역, 완충녹지지역
이용제한	∙시간, 공간적 이용통제, 학습, 생태계 모니터링, 관리를 위한 출입허용 ∙생태계가 안정된 후 인솔자의 지도하에 출입허용	∙생태계 보존지역

제 6 장 홍보 및 이용객에 대한 서비스
6.1 지역주민 연대성 강화 6.2 휴양, 지역 프로그램 6.3 관광 프로그램

제 6 장  홍보 및 이용객에 대한 서비스

6.1 지역주민 연대성 강화

○ 주민에 대한 홍보를 하고, 고수부지 이용객 및 잠재이용객에게 환경해설 등의 서비스 및 홍보를 제공

○ 특별행사 및 캠페인 유치

- 자전거 타기, 만보 걷기 대회, 생태체험 교육프로그램, 환경보호 활동, 조류관찰대회 및 촬영대회, 환경예술제, 환경박람회, 환경모니터링 대회 및 학술제, 환경공헌자 시상식 등

○ 정보의 제공

- 생태공원 안내 홍보물(책자, 달력, 기념품, 의류, 스티커), 공원부지내 동․식물 설명책자, 바람직한 공원이용 안내책자, 공원내 환경, 생태관련 자료실 운용

6.2 휴양, 지역 프로그램

○ 환경교실, 청소년 캠프, 방과 후 활동

○ 사진 촬영, 창작문예, 미술대회

○ 바자회, 중고물품 교환

○ 열린 음악회, 청소년 음악회

○ 노인층, 장애인을 대상으로 한 프로그램의 개발

○ 조기운용 프로그램의 권장(아침조깅, 산책, 각종 운동)

6.3 관광 프로그램

○ 각종 홍보 및 기념품 제작, 판매(자연, 환경 포스터 및 사진, 비디오물, 의류, 인형, 조형물 등)

○ 지역별, 시간별 안내(Guided Tour) 프로그램

○ 명예 공원관리인 증서 판매

제 7 장 환경교육과 해설
7.1 주제(교육내용) 7.2 객체(교육대상) 7.3 주체(교육자) 7.4 방법과 매체(교육방법) 7.5 환경교육 프로그램 유치

제 7 장  환경교육과 해설

7.1 주제(교육내용)

○ 공원내 동식물을 포함한 환경 생태 관련 주제를 우선적으로 선정

○ 자연생태계 : 공원에 도입되는 동식물의 생태학적 관계

○ 역사 및 문화 : 지역의 변천사

○ 환경문제 : 산성비, 오존층 파괴와 지구 온난화, 부영양화(적조, 녹조), 도시쓰레기의 처리과정, 음식물 쓰레기의 퇴비화 과정, 자원회수시설 및 운용과정, 수질정화의 처리과정

7.2 객체(교육대상)

○ 교육과 해설의 객체 : 유치원생, 초등학교, 중고교생, 대학생, 일반인

○ 연령계층을 감안한 주제, 교사, 방법 및 매체 선정

- 유치원생이나 초등학생의 경우 “자연 느끼기”, “자연의 존재의식” 등 정서적인 주제를 다루고, 중고등학생, 대학생, 일반인의 경우 환경문제의 원인, 대책, 해결, 방안 등 인지적 행동 기술을 주제로 다루어 교육

7.3 주체(교육자)

○ 전담직원을 배치

○ 외부 강사의 자원봉사, 초청 등과 연계함

○ 중․고등학교의 과학계열 고사, 대학의 관련학교 학생 및 교수, NGO, 고수부지 자문위원회 위원, 지역내 관련 비정부기구 등

○ 교육주체를 위한 교육프로그램이 필요

7.4 방법과 매체(교육방법)

○ 인적 서비스 : 환경교육 및 해설교사

○ 비인적 서비스 : 환경해설 책자, 스스로 알아보는 산책로, 안내판

7.5 환경교육 프로그램 유치

○ 환경교실, 여름환경학교 : 미취학아동, 초등학생, 중․고교생을 대상으로 여름방학에 정기적으로 운영함

○ 야조 관찰학교