	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 태안군 이원면 발전로 939(서혜원)

□ 측정구분 : 태안화력주변 민원

□ 측정항목 : PM-10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2017. 05. 15.～ 05. 22.(8일간)

측정일	05. 15	05. 16 ~ 05. 22	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 17.3℃ 2. 습도 : 평균 64.1% 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.1m/s, 시간최대 29m/s

<풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM-10 : 일평균측정값은 26∼44㎍/㎥로 환경기준(100㎍/㎥) 만족함

□ PM-2.5 : 일평균측정값이 13∼28㎍/㎥로 24시간 환경기준(50㎍/㎥) 만족함

□ NO₂  : 일평균측정값이 0.005～0.011ppm으로 1시간 환경기준(0.1ppm)

및 24시간 환경기준(0.06ppm) 모두 만족함

□  CO   : 일평균측정값은 0.3~0.4ppm으로 8시간평균(9ppm) 및 1시간

환경기준(25ppm)을 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.16	0.003	0.005	31	14	0.041	0.3
5.17	0.004	0.008	32	19	0.037	0.3
5.18	0.003	0.005	44	28	0.061	0.4
5.19	0.003	0.005	36	20	0.056	0.3
5.20	0.004	0.009	30	18	0.046	0.3
5.21	0.005	0.011	31	19	0.042	0.3
5.22	0.006	0.010	26	13	0.031	0.3
평균	0.004	0.007	33	19	0.046	0.3
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<BTEX 등 기타>

□ Benzene : 평균측정값이 0.11ppb로 연간환경기준(1.44ppb)을 만족함

표 2. 대기오염물질 측정결과(BTEX 등 기타항목)

구 분	Benzene (ppb)	Toluene (ppb)	Ethylbenzene (ppb)	Xylene (ppb)	CO2 (ppm)	CH4 (ppm)	H2S (ppm)
측정기간평균	0.11	0.79	0.10	0.26	411.2	1.94	0.001
환경기준	1.44	해	당	없	음
충청남도 환경기준	0.86	해	당	없	음

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM-10 : 서혜원의 평균농도는 33㎍/㎥로 주변 측정소(독곶리 35, 동문동 47, 난지도리 41㎍/㎥)보다 약간 낮게 나타남

□ PM-2.5 : 측정기간 중 평균농도는 19㎍/㎥로 주변 측정소와 비슷하였음

□ 미세먼지 시간변화는 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지

(그림 1참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	서혜원	독곶리	동문동	난지도	서혜원	독곶리	동문동	난지도
5.16	31	31	41	37	14	12	11	18
5.17	32	41	51	39	19	18	18	25
5.18	44	49	60	55	28	23	21	36
5.19	36	39	52	50	20	18	19	32
5.20	30	28	44	42	18	16	17	30
5.21	31	31	40	34	19	15	16	23
5.22	26	29	45	33	13	16	21	25
평균	33	35	47	41	19	17	17	27

<그림 1. PM10 일별 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2는 서혜원에서 0.004ppm으로 동문동(0.003)과 비슷하였지만, 독곶리, 난지도리(0.008, 0.007) 측정소보다는 낮았음

□ NO₂농도는 0.008ppm으로 독곶리, 난지도리(0.009, 0.012)와 비슷하였고, 동문동측정소(0.020)보다는 낮았음

□ O3은 0.045ppm으로 주변 3개 측정소 평균 0.045와 같은 것으로 조사됨.

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)				O3(ppm)				CO(ppm)
	서혜원	독곶리	동문동	난지도	서혜원	독곶리	동문동	난지도	서혜원	독곶리	동문동	난지도	서혜원	독곶리	동문동	난지도
5.16	0.003	0.006	0.002	0.008	0.005	0.008	0.014	0.012	0.041	0.044	0.040	0.042	0.3	0.1	0.3	0.5
5.17	0.004	0.007	0.003	0.009	0.008	0.011	0.022	0.016	0.037	0.046	0.037	0.035	0.3	0.2	0.3	0.4
5.18	0.003	0.006	0.003	0.004	0.005	0.006	0.016	0.009	0.061	0.068	0.054	0.063	0.4	0.4	0.4	0.3
5.19	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.019	0.009	0.056	0.062	0.051	0.062	0.3	0.4	0.4	0.2
5.20	0.004	0.008	0.003	0.006	0.009	0.007	0.024	0.013	0.046	0.059	0.041	0.042	0.3	0.4	0.4	0.2
5.21	0.005	0.011	0.004	0.008	0.011	0.013	0.020	0.013	0.042	0.047	0.039	0.040	0.3	0.4	0.4	0.2
5.22	0.006	0.015	0.003	0.009	0.010	0.012	0.024	0.015	0.031	0.034	0.021	0.019	0.3	0.5	0.4	0.2
평균	0.004	0.008	0.003	0.007	0.008	0.009	0.020	0.012	0.045	0.052	0.040	0.043	0.3	0.4	0.4	0.3