	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 아산시 음봉면 아산온천로 517(음봉초등학교)

□ 측정구분 : 인근산업단지 관련 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 1. 29.～ 2. 05(8일간)

측정일	1. 29	1. 30 ~ 2. 05	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 –5.8℃ 2. 습도 : 평균 61.4% 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.8m/s, 시간최대 2.6m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균측정값은 25∼60㎍/㎥로 충남도환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균측정값이 17∼40㎍/㎥로 24시간 도환경기준(40㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.004ppm으로 24시간 도환경기준(0.03ppm) 만족함

□ NO₂ : 일평균측정값이 0.010～0.035ppm으로 24시간 도환경기준(0.04ppm) 만족함

□ CO   : 일평균측정값은 0.5~0.7ppm으로 8시간 도환경기준(5ppm) 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

(단위 : 일평균)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM-10 (㎍/㎥)	PM-2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
1.30	0.003	0.020	38	21	0.021	0.5
1.31	0.003	0.031	50	29	0.012	0.6
2.01	0.003	0.035	47	32	0.013	0.6
2.02	0.004	0.031	60	40	0.015	0.7
2.03	0.004	0.013	36	17	0.026	0.5
2.04	0.003	0.010	29	18	0.025	0.5
2.05	0.002	0.019	25	17	0.013	0.6
기간평균	0.003	0.024	42	26	0.019	0.6
환경기준	0.05 / 일 0.15/시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06/8시간 0.1/ 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08/시간	80 / 일	40 / 일	0.06/8시간 0.1/ 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<기타항목>

□ 벤젠의 일평균농도는 0.3~0.8㎍/㎥로 도 연간환경기준(3㎍/㎥)을 만족함

□ 측정기간 동안 톨루엔의 평균 농도는 1.07ppb가 검출되었고, 2.1일은 3.06ppb로 다소 높았음

- 특히 2월 1일 새벽 6시와 7시는 10.08, 10.26ppb로 높았는데, 이 기간 기상은 북서풍이 0.2m/s로 약하게 불었고, 영하 10.5℃이하로 매우 추웠음

□ 에틸벤젠, 자일렌은 `16년 유해대기물질 충남연평균 농도와 비슷하거나 다소 낮음

표 2. 휘발성유기물질(BTEX) 측정결과

항목 날짜		벤젠(㎍/㎥)		톨루엔(ppb)		에틸벤젠(ppb)		자일렌(ppb)		비고
		일평균	시간최고	일평균	시간최고	일평균	시간최고	일평균	시간최고
1.30		0.4	0.7	0.58	1.85	0.06	0.16	0.17	0.51
1.31		0.5	1.0	1.46	4.03	0.14	0.36	0.26	0.79
2.01		0.6	1.6	3.06	10.26	0.21	0.58	0.60	2.32
2.02		0.8	2.4	1.99	5.74	0.18	0.40	0.55	1.31
2.03		0.4	0.9	0.17	0.54	0.04	0.10	0.11	0.26
2.04		0.3	0.5	0.13	0.39	0.02	0.03	0.06	0.16
2.05		0.3	0.6	0.11	0.15	0.02	0.02	0.05	0.07
평 균		0.5	-	1.07	-	0.10	-	0.26	-
환경기준	국 가	5		해 당 없 음
	도	3

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ PM10 : 음봉초등학교의 측정기간 평균농도는 42㎍/㎥로 주변

백석동 36, 배방읍측정소 41㎍/㎥와 비슷함

□ PM2.5 : 측정기간 평균농도는 26㎍/㎥로 백석동 19, 배방읍 21보다

다소 높았음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5) 시간변화는 대체로 측정지점간의 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 유지하고 있음 (그림 1참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

날짜	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	음봉초	백석동	배방읍	음봉초	백석동	배방읍
1.30	38	41	41	21	18	19
1.31	50	42	51	29	20	23
2.01	47	39	52	32	23	26
2.02	60	51	58	40	32	34
2.03	36	34	38	17	17	15
2.04	29	25	26	18	14	15
2.05	25	21	18	17	11	12
평균	42	36	41	26	19	21

<가스상 물질>

□ 음봉초등학교 지점의 SO2 평균농도는 0.003ppm으로 백석동 0.004ppm, 배방읍 0.005ppm과 비슷함

□ NO₂는 0.024ppm으로 백석동0.025ppm, 배방읍 0.022ppm과 비슷함

□ O3은 음봉초등학교와 백석동이 0.019ppm, 배방읍 0.020ppm으로 비슷한

농도가 검출되었고, CO는 음봉초등학교가 0.6, 백석동 0.5, 배방읍 0.3ppm

으로 3지점 모두 낮은 농도가 검출됨

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

평균	SO2(ppm)			NO2(ppm)			O3(ppm)			CO(ppm)
	음봉초	백석동	배방읍	음봉초	백석동	배방읍	음봉초	백석동	배방읍	음봉초	백석동	배방읍
1.30	0.003	0.004	0.007	0.020	0.027	0.022	0.021	0.017	0.021	0.5	0.5	0.4
1.31	0.003	0.005	0.004	0.031	0.035	0.034	0.012	0.012	0.013	0.6	0.6	0.3
2.01	0.003	0.005	0.004	0.035	0.038	0.029	0.013	0.012	0.015	0.6	0.6	0.3
2.02	0.004	0.005	0.005	0.031	0.040	0.032	0.015	0.012	0.013	0.7	0.7	0.5
2.03	0.004	0.004	0.004	0.013	0.012	0.012	0.026	0.028	0.028	0.5	0.5	0.2
2.04	0.003	0.004	0.004	0.010	0.007	0.010	0.025	0.032	0.031	0.5	0.4	0.2
2.05	0.002	0.004	0.003	0.019	0.018	0.016	0.013	0.022	0.021	0.6	0.4	0.2
평균	0.003	0.004	0.005	0.024	0.025	0.022	0.019	0.019	0.020	0.6	0.5	0.3

<그림 2. 미세먼지(PM10, PM2.5) 시간별 농도변화>