	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 예산군 대술면 가마고개로 143

□ 측정구분 : 채석장 먼지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2018. 5. 9.～ 5. 16(8일간)

측정일	5. 9	5. 10 ~ 5. 16	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 16.6 ℃ 2. 습도 : 평균 83 % 3. 주풍향 : 남서풍 4. 풍속 : 평균 0.7 m/s, 시간최대 2.0 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 26∼65㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 15∼37㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40㎍/㎥) 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.004～0.010ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 날짜	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
5.10	0.001	0.010	49	29	0.035	0.4
5.11	0.001	0.007	51	33	0.049	0.3
5.12	0.001	0.006	32	15	0.036	0.3
5.13	0.001	0.005	26	19	0.035	0.3
5.14	0.001	0.005	50	36	0.042	0.4
5.15	0.001	0.009	65	37	0.043	0.4
5.16	0.001	0.004	29	20	0.025	0.3
환경기준	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	100 / 일	50 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
충청남도 환경기준	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	80 / 일	40 / 일	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

3		인접 측정소와 비교

<입자상 물질>

□ 가마고개로 143번지에서 측정한 PM10의 측정기간 평균농도는 43㎍/㎥로 주변 도고면 48㎍/㎥보다 낮았고, 홍성읍 40㎍/㎥, 예산 40㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 27㎍/㎥로 홍성읍 22㎍/㎥, 예산 18㎍/㎥보다 다소 높았으며, 도고면 33㎍/㎥에 비해 낮았음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 특별한 차이 없이 비슷한 경향을 보임(그림 2, 3참조)

표 3. 인근측정소 측정값과 비교(입자상 물질)

구분	PM10(㎍/㎥)				PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	홍성읍	예산	도고면	이동차	홍성읍	예산	도고면
5.10	49	44	54	56	29	23	24	35
5.11	51	45	53	82	33	23	24	57
5.12	32	30	27	31	15	18	12	22
5.13	26	18	24	29	19	12	11	22
5.14	50	58	48	57	36	35	23	41
5.15	65	59	52	55	37	33	24	35
5.16	29	24	25	25	20	12	11	16
평균	43	40	40	48	27	22	18	33

<그림 2. PM10 시간 변화 >

<그림 3. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.001ppm으로 홍성읍 0.003ppm, 예산 0.003ppm, 도고면 0.003ppm보다 낮았음

□ NO2 농도는 0.007ppm으로 홍성읍 0.006ppm, 예산 0.008ppm, 도고면 0.007ppm과 비슷함

□ O3은 0.038pm으로 홍성읍 0.042ppm, 예산 0.045ppm, 도고면 0.040ppm보다 낮았음

□ CO는 0.3ppm으로 예산 0.3ppm, 홍성읍 0.4ppm, 도고면 0.3ppm과 비슷함

표 4. 인근측정소 측정값과 비교(가스상 물질)

날짜	SO2(ppm)				NO2(ppm)
	이동차	홍성읍	예산	도고면	이동차	홍성읍	예산	도고면
5.10	0.001	0.003	0.005	0.004	0.010	0.005	0.012	0.011
5.11	0.001	0.003	0.003	0.004	0.007	0.006	0.008	0.010
5.12	0.001	0.002	0.003	0.002	0.006	0.005	0.008	0.007
5.13	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.007	0.007
5.14	0.001	0.003	0.003	0.003	0.005	0.009	0.007	0.006
5.15	0.001	0.003	0.003	0.003	0.009	0.013	0.011	0.007
5.16	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003
평균	0.001	0.003	0.003	0.003	0.007	0.006	0.008	0.007

날짜	O3(ppm)				CO(ppm)
	이동차	홍성읍	예산	도고면	이동차	홍성읍	예산	도고면
5.10	0.035	0.044	0.043	0.036	0.4	0.2	0.3	0.4
5.11	0.049	0.052	0.057	0.051	0.3	0.2	0.3	0.4
5.12	0.036	0.039	0.041	0.036	0.3	0.2	0.4	0.3
5.13	0.035	0.041	0.044	0.042	0.3	0.2	0.4	0.3
5.14	0.042	0.048	0.052	0.049	0.4	0.4	0.5	0.4
5.15	0.043	0.041	0.048	0.042	0.4	0.4	0.5	0.4
5.16	0.025	0.027	0.030	0.027	0.3	0.2	0.3	0.2
평균	0.038	0.042	0.045	0.040	0.3	0.3	0.4	0.3