	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 아산시 음봉면 아산온천로 517(음봉초등학교)

□ 측정기간 : 2021. 1. 13.～ 1. 19.(7일간)

□ 측정구분 : 대기환경 피해민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 18종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼86 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 2회 초과함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13∼34 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 만족함

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 11~12일, 중국 고비사막과 내몽골부근에서 황사가 발원함

□ 13~15일, 대기 정체로 전일 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되고, 국외 미세먼지와 황사가 유입되어 농도가 높게 나타남

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 유사함

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 -0.1 ℃ 2. 습도 : 평균 60.0 % 3. 주풍향 : 서풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 2.9 m/s

4		세부 측정결과

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
1.13		86	34	0.002	0.017	0.018	0.5
1.14		80	33	0.002	0.022	0.014	0.5
1.15		65	30	0.003	0.018	0.025	0.4
1.16		52	25	0.003	0.008	0.032	0.4
1.17		18	13	0.002	0.008	0.029	0.4
1.18		35	20	0.002	0.011	0.026	0.5
1.19		21	15	0.002	0.014	0.023	0.5
평균농도		51	24	0.002	0.014	0.024	0.5
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 18∼86 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥)을 2회 초과함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13∼34 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥)을 만족함

□ SO2 : 일평균 측정값은 0.002~0.003ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm)

및 24시간 도 환경기준(0.03ppm)을 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.022ppm으로 1시간 도 환경기준

(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm)을 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도는 0.024 ppm, CO는 0.5 ppm으로 도 환경기준 이내임

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 모종동 : 아산시 모종동 573-2 (보건소)

- 둔포면 : 둔포면 석곡리 1481 (중앙공원로 43)

표 3. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	모종동	둔포면	이동차	모종동	둔포면
1.13	86	97	98	34	39	38
1.14	80	104	107	33	40	43
1.15	65	78	81	30	36	37
1.16	52	64	59	25	33	32
1.17	18	23	23	13	14	12
1.18	35	44	43	20	24	22
1.19	21	27	30	15	13	11
평균	51	62	63	24	28	28

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	모종동	둔포면	이동차	모종동	둔포면
1.13	0.002	0.004	0.004	0.017	0.025	0.019
1.14	0.002	0.004	0.004	0.022	0.035	0.031
1.15	0.003	0.004	0.004	0.018	0.025	0.023
1.16	0.003	0.005	0.004	0.008	0.012	0.009
1.17	0.002	0.004	0.004	0.008	0.013	0.009
1.18	0.002	0.004	0.004	0.011	0.016	0.013
1.19	0.002	0.004	0.004	0.014	0.021	0.018
평균	0.002	0.004	0.004	0.014	0.021	0.017

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	모종동	둔포면	이동차	모종동	둔포면
1.13	0.018	0.022	0.027	0.5	0.5	0.5
1.14	0.014	0.013	0.014	0.5	0.6	0.6
1.15	0.025	0.023	0.023	0.4	0.5	0.5
1.16	0.032	0.031	0.031	0.4	0.4	0.5
1.17	0.029	0.029	0.029	0.4	0.4	0.4
1.18	0.026	0.027	0.028	0.5	0.4	0.4
1.19	0.023	0.019	0.018	0.5	0.4	0.4
평균	0.024	0.023	0.024	0.5	0.5	0.5

□ PM10는 51 ㎍/㎥로 주변 모종동(62 ㎍/㎥), 둔포면(63 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ PM2.5는 24 ㎍/㎥로 모종동(28 ㎍/㎥), 둔포면(28 ㎍/㎥) 보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한

경향을 보임(그림 1. 참조)

□ 11~12일, 중국 고비사막과 내몽골 부근에서 황사가 발원함

□ 13~15일, 대기 정체로 전일 미세먼지와 국내 발생 미세먼지가 축적되고, 국외 미세먼지와 황사가 유입되어 농도가 높게 나타남

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 모종동(0.004 ppm), 둔포면(0.004 ppm) 보다 낮음

□ NO2 농도는 0.014 ppm으로 모종동(0.021 ppm), 둔포면(0.017 ppm) 보다 낮음

□ O3는 0.024 ppm으로 모종동(0.023 ppm), 둔포면(0.024 ppm)과 비슷함

□ CO는 0.5 ppm으로 모종동(0.5 ppm), 둔포면(0.5 ppm)과 비슷함

그림 1. PM10, PM2.5 시간변화