	2022. 2.

	유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한
석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 [1월)

	보건환경연구원
	(서북부대기분석팀)

유해대기측정소의 가스크로마토그래피[GC/(ECD+FID)]를 활용한 -

석유화학단지 주변 유해대기 측정 결과 (1월)

□ 측정 개요

□ 목 적 : 석유화학단지 주변 유해대기물질 배출특성 파악
□ 기 간 : 2022. 1. 1. ~ 1. 31.
□ 지 점 : 기은리, 대죽리, 화곡리 유해대기측정소
□ 방 법 : 유해대기물질측정망 VOCs자동연속측정법을 이용한 측정·분석
□ 항 목 : 벤젠, 톨루엔 등 유해화학물질 16종

□ 조사 지점 및 기상현황

기은리 풍배도	대죽리 풍배도
1. 기 온: -0.8 ℃ 2. 습 도: 60.9 % 3. 주 풍: 북서북풍 4. 풍 속: 1.5 m/s	1. 기 온: -0.1 ℃ 2. 습 도: 60.6 % 3. 주 풍: 북서북풍 4. 풍 속: 2.9 m/s

□ 측정결과 요지

□ 벤젠

- 대죽리 평균 농도는 2.66 ㎍/㎥, 기은리 평균농도는 3.03 ㎍/㎥, 화곡리 평균농도는 2.47 ㎍/㎥로 나타남.(그림1)

그림. 1. 지역별 벤젠 농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 대죽리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 > 1,3-부타디엔 > 톨루엔 순으로 높은 농도를 보임.(그림2)

- 기은리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 1,3- 부타디엔 > 비닐클로라이드 > 톨루엔 순으로 높은 농도를 보임.(그림2)

- 화곡리 유해대기측정소의 휘발성유기화합물(VOCs)는 비닐클로라이드 >  톨루엔 > 1,3-부타디엔  순으로 높은 농도를 보임.(그림2)

그림. 2. 측정소별 VOCs 농도

- 벤젠의 국가 환경기준은 연간 평균치 5μg/㎥이하(충남 3μg/㎥ 이하)로 규정

본 결과는 월간 평균치로서 벤젠 오염수준 참고를 위한 충남 대기환경기준 연간 평균치와 비교

※참고사항

□ 세부 측정 결과

1. 대죽리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 2.66 ㎍/㎥(1.11 ~ 13.89 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)
☞ 일자별 평균농도는 16일(8.39 ㎍/㎥), 24일(8.70 ㎍/㎥), 25일
(13.89 ㎍/㎥)에 높은 농도를 보임.(그림 3)

그림. 3. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 평균농도는 비닐클로라이드(2.17 ppb), 1,3-부타디엔(1.50 ppb),
톨루엔(0.83 ppb) 순으로 나타남.(그림 4)

그림. 4. VOCs 15종 평균농도

2. 기은리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 3.03 ㎍/㎥ (1.74 ~ 5.71 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 높은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 9일(5.71 ㎍/㎥)에 가장 높은 농도를 나타내었고 22일(3.93 ㎍/㎥), 23일(4.99 ㎍/㎥), 26일(3.62 ㎍/㎥), 27일(4.96㎍/㎥)에 고농도를 보임.(그림 6)

그림. 6. 벤젠의 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 평균농도는 1,3-부타디엔(2.73 ppb), 비닐클로라이드(1.85 ppb)가 높은 농도를 나타내었고 그 외 항목은 낮게 나타남.(그림 7)

그림. 7. VOCs 15종 평균농도

3. 화곡리 유해대기측정소

□ 벤젠

- 평균농도는 2.47 ㎍/㎥ (0.00 ~ 5.64 ㎍/㎥)로 충남대기환경기준

연간 평균치(3 ㎍/㎥이하)보다 낮은 농도를 보임.(그림 1)

☞ 일자별 평균농도는 25일(5.64 ㎍/㎥), 26일(4.42 ㎍/㎥), 27일
(3.86 ㎍/㎥)에 높은 농도를 보임.(그림 8)

그림. 8. VOCs 일자별 평균농도

□ 기타 휘발성유기화합물(VOCs) 15항목

- 평균농도는 비닐클로라이드(9.21 ppb), 톨루엔(3.39 ppb), 1,3-부타디엔(1.43 ppb)가 높은 농도를 나타내었고 그 외 항목은 낮은 농도를 나타남.(그림 9)

그림. 9. VOCs 15종 평균농도

붙임 1-1. 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.
2-1. 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.

3-1. 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황 1부.  끝.

[붙임 1] 대죽리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	1.11	0.32	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.05	0.22	0.00	0.93	0.00	0.00
최대	13.89	3.99	7.97	2.45	3.43	9.92	0.45	0.23	0.22	0.01	0.12	0.06	20.01	2.49	5.07	1.11	0.00
평균	2.66	0.77	0.83	0.28	0.72	0.60	0.06	0.06	0.02	0.00	0.07	0.05	1.50	0.27	2.17	0.11	0.00
1	1.39	0.40	0.71	0.00	0.46	0.48	0.00	0.03	0.01	0.00	0.06	0.05	0.32	0.00	2.61	0.00	0.00
2	1.39	0.40	0.31	0.00	0.22	0.82	0.00	0.05	0.01	0.00	0.07	0.05	20.01	0.00	2.07	0.00	0.00
3	1.17	0.34	0.38	0.12	0.41	1.03	0.00	0.04	0.00	0.00	0.06	0.05	1.93	0.00	2.51	0.00	0.00
4	1.32	0.38	0.24	0.00	1.29	0.00	0.18	0.02	0.00	0.00	0.08	0.05	7.56	0.00	1.81	0.00	0.00
5	1.36	0.39	0.92	0.23	1.77	0.00	0.23	0.03	0.01	0.00	0.07	0.05	-	0.00	2.48	0.00	0.00
6	1.69	0.49	0.20	0.00	1.01	0.00	0.17	0.03	0.00	0.00	0.06	0.05	0.41	0.00	1.40	0.00	0.00
7	1.46	0.42	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.05	0.34	0.00	1.69	0.00	0.00
8	2.58	0.74	1.38	0.34	0.37	1.76	0.00	0.23	0.01	0.00	0.06	0.05	2.17	0.88	4.26	1.11	0.00
9	2.78	0.80	0.57	0.29	0.79	0.00	0.00	0.10	0.02	0.01	0.04	0.06	0.31	0.00	2.74	0.00	0.00
10	3.65	1.05	0.73	0.24	0.39	1.22	0.00	0.15	0.01	0.00	0.04	0.05	0.90	0.69	3.47	0.00	0.00
11	1.81	0.52	0.21	0.00	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.05	0.42	0.00	1.86	0.00	0.00
12	1.22	0.35	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.05	0.27	0.00	1.61	0.00	0.00
13	2.37	0.68	0.22	0.00	0.10	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.05	0.44	0.00	1.46	0.00	0.00
14	1.13	0.33	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.05	0.28	0.00	1.32	0.00	0.00
15	1.46	0.42	0.80	0.32	0.43	9.92	0.00	0.12	0.02	0.00	0.08	0.05	0.34	0.00	3.20	0.97	0.00
16	8.37	2.41	0.58	1.54	0.23	0.40	0.00	0.03	0.00	0.00	0.08	0.05	2.50	0.00	5.07	0.00	0.00
17	1.11	0.32	0.22	0.00	0.21	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.05	0.26	0.00	1.12	0.00	0.00
18	1.11	0.32	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.09	0.05	0.39	0.00	0.99	0.00	0.00
19	3.64	1.05	0.64	0.12	0.35	0.18	0.00	0.05	0.01	0.00	0.12	0.05	0.37	0.00	1.78	0.00	0.00
20	1.32	0.38	0.21	0.25	1.55	0.00	0.19	0.02	0.00	0.00	0.09	0.05	0.31	0.00	2.19	0.00	0.00
21	1.86	0.54	4.82	0.54	1.78	0.00	0.27	0.10	0.13	0.01	0.09	0.05	0.36	1.27	2.75	0.00	0.00
22	2.47	0.71	7.97	0.83	2.56	0.66	0.45	0.15	0.22	0.01	0.12	0.05	0.40	2.49	4.80	0.00	0.00
23	2.19	0.63	0.36	0.57	3.43	0.00	0.33	0.04	0.01	0.00	0.05	0.05	0.22	0.00	2.31	0.00	0.00
24	8.70	2.50	2.17	0.31	0.81	0.00	0.16	0.06	0.03	0.01	0.07	0.05	0.58	2.40	1.13	0.00	0.00
25	13.89	3.99	1.56	2.45	0.49	0.71	0.00	0.13	0.01	0.00	0.04	0.05	1.83	0.59	2.78	0.39	0.00
26	3.62	1.04	0.45	0.32	0.29	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.06	0.05	0.32	0.00	2.01	0.00	0.00
27	2.33	0.67	0.20	0.00	0.19	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.05	0.36	0.00	1.49	0.00	0.00
28	1.46	0.42	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.08	0.05	0.26	0.00	1.01	0.00	0.00
29	1.15	0.33	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.07	0.05	0.26	0.00	0.93	0.00	0.00
30	1.36	0.39	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.05	0.32	0.00	1.03	0.00	0.00
31	1.17	0.34	0.00	0.38	0.19	1.37	0.00	0.07	0.01	0.00	0.04	0.05	0.73	0.00	1.36	0.79	0.00

[붙임 2] 기은리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

(단위: ppb)

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	1.74	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.32	0.00	1.12	0.00	0.00
최대	5.71	1.64	4.61	0.46	0.67	0.59	0.17	0.14	0.22	0.02	0.03	0.04	9.41	1.34	3.80	2.40	0.00
평균	3.03	0.87	0.70	0.14	0.09	0.12	0.02	0.05	0.02	0.00	0.01	0.03	2.73	0.10	1.85	0.65	0.00
1	1.74	0.50	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.51	0.00	1.28	0.00	0.00
2	2.09	0.60	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	1.93	0.00	1.26	0.68	0.00
3	2.02	0.58	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	1.74	0.00	1.36	0.15	0.00
4	2.75	0.79	0.10	0.05	0.00	0.20	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	5.98	0.00	1.93	1.52	0.00
5	2.47	0.71	3.09	0.36	0.55	0.23	0.13	0.05	0.10	0.01	0.00	0.03	2.03	0.00	2.26	0.00	0.00
6	3.65	1.05	0.27	0.19	0.00	0.28	0.00	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	9.41	0.00	2.72	1.36	0.00
7	3.06	0.88	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	2.07	0.00	2.02	0.00	0.00
8	2.47	0.71	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	0.36	0.00	1.42	0.16	0.00
9	5.71	1.64	0.68	0.29	0.18	0.25	0.00	0.12	0.02	0.01	0.01	0.04	3.60	0.49	3.09	2.40	0.00
10	3.48	1.00	0.44	0.12	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.01	0.01	0.04	2.22	0.00	2.13	0.23	0.00
11	3.22	0.93	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	3.27	0.00	1.38	0.42	0.00
12	3.06	0.88	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03	2.86	0.00	1.38	0.60	0.00
13	2.96	0.85	0.21	0.06	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03	2.49	0.00	1.64	0.89	0.00
14	3.01	0.87	0.25	0.07	0.00	0.25	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	2.60	0.00	2.00	0.46	0.00
15	1.95	0.56	0.60	0.14	0.19	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	0.03	0.32	0.00	1.16	0.00	0.00
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	3.10	0.89	0.23	0.14	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.01	0.03	3.23	0.00	1.61	1.31	0.00
18	2.89	0.83	0.18	0.20	0.00	0.30	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	5.32	0.00	1.94	1.55	0.00
19	2.33	0.67	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	0.03	1.24	0.00	1.82	0.13	0.00
20	2.77	0.80	0.41	0.25	0.00	0.25	0.00	0.07	0.01	0.00	0.00	0.04	5.43	0.00	3.10	0.71	0.00
21	2.71	0.78	4.48	0.43	0.57	0.00	0.16	0.09	0.12	0.01	0.01	0.04	2.04	1.20	1.77	0.00	0.00
22	3.93	1.13	4.61	0.46	0.67	0.59	0.17	0.09	0.22	0.02	0.00	0.04	4.35	1.34	3.80	0.18	0.00
23	4.99	1.44	0.50	0.24	0.16	0.45	0.00	0.07	0.01	0.01	0.01	0.04	3.22	0.00	3.13	0.54	0.00
24	2.54	0.73	0.85	0.15	0.24	0.00	0.00	0.03	0.03	0.01	0.01	0.04	0.48	0.00	1.53	0.00	0.00
25	2.31	0.67	0.84	0.18	0.29	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.41	0.00	1.32	0.00	0.00
26	3.62	1.04	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.01	0.01	0.04	1.35	0.00	1.46	1.27	0.00
27	4.96	1.43	0.23	0.20	0.00	0.19	0.00	0.14	0.00	0.01	0.00	0.03	3.70	0.00	1.40	1.66	0.00
28	3.20	0.92	0.18	0.13	0.00	0.14	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.03	2.05	0.00	1.12	1.67	0.00
29	2.96	0.85	0.18	0.19	0.00	0.19	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.03	2.50	0.00	1.25	1.28	0.00
30	2.42	0.70	0.18	0.13	0.00	0.25	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	3.83	0.00	2.11	0.23	0.00
31	2.64	0.76	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	1.38	0.00	1.24	0.23	0.00

[붙임 3] 화곡리 유해대기측정소 월평균 농도 현황

(단위: ppb)

항목일	벤젠 μg/m3	벤젠 ppb	톨루엔	에틸벤젠	m, p- 자 일 렌	스타이렌	o-자일렌	클로로포름	트리 클로 로에 틸렌	테트 라클 로로 에틸 렌	1,1- 다이 클로 로에 탄	사염화탄소	1, 3- 부 타 디 엔	다이 클로 로메 탄	비닐 클로 라이드	1,2- 다이 클로 로에 탄	1,1,1- 트리 클로 로에 탄
최소	0.00	0.00	1.23	0.00	0.21	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.05	0.57	0.00	3.35	0.00	0.00
최대	5.64	1.62	9.04	0.74	0.88	2.85	0.00	0.13	0.03	0.02	0.15	0.09	4.49	0.97	31.68	0.72	0.00
평균	2.47	0.71	3.39	0.17	0.45	0.19	0.00	0.04	0.00	0.01	0.09	0.07	1.43	0.18	9.21	0.06	0.00
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2.71	0.78	3.08	0.61	0.31	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.15	0.05	1.65	0.00	11.52	0.19	0.00
8	2.30	0.66	1.23	0.00	0.28	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.11	0.05	0.95	0.00	4.09	0.00	0.00
9	3.04	0.87	1.86	0.00	0.34	0.00	0.00	0.09	0.02	0.02	0.13	0.05	0.67	0.00	4.32	0.00	0.00
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.41	0.40	1.65	0.00	0.21	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.08	0.05	0.84	0.00	8.37	0.00	0.00
14	1.07	0.31	5.22	0.00	0.21	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.09	0.06	1.09	0.00	4.13	0.00	0.00
15	1.93	0.55	3.89	0.00	0.61	0.00	0.00	0.04	0.03	0.01	0.10	0.06	1.01	0.97	5.36	0.00	0.00
16	1.34	0.39	3.47	0.00	0.48	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.09	0.06	1.15	0.90	9.43	0.00	0.00
17	0.00	0.00	2.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.08	0.06	0.57	0.88	3.35	0.00	0.00
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	5.64	1.62	3.60	0.74	0.76	2.85	0.00	0.13	0.01	0.02	0.08	0.09	4.49	0.00	31.68	0.72	0.00
26	4.42	1.27	9.04	0.59	0.88	0.00	0.00	0.06	0.01	0.02	0.07	0.09	2.33	0.00	31.45	0.00	0.00
27	3.86	1.11	5.11	0.68	0.57	0.00	0.00	0.05	0.00	0.02	0.06	0.09	1.32	0.00	5.50	0.00	0.00
28	2.78	0.80	3.15	0.00	0.49	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.06	0.09	1.26	0.00	5.25	0.00	0.00
29	1.88	0.54	2.45	0.00	0.41	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.06	0.09	1.20	0.00	3.77	0.00	0.00
30	2.40	0.69	2.55	0.00	0.45	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	0.07	0.09	1.20	0.00	4.44	0.00	0.00
31	2.31	0.67	2.18	0.00	0.40	0.00	0.00	0.05	0.00	0.01	0.06	0.09	1.78	0.00	5.48	0.00	0.00

(단위: ppb)

(단위: ppb)